==============================================================================
  NetGenesis GigaLink2000バージョンアップ
  (ファームウェア Ver5.304.00 リリースノート)

                                                                   平成24年5月
                                                      株式会社マイクロリサーチ
==============================================================================

  この度は NetGenesis GigaLink2000をご使用頂き、誠にありがとうございます。

  本ファイルは、NetGenesis GigaLink2000 のバージョンアップについての説明書
  です。

  ご利用頂く前に必ずお読み下さい。

  バージョンアップを行う前に「使用許諾」(同梱の Kyodaku.txt )を必ずお読み
  下さい。

  ※1：ファームウェア Ver5.304.00 で追加された新機能については同梱の
      「v530400manual.pdf」を参照して下さい。

  ※2：最新のユーザーズマニュアルは、以下のURLからダウンロードできます。
       http://www.mrl.co.jp/support/gl2000/index.html


------------------------------------------------------------------------------
■ 目次
------------------------------------------------------------------------------

  - 動作環境

  - 各ファイルの説明

  - バージョンアップを行う前の注意

  - バージョンアップ手順

  - バージョンアップの失敗

  - 追加された機能について

  - 変更履歴

  - 最後に


------------------------------------------------------------------------------
■ 動作環境
------------------------------------------------------------------------------

  ・WWWブラウザ ：Internet Explorer 6以降、Safari 3以降のWWWブラウザが
                  動作するパソコン。

  ・ネットワーク：NetGenesis GigaLink2000 を使用可能なLAN環境

  ・対象製品    ：NetGenesis GigaLink2000
                  (型番：MR-GL2000)


------------------------------------------------------------------------------
■ 各ファイルの説明
------------------------------------------------------------------------------

  ・Readme.txt        ：この説明ファイルです。

  ・Kyodaku.txt       ：使用許諾です。(必ずお読み下さい。)

  ・gl2000v530400.bin ：Ver5.304.00 バージョンアップ用ファイルです。

  ・v530400manual.pdf ：ファームウェアV5.304.00で追加された機能についての
                        補足説明書です。(※)

   ※PDFファイルを参照するにはAdobe Readerのインストールが必要です。
     以下のサイトからダウンロードして下さい。
     http://www.adobe.com/jp/products/reader.html


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップを行う前の注意
------------------------------------------------------------------------------

  ◇NetGenesis背面のWANポートから回線終端装置(ONUやメディアコンバータ、
    ケーブルモデム、xDSLモデム等)のケーブルを外して下さい。

  ◇バージョンアップを行うパソコンとNetGenesisが1対1で接続されている状態に
    して下さい。(他のネットワーク端末機器は、いったん切り離して下さい。)

  ◇バージョンアップを実行するパソコンでは、他のアプリケーションソフトや
    スクリーンセーバーを終了し、バージョンアップ中には動作しないように
    して下さい。

  ◇タスクトレイなどにアンチウィルスソフトウェアが常駐している場合、
    または、ファイアウォール関係のソフトウェアが稼働している場合、
    それらのセキュリティソフトウェアは一時的に終了させて下さい。

  ◇パソコンのIPアドレスは、192.168.0.1以外のIPアドレスに設定して下さい。
    (バージョンアップ時、NetGenesisは一時的に192.168.0.1を使用するため、
    LAN内に重複するIPアドレスが存在する場合、バージョンアップに失敗します。)

  ◇バージョンアップ実行中に誤ってNetGenesisやパソコンの電源を落とすと、
    NetGenesisが全く動作しなくなります。

  ◇バージョンアップを行うと、旧バージョンのファームウェアに戻すことは
    できません。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップ手順
------------------------------------------------------------------------------

   1. WWWブラウザを起動して下さい。

   2. WWWブラウザのアドレス入力欄に、NetGenesisのLANポートIPアドレス(※)
      を入力して下さい。

        ※LANポートIPアドレス 工場出荷値：192.168.0.1

   3. ユーザー認証画面が表示されます。
      管理者IDとパスワード(※)を入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。

        ※管理者IDの工場出荷値は以下の通りです。
           ・ユーザー名：admin(半角小文字)
           ・パスワード：無し(空欄)

   4.「はじめて本製品をご利用になる方へ」(トップ)画面が表示されます。

   5. 設定メニュー(左フレーム)の一番下、「ファームウェアバージョンアップ」を
      クリックして下さい。

   6.「ファームウェアバージョンアップ」画面が表示されます。

     「参照」ボタンをクリックして、以下のファイルを選択(指定)して下さい。
      (「gl2000-v530400」フォルダの中にあります。)

     ・ファイル名：gl2000v530400.bin

        ※ OSの表示設定(エクスプローラの表示オプション)によっては、
           ".bin" が表示されません。

   7.「ファームウェアのファイルを指定」の下の欄に、選択(指定)した
      ファイル名が表示されていることを確認して下さい。

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      * ●「バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す」の             *
      *    チェックボックスについて                                          *
      *                                                                      *
      *   ◇チェック無し(初期状態)の場合：                                   *
      *     現在の設定を引き継いだままバージョンアップされます。             *
      *                                                                      *
      *   ◇チェックを入れた場合：                                           *
      *     バージョンアップ完了時に全ての設定が工場出荷値に戻ります。       *
      *     LANポートIPアドレスを変更している場合、工場出荷値(192.168.0.1)   *
      *     に戻りますので注意して下さい。                                   *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

   8.「バージョンアップ開始」ボタンをクリックして下さい。

      ファームウェアのバージョンアップが開始されます。

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      * ！！注意！！                                                         *
      *  バージョンアップ中はNetGenesisの電源を落としたり                    *
      *  LANケーブルを外す等、不用意な操作を絶対に行わないで下さい。         *
      *  バージョンアップに失敗し、NetGenesisが正常に動作しなくなります。    *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

       約3分後(※)「NetGenesisの情報を更新しました。」画面が表示されます。
       (バージョンアップ完了です。)

        ※「NetGenesisの情報を更新しました。」画面が表示されるまでの時間は、
           環境によって異なります。
          「約3分」はあくまで「目安」としてお考え下さい。

   9.「再起動」ボタンをクリックして下さい。

  10.「NetGenesisの再起動が完了しました。」(※)画面が表示されると、
      バージョンアップ完了です。

        ※LANポートIPアドレスを変更しているNetGenesisで、かつ
         「バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す」のチェックボックス
          にチェックを入れてバージョンアップを行った場合
         「NetGenesisの再起動が完了しました。」画面は表示されません。

  11. WWWブラウザを再起動し、再度 NetGenesisの設定画面にログオンして下さい。

      ログオン後「本体情報」欄の「ファームウェアバージョン」に
      「V5.304.00 (70) 」と表示されていることを確認して下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップの失敗
------------------------------------------------------------------------------

  NetGenesisのバージョンアップは、使用機器や使用環境などの違い、取り扱いミス、
  やむを得ない理由等(突然の停電やパソコンのハングアップ等)によりエラーが発生
  したり、場合によっては失敗してしまうことも考えられます。

  バージョンアップに失敗してしまった場合、ファームウェアの補修作業が必要と
  なります。

  その場合は「ファームウェア補修依頼」と書いたメモと一緒に、NetGenesis本体を
  当社へお送り下さい。

  ＜＜送付先＞＞
      (株)マイクロリサーチ  NetGenesisファームウェア補修 係
      〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-5 清水品川ビル
      TEL 03-3458-9021

      ※ファームウェア補修を行うと、設定が工場出荷状態に戻りますので
        あらかじめご了承下さい。

  ・代替品発送サービスは行っておりません。

  ・お客様から弊社へお送り頂く際の送料はお客様のご負担とさせて頂きます。
    但し、弊社からお客様へお送りする際の送料は弊社が負担致します。
    （日本国内に限ります。）

  当バージョンアップの失敗による NetGenesisの補修は、これに限り作業代金
  無料と致します。

  ＜＜同梱して頂くメモに以下の内容をお書き添え下さい。＞＞

    ・修復を希望するファームウェアのバージョン
    ・製品返送先ご住所、お名前、お電話番号(日中のご連絡先)


------------------------------------------------------------------------------
■ 追加された機能について
------------------------------------------------------------------------------

  ・負荷分散機能について
    2つの回線（2つのWANポート）をそれぞれ「デフォルトゲートウェイポート」
   「分散出力ポート」として設定し、通信を振り分けて負荷分散を行うことが
    できます。

  ・PING回線死活監視機能について
    WAN側へPINGを定期的に発行し、応答の有無でメインポートの死活監視を行う
    ことができます。

  ・LANポートスケジュール機能について
    スケジュールにより、LANポートの有効/無効を切り替えることができます。

  ・LED使用設定について
    前面LEDを未使用（全消灯）に設定することができます。

  ・Ver5.304.00から追加された新機能について
    同梱の「v530400manual.pdf」ファイルを参照して下さい。(※)

   ※PDFファイルを参照するにはAdobe Readerのインストールが必要です。
     以下のサイトからダウンロードして下さい。
     http://www.adobe.com/jp/products/reader.html


------------------------------------------------------------------------------
■ 変更履歴
------------------------------------------------------------------------------

  ◆ Ver5.200.00 → Ver5.304.00 (2012-05-28)

    ＜機能追加＞

      ◇負荷分散機能を追加しました。

      ◇PING回線死活監視機能を追加しました。

      ◇LANポートスケジュール機能を追加しました。

      ◇LED使用設定を追加しました。

    ＜不具合修正＞

      ◇信頼ネットワーク設定が正しく動作しない不具合を修正しました。


------------------------------------------------------------------------------
■ 最後に
------------------------------------------------------------------------------

  最新情報につきましては、以下を参照して下さい。

  ・株式会社マイクロリサーチ インターネットホームページ
    URL：http://www.mrl.co.jp

  本ファイルに記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標もしくは
  登録商標です。


==============================================================================
                                                             End of Readme.txt
==============================================================================
