==============================================================================
  Genemova ファームウェア Ver1.08.09 β版機能解説書

                                                                   平成24年3月
                                                      株式会社マイクロリサーチ
==============================================================================

  この度は Genemova をご使用頂き、誠にありがとうございます。

  本ファイルは、Genemova ファームウェアVer1.08.09で追加されたβ版機能に関する
  説明書です。

  本ファイルで説明するβ版機能については、動作保証及びユーザーサポートの対象外
  となります。
  β版機能を使用することにより、障害が発生しても責任を負いかねますので、
  使用する際は、お客様の自己責任の元で設置・設定等を行って下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ 無線LANクライアントモードについて
------------------------------------------------------------------------------

  Genemovaを無線LANクライアントとして、他の無線アクセスポイントに接続する
  ことができます。

  無線LANクライアントモードの設定は、以下の手順で行って下さい。
  （以下の設定は必ず有線LANポートから行って下さい。）

   1. WWWブラウザを起動して下さい。

   2. WWWブラウザのアドレス入力欄に、GenemovaのLANポートIPアドレス(※)を入力
      して下さい。

         ※LANポートIPアドレス 工場出荷値：192.168.0.1

   3. ユーザー認証画面が表示されます。
      管理者IDとパスワード(※)を入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。

         ※管理者IDの工場出荷値は以下の通りです。
            ・ユーザー名：admin(半角小文字)
            ・パスワード：passwd(半角小文字)

   4.「無線LAN設定」から「基本設定」をクリックして下さい。

   5.「プライマリSSID」に接続するアクセスポイントのSSIDを入力して下さい。

   6.「動作モード」で「クライアント」を選択して下さい。

   7.「設定保存」ボタンをクリックして下さい。

   8.「無線LAN設定」から「セキュリティ設定」をクリックして下さい。

   9.「設定を行うSSIDを選択」で「プライマリ無線LAN」を選択して下さい。

  10.「暗号モード」や「事前共有キー」等、アクセスポイント側のセキュリティ設定
      に合わせて設定を変更して下さい。

  11.「設定保存」ボタンをクリックして下さい。

  12.「ネットワーク設定」から「LAN設定」をクリックして下さい。

  13.「本体設定」の「IPアドレス」欄を、アクセスポイントや他の無線LAN機器と
      重複しない値に変更して下さい。（工場出荷値：192.168.0.1）

  14.「DHCPサーバー設定」の「DHCPサーバー」で「無効」を選択して下さい。

  15.「設定保存」ボタンをクリックして下さい。

  以上で無線LANクライアントモードの設定は完了です。

  設定後は、Genemovaの設定画面は手順13で設定したIPアドレスを入力して
  アクセスして下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ 無線LANユニバーサルリピーターモードについて
------------------------------------------------------------------------------

  Genemovaを無線LAN中継機として、他の無線LANアクセスポイントに接続することが
  できます。

  無線LANユニバーサルリピーターモードの設定を行う前に、先に無線LANクライアント
  モードの設定（前項目）を行って下さい。
  Genemovaは無線LANクライアントモードでアクセスポイントに接続し、無線LAN通信
  を中継します。

  無線LANユニバーサルリピーターモードの設定は、以下の手順で行って下さい。
  （以下の設定は必ず有線LANポートから行って下さい。）

   1. WWWブラウザを起動して下さい。

   2. WWWブラウザのアドレス入力欄に、GenemovaのLANポートIPアドレス(※)を入力
      して下さい。

         ※LANポートIPアドレス 工場出荷値：192.168.0.1
           前項目（無線LANクライアントモード）の設定でLANポートIPアドレスを
           を変更した場合は、変更したIPアドレスを入力して下さい。

   3. ユーザー認証画面が表示されます。
      管理者IDとパスワード(※)を入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。

         ※管理者IDの工場出荷値は以下の通りです。
            ・ユーザー名：admin(半角小文字)
            ・パスワード：passwd(半角小文字)

   4.「無線LAN設定」から「基本設定」をクリックして下さい。

   5.「ユニバーサルリピーターモードを有効にする」にチェックを入れて下さい。

   6.「ブリッジ対象 SSID」に中継するアクセスポイントのSSIDを入力して下さい。
     （「ブリッジ対象 SSID」＝「プライマリSSID」となります。）

   7.「設定保存」ボタンをクリックして下さい。

  以上で無線LANユニバーサルリピーターモードの設定は完了です。


------------------------------------------------------------------------------
■ ダイナミックDNS機能について
------------------------------------------------------------------------------

  外部ダイナミックDNSサービスを利用して、IPアドレスとドメイン名を自動的に
  結びつけることができます。

  対応するダイナミックDNSサービスは「DynDNS」と「No-IP」です。
  他のダイナミックDNSサービスはご利用頂けませんので予めご了承下さい。

  ダイナミックDNS機能の設定を行う前に、各公式サイトにてアカウント登録と
  ホスト名（ドメイン名）の取得を行って下さい。
  アカウントの登録方法、及びホスト名の取得方法については、各公式サイトを
  参照して下さい。

    ●DynDNS 公式サイト（英語）
      http://www.dyndns.com/

    ●No-IP 公式サイト（英語）
      http://www.no-ip.com/

  ************************************************************************
  *                                                                      *
  * ＜DynDNSについて：追記＞                                             *
  *  2012年1月、ダイナミックDNS機能の対応サービスであるDynDNSが、        *
  *  無料サービスを30日間の期間限定サービスに変更したことを確認しました。*
  *  また、無料アカウント取得時にクレジットカード情報の入力が必須と      *
  *  なりました。                                                        *
  *  ダイナミックDNS機能についてはβ対応となりますので、お客様の自己責任 *
  *  の元で使用して下さい。                                              *
  *  なお、当社とDynDNSは一切関係ございません。                          *
  *                                                                      *
  ************************************************************************


  ダイナミックDNS機能の設定は、以下の手順で行って下さい。

   1. WWWブラウザを起動して下さい。

   2. WWWブラウザのアドレス入力欄に、GenemovaのLANポートIPアドレス(※)を入力
      して下さい。

         ※LANポートIPアドレス 工場出荷値：192.168.0.1

   3. ユーザー認証画面が表示されます。
      管理者IDとパスワード(※)を入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。

         ※管理者IDの工場出荷値は以下の通りです。
            ・ユーザー名：admin(半角小文字)
            ・パスワード：passwd(半角小文字)

   4.「マネージメント」から「DDNS設定」をクリックして下さい。

   5.「DDNSを有効にする」にチェックを入れて下さい。

   6.「サービス名」で、利用するDDNSサービス名を選択して下さい。

   7.「ホスト名」に取得したホスト名（ドメイン名）を入力して下さい。

   8.「ユーザー名」、「パスワード」に登録したアカウントの
      ユーザー名、パスワードを入力して下さい。

   9.「設定保存」ボタンをクリックして下さい。

  以上でダイナミックDNS機能の設定は完了です。

  ●DDNSへのIPアドレス更新のタイミングについて
    DDNSに対するIPアドレス更新のタイミングは「回線接続完了時」となります。
    回線接続完了時にIPアドレスの更新に成功した場合は、回線接続状態が
    維持されている限り、IPアドレスの更新は行いません。
    回線が切断され、再接続が行われるとIPアドレスの更新を行います。
    IPアドレスの更新に失敗した場合は、60秒間隔でリトライします。

  ●ダイナミックDNSに関するシスログメッセージについて
     "slog info! DDNS update success!" →DDNS更新成功時に表示されます。
     "slog info! DDNS update fail!"    →DDNS更新失敗時に表示されます。


------------------------------------------------------------------------------
■ 最後に
------------------------------------------------------------------------------

  最新情報につきましては、以下を参照して下さい。

  ・株式会社マイクロリサーチ インターネットホームページ
    URL：http://www.mrl.co.jp

  本ファイルに記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標もしくは
  登録商標です。


==============================================================================
                                                              End of beta.txt 
==============================================================================
