==============================================================================
  Genemova バージョンアップ
  (ファームウェア Ver1.14.02 リリースノート)

                                                                   平成24年7月
                                                      株式会社マイクロリサーチ
==============================================================================

  この度は Genemova をご使用頂き、誠にありがとうございます。

  本ファイルは、Genemova のバージョンアップについての説明書です。

  ご利用頂く前に必ずお読み下さい。

  ※本バージョンに対応したマニュアルは、以下のURLからダウンロードできます。
      http://www.mrl.co.jp/support/gm1/index.html#manual


------------------------------------------------------------------------------
■ 目次
------------------------------------------------------------------------------

  - 動作環境

  - 各ファイルの説明

  - バージョンアップを行う前の注意

  - バージョンアップ手順

  - バージョンアップの失敗

  - バージョンアップ代行サービスについて

  - β版機能について

  - DMZホスト機能について

  - ポートフォワーディング設定の仕様変更について

  - イーモバイル GL03D（LTE） 使用時の設定について

  - イーモバイル GD01/D32HW 使用時の設定について

  - IIJmobile 120FU 使用時の設定について

  - NTTdocomo L-02C/L-03D（Xi） 使用時の設定について

  - Softbank C02LC 使用時の設定について

  - Softbank 004Z 使用時の設定について

  - 日本通信 MF636（Doccica） 使用時のUSBランプについて

  - 一部モバイルデータカードと常時接続に関する注意事項

  - 変更履歴

  - 最後に


------------------------------------------------------------------------------
■ 動作環境
------------------------------------------------------------------------------

  ・WWWブラウザ ：Internet Explorer 6以降、Safari 3以降のWWWブラウザが
                  動作するパソコン。

  ・ネットワーク：Genemova を使用可能な有線LAN環境

  ・対象製品    ：Genemova (型番：MR-GM1)


------------------------------------------------------------------------------
■ 各ファイルの説明
------------------------------------------------------------------------------
  
  ・Readme.txt    ：この説明ファイルです。

  ・beta.txt      ：無線LANクライアント機能、無線LANユニバーサルリピーター機能
                    ダイナミックDNS機能に関する説明ファイルです。

  ・gm1v11402.bin ：Ver1.14.02 バージョンアップ用ファイルです。

    ※OSの表示設定によっては、各ファイルの ".txt" や ".bin" は表示されません。


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップを行う前の注意
------------------------------------------------------------------------------

  ************************************************************************
  *                                                                      *
  * ！！注意！！                                                         *
  *  バージョンアップ作業は、必ず有線LANで接続されたパソコンから行って   *
  *  下さい。                                                            *
  *  無線LANで接続されたパソコンからバージョンアップを行うと、           *
  *  バージョンアップ作業に失敗する恐れがあります。                      *
  *                                                                      *
  ************************************************************************

  ************************************************************************
  *                                                                      *
  * ！！注意！！                                                         *
  *  本バージョンは、ポートフォワーディング設定において、宛先ポートの    *
  *  範囲指定は不可の仕様です。                                          *
  *  宛先ポートの範囲指定が必須の場合は、Ver1.12.00をご利用下さい。      *
  *  http://www.mrl.co.jp/support/gm1/index.html#v11200                  *
  *                                                                      *
  ************************************************************************

  ◇Genemova背面のUSBポートからモバイルデータカードを取り外して通信を停止して
    下さい。

  ◇バージョンアップを行うパソコンとGenemovaが有線LANで接続されている状態に
    して下さい。

  ◇バージョンアップを実行するパソコンでは、他のアプリケーションソフトや
    スクリーンセーバーを終了し、バージョンアップ中には動作しないように
    して下さい。

  ◇タスクトレイなどにアンチウィルスソフトウェアが常駐している場合、
    または、ファイアウォール関係のソフトウェアが稼働している場合、
    それらのセキュリティソフトウェアは一時的に終了させて下さい。

  ◇有線LANで接続可能なパソコンが無いなど、お客様の環境にてバージョンアップ
    作業が困難な場合は、バージョンアップ代行サービスをご利用下さい。
    詳しくは「バージョンアップ代行サービスについて」を参照して下さい。

  ◇バージョンアップ実行中に誤ってGenemovaやパソコンの電源をOFFにすると、
    Genemovaが全く動作しなくなります。

  ◇Ver1.00.04〜Ver1.12.00から本バージョンへバージョンアップする場合で
    かつ、ポートフォワーディング機能が有効の状態だった場合、
    ポートフォワーディング機能の仕様変更に伴い「ポートフォワーディング機能を
    有効にする」のチェックが自動的に外れます。
    必ずポートフォワーディングの再設定を行って下さい。

------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップ手順
------------------------------------------------------------------------------

  1. WWWブラウザを起動して下さい。

  2. WWWブラウザのアドレス入力欄に、GenemovaのLANポートIPアドレス(※)を入力
     して下さい。

        ※LANポートIPアドレス 工場出荷値：192.168.0.1

  3. ユーザー認証画面が表示されます。
     管理者IDとパスワード(※)を入力して「OK」ボタンをクリックして下さい。

        ※管理者IDの工場出荷値は以下の通りです。
           ・ユーザー名：admin(半角小文字)
           ・パスワード：passwd(半角小文字)

  4.「Genemova トップページ」画面が表示されます。

  5. 設定メニュー(左フレーム)の「マネージメント」メニュー内の
    「ファームウェアバージョンアップ」をクリックして下さい。

  6.「ファームウェアバージョンアップ」画面が表示されます。

    「参照」ボタンをクリックして、以下のファイルを選択(指定)して下さい。
     (「gm1-v11402」フォルダの中にあります。)

     ・ファイル名：gm1v11402.bin (※)

        ※ OSの表示設定によっては、".bin" は表示されません。

  7.「ファイルを選択」欄に、選択(指定)した「gm1v11402.bin」ファイルが
     表示されていることを確認して下さい。

  8.「バージョンアップ開始」ボタンをクリックして下さい。

  9.「送信完了 ファームウェアバージョンアップ中です。」と表示されますので
     そのまま電源を切らずにお待ち下さい。

      ************************************************************************
      *                                                                      *
      * ！！注意！！                                                         *
      *  バージョンアップ中はGenemovaの電源を落としたり、LANケーブルを外す等 *
      *  不用意な操作を絶対に行わないで下さい。                              *
      *  バージョンアップに失敗し、Genemovaが正常に動作しなくなります。      *
      *                                                                      *
      ************************************************************************

 10. Genemovaが自動的に再起動して「Genemova トップページ」に戻りましたら
     バージョンアップ完了です。

    「Genemova トップページ」の「ファームウェアバージョン」欄に「V1.14.02」と
     表示されていることを確認して下さい。

    *************************************************************************
    *                                                                       *
    * ！！注意！！                                                          *
    * Ver1.00.04〜Ver1.12.00から本バージョンへバージョンアップする場合で    *
    * かつ、ポートフォワーディング機能が有効の状態だった場合、              *
    * ポートフォワーディング機能の仕様変更に伴い「ポートフォワーディング    *
    * 機能を有効にする」のチェックが自動的に外れます。                      *
    * 必ずポートフォワーディングの再設定を行って下さい。                    *
    *                                                                       *
    *************************************************************************


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップの失敗
------------------------------------------------------------------------------

  Genemovaのバージョンアップは、使用機器や使用環境などの違い、取り扱いミス、
  やむを得ない理由等(突然の停電やパソコンのハングアップ等)によりエラーが発生
  したり、場合によっては失敗してしまうことも考えられます。

  バージョンアップに失敗してしまった場合、ファームウェアの補修作業が必要と
  なります。

  その場合は「ファームウェア補修依頼」と書いたメモと一緒に、Genemova本体を
  当社へお送り下さい。

  ＜＜送付先＞＞
      (株)マイクロリサーチ  Genemovaファームウェア補修 係
      〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-5 清水品川ビル1F
      TEL 03-3458-9021

      ※ファームウェア補修を行うと、設定が工場出荷状態に戻りますので
        あらかじめご了承下さい。

  なお、作業期間中の代替品貸出サービスは行っておりませんのであらかじめ
  ご了承下さい。

  当バージョンアップの失敗による Genemovaの補修は、これに限り代金無料と
  致します。

  ただし、弊社へ発送して頂く送料（片道分）をご負担下さい。
  返送分は弊社が負担いたします。

  ＜＜同梱して頂くメモに以下の内容をお書き添え下さい。＞＞

    ・修復を希望するファームウェアのバージョン

    ・製品返送先ご住所、お名前、お電話番号(日中のご連絡先)


------------------------------------------------------------------------------
■ バージョンアップ代行サービスについて
------------------------------------------------------------------------------

  有線LANで接続可能なパソコンが無いなど、お客様の環境にてバージョンアップ
  作業が困難な場合は、バージョンアップ代行サービスをご利用下さい。

  バージョンアップ代行サービスをお申し込み頂く場合は、以下の要領にて弊社へ
  Genemova本体をお送り下さい。

  ＜＜以下を記載したメモを同梱して下さい。＞＞

    ・バージョンアップを希望するファームウェアのバージョン

    ・製品返送先ご住所、お名前、お電話番号(日中のご連絡先)

  ＜＜ご依頼頂く際の注意事項＞＞

    ・作業期間中の代替品貸出サービスは行っておりませんのであらかじめ
      ご了承下さい。

    ・バージョンアップ代行作業に関する作業料金は発生しません。（無料）
      ただし、弊社へ発送して頂く送料（片道分）をご負担下さい。
      返送分は弊社が負担いたします。

    ・設定内容は初期化してバージョンアップを行います。
      お送り頂く前に設定内容を保存して頂きますようお願いいたします。
      設定内容の保存方法については、添付のCD-ROMに収録されているユーザーズ
      マニュアルの「設定保存・読み込み」を参照して下さい。

  ＜＜送付先＞＞
      (株)マイクロリサーチ Genemovaファームウェアバージョンアップ代行 係
      〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-5 清水品川ビル1F
      TEL 03-3458-9021


------------------------------------------------------------------------------
■ β版機能について
------------------------------------------------------------------------------

  Ver1.08.09より「無線LANクライアントモード」、「無線LANユニバーサルリピーター
  モード」、「ダイナミックDNS機能」に対応しました。
  これらの機能はβ対応となりますので、動作保証及びユーザーサポートの対象外と
  なります。

  設定方法については、別紙の「beta.txt」を参照して下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ DMZホスト機能について
------------------------------------------------------------------------------

  Ver1.14.02より「DMZホスト機能」に対応しました。
  インターネット側（WAN側）から発信された全てのIPフレームを、LAN内の特定の
  IPアドレスへ転送することができます。

  設定は以下の手順で行って下さい。

  1.設定項目の「ファイアウォールの設定」から「DMZホスト設定」をクリックして
    下さい。

  2.「DMZホスト機能を有効にする」にチェックを入れて下さい。

  3.「転送先IPアドレス」欄に転送先のIPアドレス（LAN内）を設定して下さい。

  4.設定が終わりましたら、[設定保存]ボタンをクリックして下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ ポートフォワーディング設定の仕様変更について
------------------------------------------------------------------------------

  Ver1.13.03より「ポートフォワーディング設定」の仕様を変更しました。

  −仕様変更前−
    プロトコルで「ICMP」は非対応。
    宛先ポートの範囲指定が可能。
    LAN側端末へ転送する際、宛先ポート番号は変換不可。

     ＜仕様変更前の設定項目＞
      ・転送先IPアドレス
      ・プロトコル
      ・ポート範囲 先頭
      ・ポート範囲 終了

        例）転送先IPアドレス：192.168.0.100
            プロトコル：TCP
            ポート範囲 先頭：80
            ポート範囲 終了：81
           （TCP 80〜81宛を192.168.0.100へ転送）

  −仕様変更後−
    プロトコルで「ICMP」に対応。
    宛先ポートの範囲指定は不可。
    LAN側端末へ転送する際、宛先ポート番号を別のポート番号へ変換可能。

     ＜仕様変更後の設定項目＞
      ・転送先IPアドレス  （変更なし）
      ・プロトコル        （変更あり）※ICMPを追加。
      ・宛先ポート        （変更あり）
      ・転送先ポート      （変更あり）

        例）転送先IPアドレス：192.168.0.100
            プロトコル：TCP
            宛先ポート：8000
            転送先ポート：80
           （TCP 8000宛をTCP 80宛に変換して192.168.0.100へ転送）

    *************************************************************************
    *                                                                       *
    * ！！注意！！                                                          *
    * Ver1.00.04〜Ver1.12.00から本バージョンへバージョンアップする場合で    *
    * かつ、ポートフォワーディング機能が有効の状態だった場合、              *
    * ポートフォワーディング機能の仕様変更に伴い「ポートフォワーディング    *
    * 機能を有効にする」のチェックが自動的に外れます。                      *
    * 必ずポートフォワーディングの再設定を行って下さい。                    *
    *                                                                       *
    *************************************************************************

    ************************************************************************
    *                                                                      *
    * ！！注意！！                                                         *
    *  「ポートフォワーディング設定」の宛先ポートにTCP80を設定した場合     *
    *  「モバイルデータカードの設定」の                                    *
    *  「WAN側から設定画面へのログオンを許可する」は動作しません。         *
    *  この場合、ポートフォワーディングの設定内容が優先されます。          *
    *                                                                      *
    ************************************************************************

    ************************************************************************
    *                                                                      *
    * ！！注意！！                                                         *
    *  「ポートフォワーディング設定」のプロトコルでICMPを選択した場合      *
    *  「モバイルデータカード設定」の「WAN側からのPingに応答を返す」       *
    *  は動作しません。                                                    *
    *  この場合、ポートフォワーディングの設定内容が優先されます。          *
    *                                                                      *
    ************************************************************************


------------------------------------------------------------------------------
■ イーモバイル GL03D 使用時の設定について
------------------------------------------------------------------------------

  イーモバイル GL03Dをご利用の場合は、「モバイルデータカード設定」画面
  の「モバイルデータカード設定」画面の「接続先」で、「EMOBILE」を選択して
  下さい。

 「ユーザー名」、「パスワード」、「APN」、「電話番号」が自動的に
  設定されますので、料金プランに合わせてAPN設定を変更して下さい。

   ・「LTEプラン フラット（定額型）」の場合
       →APN設定を「em.std」に変更して下さい。

   ・「LTEプラン ステップグローバルIP（従量型）」の場合
       →APN設定を「em.gbl」に変更して下さい。

  ※パソコン本体に接続した時と比べて、通信速度が遅い場合があります。


------------------------------------------------------------------------------
■ イーモバイル GD01/D32HW 使用時の設定について
------------------------------------------------------------------------------

  イーモバイル GD01/D32HWをご利用の場合は、「モバイルデータカード設定」画面の
 「モバイルデータカード設定」画面の「接続先」で、「EMOBILE」を選択して下さい。

 「ユーザー名」、「パスワード」、「APN」、「電話番号」が自動的に設定されます。

  ※パソコン本体に接続した時と比べて、通信速度が遅い場合があります。


------------------------------------------------------------------------------
■ IIJmobile 120FU 使用時の設定について
------------------------------------------------------------------------------

  IIJmobile 120FUをご利用の場合は、「モバイルデータカード設定」画面の
  「モバイルデータカード設定」画面の「接続先」で、「その他」を選択して下さい。

  ISPとの契約資料を参照して
  「ユーザー名」、「パスワード」、「APN」、「電話番号」を設定して下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ NTTdocomo L-02C/L-03D（Xi） 使用時の設定について
------------------------------------------------------------------------------

  NTTdocomo mopera Uをご利用の場合は、「モバイルデータカード設定」
  画面の「接続先」で、「docomo (mopera U Xiデータ通信/FOMAパケット通信)」を
  選択して下さい。
  mopera Uの契約資料を参照して「ユーザー名」、「パスワード」を設定して下さい。

  mopera U以外をご利用の場合は、「docomo(自由設定）」を選択して下さい。
  契約資料を参照して「ユーザー名」、「パスワード」、「APN」を設定して下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ Softbank C02LC 使用時の設定について
------------------------------------------------------------------------------

  Softbank C02LCをご利用の場合は、「モバイルデータカード設定」画面の
 「接続先」で、「Softbank データ定額プラン【定額USIMカード」を選択して下さい。

 「ユーザー名」、「パスワード」、「APN」、「電話番号」が自動的に設定されます。

  ************************************************************************
  *                                                                      *
  * ！！注意！！                                                         *
  *  「Softbank データ定額プラン」で設定する場合は、                     *
  *   必ず「データ通信(A)定額USIMカード」を使用して下さい。              *
  *  「データ通信(B)従量USIMカード」を使用した場合、従量課金になりますの *
  *  で注意して下さい。                                                  *
  *  参考：http://mb.softbank.jp/mb/data_com/price_plan/bonus_pack/      *
  *                                                                      *
  ************************************************************************


------------------------------------------------------------------------------
■ Softbank 004Z 使用時の設定について
------------------------------------------------------------------------------

  Softbank 004Zをご利用の場合は、「モバイルデータカード設定」画面の
 「接続先」で、「SoftBank 法人データ通信プラン ULTRA SPEED」を選択して下さい。

 「ユーザー名」、「パスワード」、「APN」、「電話番号」が自動的に設定されます。


------------------------------------------------------------------------------
■ 日本通信 MF636（Doccica） 使用時のUSBランプについて
------------------------------------------------------------------------------

  Ver1.10.01より日本通信 MF636（Doccica）のUSB動作モードをUSB1.1から
  USB2.0モードへ変更しました。
  それにより、USBランプが点灯しなくなります。
  異常ではありませんので、そのままご利用下さい。


------------------------------------------------------------------------------
■ 一部モバイルデータカードと常時接続に関する注意事項
------------------------------------------------------------------------------

  以下のモバイルデータカードを「常時接続」+「回線切断時 自動再接続」で使用する
  場合は、必ず「回線状態監視設定」を行って下さい。

    ・au DATA01/DATA03

    ・NTTコミュニケーションズ・他 MF110/MF120

    ・Willcom Core 3G HX003ZT/HX006ZT


------------------------------------------------------------------------------
■ 変更履歴
------------------------------------------------------------------------------

  ◆ Ver1.13.03 → Ver1.14.02 (2012-7-18)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇イーモバイル GL03D に対応しました。

      ◇イーモバイル GD01 に対応しました。

      ◇イーモバイル D32HW に対応しました。

    ＜機能追加＞

      ◇DMZホスト機能を追加しました。


  ◆ Ver1.12.00 → Ver1.13.03 (2012-6-12)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇NTTdocomo L-03D（Xi）に対応しました。

      ◇IIJmobile 120FU に対応しました。

    ＜機能拡張＞

      ◇DHCPサーバー設定（LAN設定）の「付与IPアドレス範囲」において「先頭」と
       「終了」に同じ値を設定することが可能になりました。
       （"付与IPアドレス数1個"が設定可能になりました。）

      ◇ポートフォワーディング設定の「プロトコル」において、ICMPが選択可能に
        なりました。

    ＜仕様変更＞

      ◇ポートフォワーディング設定の仕様を変更しました。 

        −変更前−
          宛先ポートの範囲指定が可能。
          LAN側端末へ転送する際、宛先ポート番号は変換不可。

        −変更後−
          宛先ポートの範囲指定は不可。
          LAN側端末へ転送する際、宛先ポート番号を別のポート番号へ変換可能。

    ＜不具合修正＞

      ◇イーモバイル D33HWの一部デバイスを認識できない問題に対応しました。


  ◆ Ver1.11.01 → Ver1.12.00 (2012-3-14)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇NTTdocomo L-02C（Xi）に対応しました。

    ＜機能拡張＞

      ◇ダイナミックDNS機能（※）の対応サービスに「No-IP」を追加しました。

        ※ダイナミックDNS機能はβ対応（動作保証及びユーザーサポートの対象外）
          です。

    ＜仕様変更＞

      ◇NTTdocomo Xi 対応に伴い、「モバイルデータカード設定」画面の
       「接続先」設定の「docomo (mopera)」の表記を変更しました。

       −変更前−
         「docomo (mopera)」

       −変更後−
         「docomo (mopera U FOMAパケット 定額データプラン)」

    ＜不具合修正＞

      ◇WAN側から設定画面へログオンすると、動作が不安定になる不具合を修正
        しました。

      ◇接続モード「手動接続＆切断」で設定すると、接続が不安定になる不具合を
        修正しました。


  ◆ Ver1.10.01 → Ver1.11.01 (2012-1-27)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇Softbank C02LCに対応しました。

    ＜不具合修正＞

      ◇NTTdocomo L-05Aを利用時にGenemovaを再起動すると、L-05Aを正しく認識
        できなくなる不具合を修正しました。（Ver1.10.01 で発生。）

      ◇一部環境において、UPnP機能が正しく動作しなくなる不具合を修正しました。


  ◆ Ver1.08.09 → Ver1.10.01 (2011-12-1)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇イーモバイル D33HWに対応しました。

      ◇NTTコミュニケーションズ MF121に対応しました。

      ◇NTT docomo L-08Cに対応しました。

      ◇Softbank 004Zに対応しました。

    ＜機能追加＞

      ◇システムログにおいて、リモートログ機能を追加しました。

    ＜機能拡張＞

      ◇無線LANアクセス制御設定のMACアドレス登録数を20個に拡張しました。

    ＜仕様変更＞

      ◇再起動時のログ表示の仕様を変更しました。

      ◇PWRランプの点滅仕様を一部変更しました。

      ◇日本通信 MF636（Doccica）のUSB動作モードをUSB1.1からUSB2.0へ
        変更しました。

    ＜不具合修正＞

      ◇au DATA01/DATA03使用時に一部設定環境において、自動接続が行われなかった
        不具合を修正しました。


  ◆ Ver1.07.10 → Ver1.08.09 (2011-6-23)

    ＜機能追加＞

      ◇「無線LANサイトサーベイ」画面を追加しました。

      ◇「パケット送受信量 統計」画面を追加しました。

      ◇無線LANクライアントモードに対応しました。（※）

      ◇無線LANユニバーサルリピーターモードに対応しました。（※）

      ◇ダイナミックDNS機能に対応しました。（※）

        ※これらの機能についてはβ対応（動作保証及びユーザーサポートの対象外）
          です。


  ◆ Ver1.04.03 → Ver1.07.10 (2011-3-30)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇au DATA01/DATA03に対応しました。（CDMAのみ対応、WiMAXは未対応）

      ◇イーモバイル D41HWに対応しました。

      ◇NTTコミュニケーションズ MF110に対応しました。

    ＜機能追加＞

      ◇「帯域制限設定」（上り方向帯域制限機能）を追加しました。

      ◇「タイマー再起動設定」を追加しました。

    ＜機能拡張＞

      ◇ETH1ポートがLANポート（HUBポート）として利用可能になりました。

        ※使用するUSBモバイルカードの外形・サイズによっては、ETH1ポートと
          物理的に干渉する場合があります。
          その場合は、USB延長ケーブル等を利用して回避して下さい。

      ◇シスログメッセージを追加しました。

    ＜仕様変更＞

      ◇PWRランプの仕様を変更しました。

      ◇モバイルデータカード異常状態時の動作仕様を変更しました。

      ◇「モバイルデータカード設定」画面内の「インターネット接続状況」を
        削除しました。

      ◇無線LANチャンネル番号14を使用不可に変更しました。

      ◇PPP接続時のMTU値を1412byteから1454byteに変更しました。

      ◇再起動にかかる時間が約10秒長くなりました。

      ◇モバイルデータカード設定の工場出荷値を変更しました。

        −V1.04.03以前−
         「回線切断時 自動再接続」：OFF

        −V1.07.10−
         「回線切断時 自動再接続」：ON

    ＜不具合修正＞

      ◇WAN側から設定画面にアクセスし、「時刻情報」画面をクリック
        すると、文字化けする不具合を修正しました。


  ◆ Ver1.03.18 → Ver1.04.03 (2010-9-29)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇NTTコミュニケーションズ MF120に対応しました。

    ＜機能拡張＞

      ◇「モバイルデータカード設定」、「簡単設定」の「ユーザーID」と
        「パスワード」の最大入力文字数を30文字から40文字へ拡張しました。

      ◇モバイルデータカード設定の「追加ATコマンド」の最大入力文字数を30文字
        から40文字へ拡張しました。


  ◆ Ver1.02.09 → Ver1.03.18 (2010-08-10)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇Willcom Core 3G HX006ZTに対応しました。

      ◇日本通信 MF636(Doccica)に対応しました。

    ＜不具合修正＞

      ◇UPnP機能有効時に、Windows XPで「インターネットゲートウェイ」アイコン
        が表示されなかった不具合を修正しました。


  ◆ Ver1.00.08 → Ver1.02.09 (2010-04-01)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇Willcom Core 3G HX004INに対応しました。

      ◇Willcom Core 3G HX003ZTに対応しました。

      ◇日本通信 MF636(I・Care 3G)に対応しました。

      ◇日本通信 MF626に対応しました。

    ＜機能追加＞

      ◇「ネットワーク設定」に「回線状態監視設定」を追加しました。

      ◇「トップ」（現在の動作状態）画面の「モバイルデータカード」欄に
         [更新]ボタンを追加しました。

      ◇「モバイルデータカード設定」画面の「接続モード」に
        「自動接続＆30秒間無通信時 自動切断」を追加しました。

      ◇「モバイルデータカード設定」画面に[再読み込み]ボタンを追加しました。

    ＜不具合修正＞

      ◇NTT docomo L-05Aを長時間使用していると、稀に通信が停止する
        問題を修正しました。


  ◆ Ver1.00.06 → Ver1.00.08 (2009-11-04)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇NTT docomo L-05Aに対応しました。

      ◇NTT docomo L-02Aに対応しました。

      ◇NTT docomo A2502に対応しました。

    ＜機能追加＞

      ◇「モバイルデータカード設定」画面に「追加ATコマンド（オプション）」
        設定欄を追加しました。


  ◆ Ver1.00.04 → Ver1.00.06 (2009-08-28)

    ＜対応モバイルカード追加＞

      ◇イー・モバイル D31HWに対応しました。

      ◇イー・モバイル D01HWに対応しました。


------------------------------------------------------------------------------
■ 最後に
------------------------------------------------------------------------------

  最新情報につきましては、以下を参照して下さい。

  ・株式会社マイクロリサーチ インターネットホームページ
    URL：http://www.mrl.co.jp

  本ファイルに記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標もしくは
  登録商標です。


==============================================================================
                                                            End of Readme.txt 
==============================================================================
