補足情報：AutoDNS機能について
NetGenesisのAutoDNS機能について説明します。 「AutoDNS機能」とは、PPPoEポートがDNS情報を保持していない状態でも、DNSの名前解決による回線の自動接続を可能にするための機能です。 以下の全ての条件に合致したポートは、NetGenesisのProxyDNS機能に対する名前解決が発生すると、AutoDNS機能により回線の自動接続が行われます。
AutoDNS動作条件
・ | 回線接続方法の設定を「自動接続」に設定している。
・ | 「AutoDNS機能を使用する」にチェックが入っている。
・ | 「プライマリDNS〜フォースDNS」欄が空欄になってる。
・ | 回線が切断状態である。
AutoDNS動作例
| NetGenesisの設定
・ | PPPoEセッション１を常時接続で使用
・ | PPPoEセッション２を自動接続で使用
・ | PPPoEセッション２がAutoDNS動作条件に合致
・ | スタティックルーティング設定でPPPoEセッション1をデフォルトゲートウェイに設定
・ | スタティックルーティング設定でPPPoEセッション２に特定ネットワークアドレスを設定
| パソコンの設定
・ | DNS（ネーム）サーバーにNetGenesisのLANポートIPアドレスを設定（ProxyDNS機能を使用）
パソコンでProxyDNS宛の名前解決が発生すると、NetGenesisはスタティックルーティング設定に関係なく、DNS情報を保持しているPPPoEポート（※）及びAutoDNSの動作条件に合致したPPPoEポートに対して名前解決要求する。
※ | 本環境例で言うとPPPoEセッション１が該当します。（常時接続でDNS情報保持状態）
PPPoEセッション２が自動接続する。

株式会社マイクロリサーチ