12-1.LANポートIPアドレスの設定 NetGenesisのLANポートIPアドレスの設定について説明します。 NetGenesisの工場出荷値は以下のようになっています。
LANポートIPアドレス/サブネット | ： | 192.168.0.1/24
※ | 「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
チェック！
| 初めてLANを構築する場合、NetGenesisのLANポートIPアドレス/サブネットを変更する必要はありません。
NetGenesisのLANポートIPアドレスの変更が必要な例を以下に記します。
| NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合
| この場合、ISPから取得した固定グローバルIPアドレスの中の1つを、NetGenesisのLANポートIPアドレスに設定する必要があります。
| 例）Bフレッツ 固定グローバルIPアドレス：8個
※1： | ISPから取得した固定グローバルIPアドレスが「xxx.xxx.xxx.104〜xxx.xxx.xxx.111」（xxx.xxx.xxx.104/29）の例です。 （「/29」は「255.255.255.248」に該当します。）
※2： | 固定グローバルIPアドレスのうち、 先頭（ネットワークアドレス：xxx.xxx.xxx.104）と 最後（ブロードキャストアドレス：xxx.xxx.xxx.111）は NetGenesisのLANポート及び各パソコンでは使用できません。
LANポートIPアドレスとDHCPサーバー
LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更した場合、DHCPサーバー設定の変更が必要です。
DHCPサーバー設定については 13-1.DHCPサーバー設定 を参照して下さい。
| 既存のLANへNetGenesisを追加する場合
| すでにLANを構築済みで、各パソコン等に割り当て済みのIPアドレスを変更することが困難な場合、NetGenesisのLANポートIPアドレスを既存のLANにあわせて変更する必要があります。
備　考
LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更した場合、DHCPサーバー設定の変更が必要です。
LANポートIPアドレスとNetGenesisのDHCPサーバー を参照して下さい。
NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する場合は、以下の各項目を参照して下さい。
注意事項 |
設定手順
12.基本設定 へ戻る
注意事項 NetGenesisのLANポートIPアドレス（工場出荷値：192.168.0.1/24）を変更する場合の注意について説明します。
| LANポートIPアドレス（工場出荷値：192.168.0.1/24）を変更する場合、他のパソコン、ルータ等とIPアドレスが衝突しないように注意して下さい。
※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
万が一、他のパソコン等とNetGenesisのLANポートIPアドレスが衝突してしまった場合、NetGenesisが見つからなくなったり、他のネットワーク機器に障害が発生する等、さまざまなトラブルの原因となりますので注意して下さい。
以下の各項目を参照して下さい。
| LANポートIPアドレスを変更する際の重要事項
| パソコンのIPアドレス
| LANポートIPアドレスと他のDHCPサーバー （NetGenesisのDHCPサーバーを使用しない場合）（※）
| NetGenesisの設定の更新・再起動後 （設定画面へ再度ログオンする手順）（※）
| LANポートIPアドレスとNetGenesisのDHCPサーバー （※）
※ | NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更する方は、必ず※印の内容を参照して下さい。
上記の各項目を読み終えましたら 設定手順 へ進んで下さい。
12-1.LANポートIPアドレスの設定 へ戻る
LANポートIPアドレスを変更する際の重要事項 NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更する場合、入力する値を間違えないように注意して下さい。（変更する前に、LANポートIPアドレスのメモを取っておくと良いでしょう。） IPアドレス（及びサブネット）を間違えて入力し、そのままNetGenesisの設定を更新してしまうと、それ以降NetGenesisの設定画面へログオンできなくなる可能性があります。 例えば、NetGenesisを既存のネットワーク「192.168.1.xxx/24」に組み込むために、NetGenesisのLANポートIPアドレスを「192.168.0.1/24」から「192.168.1.1/24」へ変更するつもりが誤って「192.168.10.1/24」と入力してしまい、誤った設定値のままNetGenesisの設定を更新・再起動した場合、それ以降は既存のネットワーク「192.168.1.xxx/24」のパソコンからNetGenesisの設定画面へログオンすることができなくなってしまいます。 これはNetGenesisの設定画面へログオンするための条件である「NetGenesisのLANポートIPアドレスとパソコンのIPアドレスが同一ネットワークであること」を満たしていないためです。 （NetGenesisのLANポートIPアドレスは誤った入力により「192.168.10.1」に変更されてしまったので、「192.168.1.xxx」のパソコンと別ネットワークになってしまったためです。） NetGenesisのLANポートIPアドレスを間違えて設定した場合や、LANポートIPアドレスを忘れてしまった場合は、背面のRESETボタンを使用して全ての設定を工場出荷値に戻した後、設定をやり直して下さい。 RESETボタンについては以下を参照して下さい。
Q&A集 全ての設定を工場出荷値に戻したい
注意事項の先頭へ戻る
パソコンのIPアドレス NetGenesisのLANポートIPアドレスを工場出荷値（192.168.0.1/24）から変更する場合、必ず以下の作業を行って下さい。 ※「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
■ | NetGenesisにパソコンを1台だけ接続して下さい。
■ | パソコンのIPアドレスを既存のLANのIPアドレスから、IPアドレス「192.168.0.2」・サブネットマスク「255.255.255.0」（またはDHCPサーバーから取得）へ変更して下さい。
メ モ
| パソコンのIPアドレスを「DHCPサーバーから取得」（自動取得）へ変更した場合、必要に応じてパソコンを再起動させて下さい。
再起動することにより、NetGenesisのDHCPサーバーからIPアドレス等が付与されます。
注意事項の先頭へ戻る
LANポートIPアドレスと他のDHCPサーバー （NetGenesisのDHCPサーバーを使用しない場合） LAN内にNetGenesis以外のDHCPサーバーが存在する場合、以下のようにDHCPサーバーの設定を行って下さい。 （NetGenesisのDHCPサーバーを使用する場合、こちら を参照して下さい。） 他のDHCPサーバーを使用する場合、必要な設定は以下の通りです。 （DHCPサーバーのマニュアル等を参照し、LAN管理者等と相談の上で設定を行って下さい。）
設定項目 | 設定値 | 備　考
DHCPサーバーが付与する 先頭（開始）IPアドレス | 変更の必要無し | （必要に応じて変更して下さい。）
サブネットマスク | 変更の必要無し | （必要に応じて変更して下さい。）
ゲートウェイ （ルータアドレス） | NetGenesis LANポートIPアドレス | 変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスを設定します。
DNSサーバー （ネームサーバー） | NetGenesis LANポートIPアドレス | 変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスを設定します。（※）
※ | LAN内にDNSサーバーが存在する場合、既存の設定を変更する必要はありません。 （そのままLAN内のDNSサーバーを設定して下さい。）
| ただし、DNSサーバー側の設定（フォワーダ）が必要となる場合があります。
| 詳しくはDNSサーバーのマニュアル等を参照して下さい。
NetGenesis以外のDHCPサーバーと NetGenesisのLANポートIPアドレス
LAN内にNetGenesis以外のDHCPサーバーが存在する場合でも、NetGenesisのLANポートIPアドレスの設定が必要です。
NetGenesisのLANポートは、DHCPサーバーからIPアドレスを取得しません。
また、NetGenesisに設定したLANポートIPアドレスを、DHCPサーバーがLAN内の他のパソコン等へ付与しないようにDHCPサーバーの設定を行って下さい。
詳しくは、LAN管理者等へ相談して下さい。
注意事項の先頭へ戻る
NetGenesisの設定の更新・再起動後 （設定画面へ再度ログオンする手順） NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更して設定を更新・再起動した場合、「NetGenesisの再起動が完了しました」の画面が表示されません。
LANポートIPアドレスの変更と DHCPサーバー設定の変更
LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更した場合、DHCPサーバー設定の変更が必要です。
「DHCPサーバー設定」を変更せずに設定の更新・再起動を行った場合、再起動完了後にインターネット接続ができなくなったり、NetGenesisの設定画面へログオンできなくなることがあります。
詳しくは LANポートIPアドレスとNetGenesisのDHCPサーバー を参照して下さい。
NetGenesisの設定画面へ再度ログオンする場合、以下のようにして下さい。
■ | NetGenesisのLANポートIPアドレスを、同一ネットワーク内の別IPアドレスへ変更した場合。
| 〔例.「192.168.0.1/24」（工場出荷値）から「192.168.0.100/24」へ変更〕
→ | ブラウザのアドレス入力欄に、変更したNetGenesisのLANポートIPアドレス（この例の場合「192.168.0.100」）を入力して下さい。
■ | NetGenesisのLANポートIPアドレスを、別ネットワークへ変更した場合。
| 〔例.「192.168.0.1/24」（工場出荷値）から「xxx.xxx.xxx.105/29」へ変更〕
→ | NetGenesisのLANポートIPアドレスとパソコンのIPアドレスが別ネットワークの場合、NetGenesisの設定画面へログインすることができません。
| NetGenesisに接続したパソコンのIPアドレスを、変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワークに設定した後、ブラウザのアドレス入力欄に変更したNetGenesisのLANポートIPアドレス（この例の場合「xxx.xxx.xxx.105」）を入力して下さい。
※ | 以下の「/24」は「255.255.255.0」に、「/29」は「255.255.255.248」に該当します。
1台のパソコンをNetGenesisに接続する。
パソコンのIPアドレスを「192.168.0.xx/24」 （NetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワーク） に設定する。
例） xxx.xxx.xxx.106/29 → 192.168.0.2/24
パソコンでWWWブラウザを起動 して NetGenesisの設定画面（基本設定）へログオンし、 LANポートIPアドレスを変更する。
例) 192.168.0.1/24 → xxx.xxx.xxx.105/29
NetGenesisの設定を更新し、再起動する。
・ | このとき、「NetGenesisの再起動が完了しました」 の画面は表示されません。
・ | この時点でNetGenesisの設定画面へログオン できなくなります。
パソコンのIPアドレスを、変更したNetGenesis のLANポートIPアドレスと同一ネットワークに設定する。
例） 192.168.0.2/24 → xxx.xxx.xxx.106/29
パソコンでWWWブラウザを起動し、NetGenesisの 設定画面へアクセスする。
〔ログオン可能〕
注意事項の先頭へ戻る
LANポートIPアドレスとNetGenesisのDHCPサーバー NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する場合、必ずDHCPサーバーの設定を変更して下さい。 以下の例を参考にして下さい。
例1） | NetGenesisのLANポートIPアドレスを、「192.168.0.1/24」（工場出荷値）から「192.168.0.100/24」へ変更したが、DHCPサーバーの設定を工場出荷値のまま設定を更新・再起動した場合。
| 《LANポートIPアドレスを同一ネットワーク内の別IPアドレスへ変更》
→ | NetGenesisを経由してインターネットへ接続できない。 （NetGenesisのDHCPサーバー設定の「ゲートウェイ」と「DNSサーバー」が「192.168.0.1」のため。）
| ※以下の「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
NetGenesisのLANポートIPアドレスを 「192.168.0.1/24」から「192.168.0.100/24」 へ変更。 | DHCPサーバーの設定は 工場出荷値。
NetGenesisの設定を更新し、再起動する。
・ | このとき、「NetGenesisの再起動が完了しました」 の画面は表示されません。
| （LANポートIPアドレスが変更されたため。）
パソコンを再起動する。 （NetGenesisのDHCPサーバーからIPアドレスを取得する。）
パソコンは以下の情報を自動取得する。
・IPアドレス | ： | 192.168.0.2〜192.168.0.254
・ゲートウェイ | ： | 192.168.0.1
・DNSサーバー | ： | 192.168.0.1
インターネット接続不可。
理由 | ： | パソコンが自動取得した「ゲートウェイ」、「DNSサーバー」の IPアドレスが、NetGenesisのLANポートIPアドレスになっていないため。
|  | （NetGenesisのLANポートIPアドレスが「192.168.0.100」に変更されたため。）
対処法 | ： | NetGenesisのDHCPサーバー設定の「ゲートウェイ」と「DNSサーバー」に、変更したNetGenesisのLANポートIPアドレス（この例の場合「192.168.0.100）を設定する。
|  | （DHCPサーバー設定については 13-1.DHCPサーバー設定 を参照して下さい。）
例2） | NetGenesisのLANポートIPアドレスを、「192.168.0.1/24」（工場出荷値）から「192.168.1.1/24」へ変更したが、DHCPサーバーの設定を工場出荷値のまま設定を更新・再起動した場合。
| 《LANポートIPアドレスを別ネットワークのIPアドレスへ変更》
→ | ・ | NetGenesisを経由してインターネットへ接続できない。 （NetGenesisのDHCPサーバー設定の「ゲートウェイ」と「DNSネームサーバー」が「192.168.0.1」のため。）
| ・ | NetGenesisの設定画面へログオンできない。 （NetGenesisとパソコンが別ネットワークのため。）
| ※以下の「/24」は「255.255.255.0」に該当します。
NetGenesisのLANポートIPアドレスを 「192.168.0.1/24」から「192.168.1.1/24」 へ変更。 | DHCPサーバーの設定は 工場出荷値。
NetGenesisの設定を更新し、再起動する。
※ | このとき、「NetGenesisの再起動が完了しました」 の画面は表示されません。
| （LANポートIPアドレスが変更されたため。）
パソコンを再起動する。 （NetGenesisのDHCPサーバーからIPアドレスを取得する。）
パソコンは以下の情報を自動取得する。
・IPアドレス | ： | 192.168.0.2〜192.168.0.254
・ゲートウェイ | ： | 192.168.0.1
・DNSサーバー | ： | 192.168.0.1
インターネット接続、NetGenesisの設定画面へのログオン、ともに不可。
理由 | ： | パソコンが自動取得したIPアドレスが、NetGenesisと別ネットワークのため。
・NetGenesisのLANポートIPアドレス | ： | 192.168.1.1
・パソコンが自動取得したIPアドレス | ： | 192.168.0.xx
対処法 | ： | NetGenesisのDHCPサーバー設定の「先頭IPアドレス/サブネット」と「ゲートウェイ」、「DNSサーバー」を変更する必要があります。
|  | 変更方法・手順については こちら を参照して下さい。 （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
注意事項の先頭へ戻る

2. 設定手順 設定画面のメニューの［基本設定］をクリックして下さい。 「IPアドレス/サブネット」欄に変更する値を入力して下さい。
   ※ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用するとき
■ | 「IPアドレス/サブネット」に設定可能なサブネットは以下の通りです。
・xxx.xxx.xxx.xxx/30 （255.255.255.252 IPアドレス数：4個） ・xxx.xxx.xxx.xxx/29 （255.255.255.248 IPアドレス数：8個） ・xxx.xxx.xxx.xxx/28 （255.255.255.240 IPアドレス数：16個）
■ | ネットワークアドレス（先頭）とブロードキャストアドレス（最後）は、NetGenesisを含む、LAN内の各機器に設定できません。
例） | ISPから取得したIPアドレス/サブネットが「xxx.xxx.xxx.104/29」（8個）の場合
| xxx.xxx.xxx.104：ネットワークアドレス（先頭）・・・設定不可。
xxx.xxx.xxx.105 xxx.xxx.xxx.106 xxx.xxx.xxx.107 xxx.xxx.xxx.108 xxx.xxx.xxx.109 xxx.xxx.xxx.110 | ： | 左のIPアドレスが、NetGenesisを含む、LAN内の各機器に設定可能。
| xxx.xxx.xxx.111：ブロードキャストアドレス（最後）・・・設定不可。
| 誤った値を入力して、設定更新を行った場合（NetGenesisと通信できない状態になった場合）、本体背面の「RESET」ボタンを使用して設定を工場出荷値に戻した後、再度設定を行って下さい。
| 「RESET」ボタンについては以下を参照して下さい。
| Q&A集 全ての設定を工場出荷値に戻したい
入力した値に間違いが無いことを確認した後、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
LANポートIPアドレスの変更と 設定の更新〜NetGenesisの再起動
NetGenesisのLANポートIPアドレスを別ネットワークへ変更して設定を更新・再起動した場合、設定更新直後にNetGenesisの設定画面へログオンできなくなります。（パソコンとNetGenesisが別ネットワークとなるため。）
詳しくは NetGenesisの設定の更新・再起動後 を参照して下さい。
以上でNetGenesisのLANポートIPアドレスの設定は完了です。 次に 13-1.DHCPサーバー設定 を参照し、DHCPサーバーの設定を確認して下さい。
12-1.LANポートIPアドレスの設定 へ戻る