5-4.ソースルーティング設定［送信元IPアドレスによる振り分け］ 以下の例を元に、ソースルーティング設定について説明します。
・ | IPアドレス192.168.0.1〜192.168.0.127（NetGenesisのLANポートIPアドレス192.168.0.1も含む）からの通信は、PPPoEポート１（セッション１）へルーティングする。
・ | IPアドレス192.168.0.128〜192.168.0.254からの通信は、PPPoEポート２（セッション２）へルーティングする。
本設定例では、スタティックルーティング設定 で「PPPoEポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックが入っていることを前提として説明しています。
4. 以下の手順で設定を行って下さい。 「ルーティングの設定」の中の、［ソースルーティング設定］をクリックして下さい。 「ソースルーティング設定」画面が表示されますので、「ソースルーティング機能を使用する」にチェックを入れ、「登録リスト」欄の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「ソースルーティング リスト追加・編集」画面が表示されます。 PPPoEポート２（セッション２）へルーティングするIPアドレス/サブネットを登録します。 「IPアドレス/サブネット」入力欄に「192.168.0.128/25」を入力し、「ルーティング先ポート」で「PPPoE2」を選択して下さい。 追加ボタンをクリックして下さい。 登録リストに追加されます。
   メ モ
   | 登録（追加）した情報の右横に表示されているボタン（［編集］〜［最後］）については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
設定が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
本設定例では、スタティックルーティング設定 で「PPPoEポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックが入っていることを前提として説明しています。 PPPoEポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに設定しない場合は、以下の登録も必要になります。
ソースIPアドレス/サブネット | ：192.168.0.0/25
ルーティング先ポート | ：PPPoE1
以上でソースルーティング設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定の更新・NetGenesisの再起動が完了した後、5-5.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る
5.PPPoEマルチセッション機能を使う へ戻る