LAN内にグローバルIPアドレスを指定する例 以下の環境・設定を例に説明します。
| Bフレッツ接続（PPPoEクライアント機能）で、プロバイダから固定グローバルIPアドレスを8個取得している。 （固定グローバルIPアドレスは「xxx.xxx.xxx.104〜xxx.xxx.xxx.111」。）
| NetGenesisのWAN側をアンナンバード（unnumbered）に設定する。 （IPアドレス変換は無効。）
| NetGenesisのDHCPサーバーを無効にする。
| NetGenesisのLANポート、及びLAN内の各パソコンに固定グローバルIPアドレスを設定する。
NetGenesisのWAN側をアンナンバード（unnumbered）に設定することにより、LAN内でグローバルIPアドレスを利用することが可能になります。
メ モ
| 固定グローバルIPアドレスのうち、先頭の「xxx.xxx.xxx.104」（ネットワークアドレス）と最後の「xxx.xxx.xxx.111」は使用できません。
| NetGenesisの設定
| 設定内容
LANポートIPアドレス | xxx.xxx.xxx.105/29 ※「/29」は「255.255.255.248」に該当します。
DHCPサーバー | 使用しない。
WANポート |
動作モード： | PPPoE セッション１ アンナンバード（unnumbered） ［IPアドレス変換無効］
詳しくは 6-2-4.PPPoE セッション１ アンナンバード（unnumbered）設定 を参照して下さい。
| 各パソコンのTCP/IP設定
| 設定内容
IPアドレス | xxx.xxx.xxx.106〜xxx.xxx.xxx.110
サブネットマスク | 255.255.255.248
ゲートウェイ （デフォルトゲートウェイ） （ルータアドレス） | xxx.xxx.xxx.105 （NetGenesisのLANポートIPアドレス）
DNSサーバー （ネームサーバー） | xxx.xxx.xxx.105 （NetGenesisのLANポートIPアドレス）
| Windows 2000 Server のTCP/IP設定画面例
| Mac OS X のTCP/IP設定画面例
| NetGenesisの設定を行うにあたって
| NetGenesisの設定は、NetGenesis内部のフラッシュROMに書き込まれます。
| よって、LAN内の各パソコンでNetGenesisの設定を行う必要はありません。
| LAN内の1台のパソコンからNetGenesisの設定を1度だけ行えば、各パソコンで共用することができます。
2-9.ネットワーク構成例 へ戻る
2.パソコンの設定 へ戻る