14.ルーティングの設定
「ルーティングの設定」について説明します。 「ルーティングの設定」画面には、以下の設定項目があります。
ルーティング処理の優先順位について
NetGenesisの内部では、スタティックルーティング（RIP）→ソースルーティングの順番で処理されます。
スタティックルーティングおよびRIPにより登録されたルーティング情報に該当した通信は、ソースルーティングでは処理されません。
<<動作例>>
ソースルーティング設定 | スタティックルーティング設定
送信元IPアドレス/サブネット | 192.168.0.100/32
ルーティング先 | PPPoE1
送信先IPアドレス/サブネット | 192.168.1.0/24
ルーティング先 | PPPoE2
→ | 上記の場合、送信元IPアドレス「192.168.0.100」から送信先ネットワークアドレス「192.168.1.0/24」宛の通信はPPPoE2へルーティングされます。 （スタティックルーティング設定の条件に合致するため、PPPoEポート1へはルーティングされません。）
| 14-1.スタティックルーティング設定
| 送信先IPアドレス（ネットワークアドレス）により、ルーティング先を指定するための設定について説明します。
| 14-2.ソースルーティング設定
| 送信元IPアドレス（ネットワークアドレス）により、ルーティング先を指定するための設定について説明します。
| 14-3.優先ルーティング設定
| 特定の通信を優先的にルーティングするための設定について説明します。
| 14-4.RIP設定
| 他のRIP対応機器と通信経路情報を送受信するための設定について説明します。