13-5.EasyDNS設定 EasyDNS設定について説明します。 EasyDNS機能は、頻繁に使用するホスト名（コンピュータ名）とIPアドレスをNetGenesisに登録することにより、NetGenesisを簡易DNSサーバーとして使用する機能です。
はじめに
■ | EasyDNS機能を使用する場合、各パソコンのDNS設定に必ずNetGenesisのLANポートIPアドレスを設定して下さい。
| （NetGenesisのProxyDNS機能を使用して下さい。）
| 各パソコンのDNS設定については、以下を参照して下さい。
| NetGenesisのDHCPサーバーを使用する場合
→ | 13-1.DHCPサーバー設定 を参照して下さい。
| NetGenesisのDHCPサーバーを使用しない場合
→ | それぞれ、使用するオペレーティングシステムに応じて以下を参照して下さい。
2-1.Windows 7 のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-2.Windows Vista のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-3.Windows XP のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-4.Windows 2000 のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-5.Windows 98/Me のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-6.Mac OS X のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
2-7.Mac OS 9.x のTCP/IP設定 （IPアドレスを指定する）
■ | EasyDNS機能に登録されていないホスト名については、WAN（PPPoE）ポートの各動作モードの詳細設定 「DNS情報の設定」に従い、（WAN側等、他のDNSサーバーへ）DNS名前解決を行います。（ProxyDNS機能）
■ | EasyDNS機能は、逆引きには対応していません。
■ | 登録可能なホスト情報数は、最大32個です。
以下の内容を参照して下さい。
設定手順
設定例
13.LANポートの設定 へ戻る
4. 設定手順 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「LANポートの設定」の中の、［EasyDNS設定］をクリックして下さい。 ［EasyDNS機能を使用する］にチェックを入れて下さい。 登録リスト ［IPアドレス］欄右下の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「EasyDNS リスト追加・編集」画面が表示されます。 ホスト名とIPアドレスを入力して下さい。
   | ホスト名
   | 登録するホスト（パソコンやサーバー等に付けるニックネーム）を半角英数字で入力して下さい。
   | （最大30文字まで入力可能。）
   ［ホスト名］についての補足
   | ［ホスト名］は、NetGenesisのニックネームと重複しないように注意して下さい。
   | 重複してしまった場合、NetGenesisのニックネームによる名前解決が使用できなくなります。（EasyDNSによる名前解決の方が優先されます。）
   例） | SNTPクライアントソフトウェアのSNTP/NTPサーバー設定欄に、NetGenesisのニックネーム+「．」（ドット）を設定している場合、NetGenesisから時刻情報を取得できなくなります。
   | ［ホスト名］は半角大文字・小文字を区別しません。
   | 「.」（ドット）を含まないホスト名を登録する場合、Windowsパソコンからは「ホスト名」+「.」（ドット）で名前解決を行う必要があります。 Windowsでは「.」（ドット）を含まないホスト（ドメイン）名に対しては名前解決が発生しませんので注意して下さい。
   登録したホスト名 | Windowsからの PINGコマンド | 名前解決の可否
   pc1 | ping pc1 | NG（ドットを含まないため）
   pc1 | ping pc1. | OK（ドットを含むため）
   www.pc1 | ping www.pc1 | OK（ドットを含むため）
   | IPアドレス
   | 登録するホスト（パソコンやサーバー等）のIPアドレスを半角英数字で入力して下さい。
   ［IPアドレス］についての補足
   | NetGenesisのLAN内のIPアドレス（パソコン）を登録する場合、DHCPサーバーから付与されないIPアドレスを指定して下さい。
   | DHCPサーバーから付与されるIPアドレスを指定した場合、LAN内のパソコンの起動順番によって各パソコンのIPアドレスが変わりますので、特定のパソコンを指定することができません。
5. ［追加］ボタンをクリックして下さい。 入力したホスト情報が登録リストに追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
以上でホスト情報（1エントリ）の登録は完了です。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
13-5.EasyDNS設定 へ戻る
設定例 EasyDNSの設定例について説明します。 必要に応じて、以下を参照して下さい。
| HOSTSファイルをNetGenesisで一括管理する例
それぞれのLAN内のホームページを登録する例 （ローカルルータとして使用する際の例）
13-5.EasyDNS設定 へ戻る
HOSTSファイルをNetGenesisで一括管理する例 以下の構成図・設定画面は、LAN内の各パソコンで設定していたHOSTSファイルを、NetGenesisで一括管理する例です。 （ホスト名とIPアドレスの対応関係を、NetGenesisのEasyDNS機能が一括管理します。） ※サブネットは「/24」（255.255.255.0）です。
登録1 | ホスト名 | pc1（パソコン1のホスト名）
IPアドレス | 192.168.0.2（パソコン1のIPアドレス）
登録2 | ホスト名 | pc2（パソコン2のホスト名）
IPアドレス | 192.168.0.3（パソコン2のIPアドレス）
登録3 | ホスト名 | pc3（パソコン3のホスト名）
IPアドレス | 192.168.0.4（パソコン3のIPアドレス）
WindowsでEasyDNS機能を使用する際の注意
本設定例のように「.」（ドット）を含まないホスト名を登録する場合、Windowsパソコンからは「ホスト名」+「.」（ドット）で名前解決を行う必要があります。
Windowsでは「.」（ドット）を含まないホスト（ドメイン）名に対しては名前解決が発生しませんので注意して下さい。
登録したホスト名 | Windowsからの PINGコマンド | 名前解決の可否
pc1 | ping pc1 | NG（ドットを含まないため）
pc1 | ping pc1. | OK（ドットを含むため）
www.pc1 | ping www.pc1 | OK（ドットを含むため）
設定例 へ戻る
それぞれのLAN内のホームページを登録する例 （ローカルルータとして使用する際の例） 以下の構成図・設定画面は、営業部のLAN内のホームページと開発部のLAN内のホームページをNetGenesisに登録する例です。 ※LAN側・WAN側ともに、サブネットは「/24」（255.255.255.0）です。
登録1 | ホスト名 | www.sales
IPアドレス | 192.168.0.2（営業部のホームページのIPアドレス）
登録2 | ホスト名 | www.dev
IPアドレス | 192.168.1.2（開発部のホームページのIPアドレス）
上記の設定を行うことにより、営業部のLAN内の各パソコンのWWWブラウザで、「www.sales」と入力すると営業部のホームページを、「www.dev」と入力すると開発部のホームページを開くことができます。 （ただし、営業部・開発部、それぞれのWWWサーバーの設定に、トップページが指定されている必要があります。）
メ モ
| 開発部のLAN（NetGenesisのWANポート側）から、NetGenesisのEasyDNS機能を使用することはできません。
設定例 へ戻る