Q. | 回線冗長化機能が動作しない。
A. | 以下の各項目を確認して下さい。
| 回線冗長化の設定が正しく行われているか確認して下さい。
| 16-4.回線冗長化の設定
| 回線冗長化の設定でメインポートやバックアップポートの設定は正しく行われていますか？
| メインポートやバックアップポートの指定に間違いがあると回線冗長化機能は動作しません。 回線冗長化の設定を再度確認して下さい。
| 16-4.回線冗長化の設定
| 回線冗長化（デフォルトゲートウェイの切換え）は以下の条件で動作します。
・ | PPPoE接続が切断された場合。
・ | WANポートのIPアドレスが自動取得（更新）できない場合。
・ | WANポートのリンクが切断された場合。
・ | バックアップポートで動作中にメインポートが復旧した場合。
・ | 「回線冗長化 情報・制御」で手動切り替えを行った場合。
| 上記の条件以外では動作しませんので、ご注意下さい。
Q&A一覧 へ戻る