DHCPサーバーについて LAN内にNetGenesis以外のDHCPサーバーが存在する場合、以下のいずれかの対処を行って下さい。
対処・その1）
| NetGenesis以外のDHCPサーバーを「使用しない」ようにする。
→ | 他のDHCPサーバーのマニュアル等を参照して、設定を変更して下さい。
| ISPからIPアドレス等を自動取得する場合（NetGenesisのWANポートでDHCPクライアントやPPPoEクライアントが使用可能な場合）、こちらを推奨します。
| WANポートがISPから自動取得した情報を、DHCPサーバーへ反映させることができます。
対処・その2）
| NetGenesisのDHCPサーバーを「使用しない」ように変更し、LAN内の各パソコンのTCP/IP設定は他のDHCPサーバーで行うようにする。
→ |
| NetGenesisのDHCPサーバーを「使用しない」ように変更する方法については、13-1 DHCPサーバーの設定 を参照して下さい。
| 他のDHCPサーバーのマニュアル等を参照して、設定を変更して下さい。必要な設定は以下の通りです。
| （NetGenesisのLANポートIPアドレスが工場出荷値・192.168.0.1であることを前提とします。）
設定項目 | 設定値
DHCPサーバーが付与する 先頭（開始）IPアドレス | 192.168.0.2
サブネット | /24 （255.255.255.0）
ゲートウェイ （ルータアドレス） | 192.168.0.1
DNSサーバー （ネームサーバー） | 192.168.0.1

株式会社マイクロリサーチ