12-2. | LANポートのMTU/MRUの設定 〔LANポート側 ジャンボフレームの設定〕
LANポート側のMTU/MRUの設定について説明します。
メ モ
・ | MTU（Maximum Transmission Unit）は「1回の送信で送ることができる最大データサイズ」です。
・ | MRU（Maximum Receive Unit）は「1回の受信で受け取ることができる最大データサイズ」です。
LANポート側（HUBポート L1〜L8）に接続した、（ギガビット対応LANカードを搭載した）パソコンでジャンボフレームを有効にする場合、本設定が必要となります。
チェック！
|  | ジャンボフレームを有効にする（使用する）場合、通信経路上の全ての機器がジャンボフレームに対応している必要があります。
| ジャンボフレームは（パソコンとNetGenesis間が）1Gbps（1000Mbps）でリンクしている場合にのみ使用可能です。
設定画面のメニューの［基本設定］をクリックして下さい。
| MTU値 （工場出荷値：1514 / 設定可能範囲：1514〜9700 ・ 単位：bytes）
| NetGenesisのLANポートのMTU値（NetGenesis−〔送信〕→LAN側パソコン）を変更する場合、ここで設定します。
＊ | NetGenesisがLANポート側（LAN側パソコン等）へ送信するフレームのサイズが、ここで設定するMTU値よりも大きい場合、MTU値以下のサイズに分割して送信します。
| パソコンで使用するギガビット対応LANカードで設定可能な値にする等、環境に応じて設定して下さい。
| MRU値 （工場出荷値：9700 / 設定可能範囲：1514〜9700 ・ 単位：bytes）
| NetGenesisのLANポートのMRU値（NetGenesis←〔受信〕−LAN側パソコン）を変更する場合、ここで設定します。
＊ | ここで設定するMRU値よりもサイズの大きなフレームは受信しません。
| 工場出荷値は9700bytes（最大値）になっています。
| 特に変更する必要が無い場合は、工場出荷値のままお使い下さい。
| （変更する場合は、パソコンで使用するギガビット対応LANカードで設定可能な値にする等、環境に応じて設定して下さい。）
LANポートのMTU/MRUの設定と HUBポート間の通信について
LANポートのMTU/MRUの設定（本設定）は、「NetGenesisのLANポート⇔LAN側パソコン間」のMTU/MRU値です。
NetGenesisのHUBポート間の通信については、MTU/MRU値ともに10240bytesとなります。
以下を参考にして下さい。
NetGenesisのLANポートIPアドレス | ：192.168.0.1 |
パソコン1のIPアドレス | ：192.168.0.2 | （NetGenesisのL1に接続）
パソコン2のIPアドレス | ：192.168.0.3 | （NetGenesisのL2に接続）
| 〔1〕パソコン1（L1）−NetGenesis間（パソコン1とインターネット間を含む） 〔2〕パソコン2（L2）−NetGenesis間（パソコン2とインターネット間を含む）
→ | 本設定のMTU/MRU値が適用されます。（※1）
| 〔3〕パソコン1（L1）−パソコン2（L2）間（LAN内）
→ | MTU/MRU値ともに10240bytesとなります。（※2）
※1： | パソコン1またはパソコン2から1514bytes以上のフレームがWAN側へ送信された場合、NetGenesisのWANポートの動作モードによって動作が異なります。
◆ | NetGenesisのWANポートの動作モードがPPPoEクライアントの場合、NetGenesisがフレームを（PPPoEクライアントのMTU値以下のサイズへ）分割してWAN側へ送信します。
| （PPPoEクライアントのMTU値：工場出荷値 1454bytes）
◆ | NetGenesisのWANポートの動作モードがPPPoEクライアント以外（ローカルルータ等）の場合、WANポートのMTU値によって動作が異なります。
| パソコン1またはパソコン2から送信されたフレームのサイズが、WANポートのMTU値よりも大きい場合、NetGenesisがフレームを（WANポートのMTU値以下のサイズへ）分割してWAN側へ送信します。
| （WANポートのMTU値：工場出荷値 1514bytes）
＊ | WANポートのMTU/MRU設定については こちら を参照して下さい。
※2： | 実際の通信のMTU/MRU値は、パソコン1・パソコン2の設定（ギガビット対応LANカードで設定可能なMTU値）に依存します。
設定が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
12.基本設定 へ戻る