5.PPPoEマルチセッション機能を使う
NetGenesisは「PPPoEマルチセッション機能」によって、同時に4箇所へPPPoE接続を行うことが可能です。 本項目では、この「PPPoEマルチセッション機能」の使い方について、PPPoEポート１（セッション１）とPPPoEポート２（セッション２）を使用する例を元に説明します。 （PPPoEポート３（セッション３）、PPPoEポート４（セッション４）についてもPPPoEポート２（セッション２）と同様に設定可能です。）
例1） | プロバイダ（ISP）とNTT フレッツ・スクウェアへ同時に接続する
→ | 接続先の振り分け方法：スタティックルーティング設定
| 《 送信先IPアドレスによる振り分け 》
例2） | 2箇所のプロバイダ（ISP）へ同時に接続する
→ | 接続先の振り分け方法：ソースルーティング設定
| 《 送信元IPアドレスによる振り分け 》
はじめに
■ | 本章では「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定」（または「フレッツ（PPPoE）簡単設定」）が完了していること（PPPoE ポート１ でインターネット接続が可能なこと）を前提に説明します。
| 以降の設定を行う前に、必ず「PPPoE ポート１（セッション１）」の設定を完了させて下さい。
| 「PPPoE ポート１（セッション１）」の設定については 4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する を参照して下さい。
■ | UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能は、WANポート1に設定したPPPoEポート１（セッション１）でのみ動作します。
| WANポート2、及びPPPoE ポート２（セッション２） 〜PPPoEポート４（セッション４）では使用できません。
■ | PPPoEマルチセッション機能を使用して回線冗長化を行う場合、10-2.回線冗長化設定例 を参照して下さい。
以降、上から順番に読み進んで下さい。
| 5-1.PPPoEポート 動作モード設定
| PPPoEポートの「動作モード設定」について説明します。
| 「PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定」へ進む手順と注意点について説明します。
| 5-2.PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定
| プロバイダ（ISP）やフレッツ・スクウェアへ接続するために必要な設定について説明します。
＊ | 設定項目は「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定」と同じです。
・ | ニックネーム（接続名称）の設定
・ | 接続情報（アカウント）の設定
・ | MTUの設定
・ | 回線接続方法の設定
・ | セッションキープアライブ機能の設定
・ | DMZホスト機能の設定（*2）
・ | IPアドレス変換の設定（*3）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
*1 | ： | PPPoEクライアントによって、IPアドレスを1つ自動取得します。
*2 | ： | DMZホスト機能についての詳細は 11-2.DMZホスト機能の設定（11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−） を参照して下さい。
*3 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（IPマスカレード変換）が有効になります。
チェック！
| フレッツ・スクウェアへ接続する場合、上記の中の「接続情報（アカウント）の設定」と、次項の「スタティックルーティング設定」が必須です。
他の設定は、「フレッツ・スクウェアへの接続方法を "常時接続" から "自動接続" へ変更する、あるいは「PPPoE ポート２（セッション２）でフレッツ・スクウェア以外へ接続する」等、必要に応じて設定を行って下さい。
チェック！
| フレッツ 光ネクストでご利用の場合、本設定を行ってもフレッツ・スクウェア ネクストに接続することはできません。
フレッツ・スクウェア ネクストへは、本製品のIPv6ブリッジ機能を有効にすれば接続することができます。 IPv6ブリッジ機能を有効にする方法については、12-4.IPv6ブリッジ機能の設定 を参照して下さい。
| 5-3.スタティックルーティング設定 ［送信先IPアドレスによる振り分け］
| フレッツ・スクウェアへ接続するために必要な設定例を元に、スタティックルーティング設定について説明します。
| （PPPoE ポート２にフレッツ・スクウェアのルーティング情報を登録します。）
| 5-4.ソースルーティング設定 ［送信元IPアドレスによる振り分け］
| LAN内の特定のパソコン（IPアドレス）のみ、PPPoE ポート２（セッション２）のプロバイダへ接続する例を元に、ソースルーティング設定について説明します。
| （"特定のIPアドレスは、ルーティング先をPPPoE ポート２とする" ように登録します。）
| 5-5.PPPoEポート情報・制御
| PPPoE接続時の情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoE ポート情報・制御」について説明します。
| 5-6.接続できない場合（SYSLOG表示の確認）
| PPPoE接続できない場合の原因を、設定画面の「SYSLOG表示」（制御・情報表示）で調べる方法・対処等について説明します。