PPPoE アンナンバード（unnumbered）設定時に 接続可能なパソコン台数
〔 使用可能なグローバルIPアドレス数 〕
プロバイダから指定されたグローバルIPアドレスのうち、以下の3個はLAN内のパソコンに設定できません。
◆ネットワークアドレス | （グローバルIPアドレスの先頭）
◆ブロードキャストアドレス | （グローバルIPアドレスの最後）
◆NetGenesisのLANポートIPアドレス | （上記2つ以外で、かつ使用可能なIPアドレスを設定）
よって、接続可能なパソコン台数（使用可能なグローバルIPアドレス数）は「グローバルIPアドレス数−3」となります。
例） | プロバイダから指定されたグローバルIPアドレスが「xxx.xxx.xxx.104/29」（8個）の場合
xxx.xxx.xxx.104・・・ | ネットワークアドレス 使用不可
xxx.xxx.xxx.105・・・ | NetGenesisのLANポートIPアドレスに設定するため、LAN内のパソコンでは使用不可
xxx.xxx.xxx.106・・・ | 使用可能（1）
xxx.xxx.xxx.107・・・ | 使用可能（2）
xxx.xxx.xxx.108・・・ | 使用可能（3）
xxx.xxx.xxx.109・・・ | 使用可能（4）
xxx.xxx.xxx.110・・・ | 使用可能（5）
xxx.xxx.xxx.111・・・ | ブロードキャストアドレス 使用不可

株式会社マイクロリサーチ