6-2-4.PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定 PPPoE セッション１の「アンナンバード（unnumbered）の各設定について説明します。
必要な設定が完了しましたら こちら の操作（PPPoEポート 動作モード適用）を行って下さい。
| ニックネーム（接続名称）の設定
| PPPoE ポート１（セッション１）のニックネームの設定について説明します。
| 接続情報（アカウント）の設定 〔必須〕
| PPPoE接続を行うために必要な「ユーザー名」、「パスワード」の設定、及びオプション設定（接続先サーバー名、サービス名）について説明します。
・ | プロバイダから特に指定がない場合、オプション設定は不要です。
| MTUの設定
| MTU（Maximum Transmission Unit）の設定について説明します。
・ | 特に変更する必要がない場合は、工場出荷値（MSS CLAMPを使用する/MTU値：1454）のままお使い下さい。
| 回線接続方法の設定
| 回線接続方法の設定（常時接続/自動接続/手動接続）について説明します。
| （工場出荷値：常時接続）
| セッションキープアライブ機能の設定
| 意図しない回線切断が発生した際、自動的に再接続を行うための「セッションキープアライブ機能」の設定について説明します。
・ | 特に変更する必要がない場合は、工場出荷値（セッションキープアライブ機能を使用する / 発行回数：6 / 発行間隔：0:00:30）のままお使い下さい。
| DNS情報の設定
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）の設定について説明します。
・ | プロバイダから特に指定がない場合、DNS情報の設定は不要です。
必要な設定が完了しましたら以下の操作を行い、「PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定」の設定値を保存する作業と、「PPPoEポート 動作モード適用］を行って下さい。
（PPPoE セッション１の詳細設定を行います。）
PPPoE ポート１（セッション１）の詳細設定画面の先頭へ戻りますので、 ［PPPoEポート 動作モード設定］ へ戻るリンクをクリックします。
PPPoEポート 動作モード設定画面へ戻ります。
［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックします。
以上の操作により、PPPoE ポート１（セッション１）の詳細設定と、 PPPoEポート 動作モード設定の設定内容が保存されます。 （WANポートの動作モードが「PPPoEクライアント」に設定されます。）
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定の更新・NetGenesisの再起動が完了した後、6-3-2.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る
6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う へ戻る