12-6.WANポートのMACアドレスの設定 WANポートのMACアドレスの設定について説明します。
メ モ
| MACアドレスとは「Network Interface Card（NIC）に個別に割り当てられた機器識別番号」です。
MACアドレスの設定を行う際の注意
MACアドレスの設定変更を行う場合、設定値を間違えないよう、くれぐれも注意して下さい。
設定値を誤ったまま設定を更新した場合、ISPや他の利用者に多大な迷惑がかかる恐れがあります。
万が一誤った設定を行い、ISP等に被害を与えた場合、損害賠償等を請求される恐れがあります。
仮に問題等が発生したとしても、当社は一切その責任を負いません。
お客様ご自身の責任において設定を行って下さい。
ネットワークについて詳しくない方は、工場出荷値のまま使用して下さい。
MACアドレス変更機能を使用することにより、MACアドレスの登録を必要とするISP等や、MACアドレス記憶型のケーブルモデムに柔軟に対応することが可能です。
〔 MACアドレス記憶型のケーブルモデムへの対処例 〕
〔 MACアドレスの登録を必要とするISPへの対処例 〕
2. 設定画面のメニューの［基本設定］をクリックして下さい。 設定を行う場合は、以下のように行って下さい。
   | 「MACアドレスの設定」欄の中の［MACアドレスを設定する］を選択して下さい。
   | 右側の空白欄に、設定するMACアドレスを半角英数字で設定して下さい。
   | 設定値を間違えないよう、くれぐれも注意して下さい。
設定が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
12.基本設定 へ戻る