回線接続方法の設定 回線接続方法の設定について説明します。
＊ | 以降、PPPoE セッション２ で フレッツ・スクウェア へ接続する例を元に説明します。
以下の3種類の設定があります。
常時接続 （工場出荷値）
自動接続 |
＊1： | 「自動接続」または「手動接続」の場合、無通信自動切断の設定 を行うことが可能です。
＊2： | 「自動接続」に設定する場合、「自動接続」と「DNS情報の設定」について を参照して下さい。
手動接続
回線切断後の再接続動作について
同一PPPoEセッションにおける直前の回線切断、または 認証エラー等の接続失敗から、再接続動作に移行するまで5秒の待ち時間が挿入されます。
直前に表示したページへ戻る
常時接続 （工場出荷値） 設定の更新〜NetGenesisの再起動が完了した時点で回線接続（フレッツ・スクウェアへのPPPoE接続）を行い、そのまま常時接続状態になります。
メ モ
「PPPoEポート情報・制御」画面での回線（手動）切断はできません。
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る
自動接続 設定の更新〜NetGenesisの再起動が完了した時点では、回線接続（フレッツ・スクウェアへのPPPoE接続）を行いません。 パソコンでインターネットを利用するソフトウェア（WWWブラウザやメールソフトウェア等）を操作して、フレッツ・スクウェアへアクセスすることにより、自動的に回線接続を行います。
メ モ
| 「PPPoEポート情報・制御」画面で［手動接続］を行うことも可能です。 手動接続については 5-5.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
「自動接続」と「DNS情報の設定」について
| 以下の2つに該当するPPPoEセッションは、LAN内でインターネット通信が発生した（DNS名前解決が発生した）時点で自動接続されます。（※1、※2）
・ | 「回線接続方法の設定」で「自動接続」を選択している。
・ | 「DNS情報の設定」で「AutoDNS機能を使用する」にチェックが入っている、もしくは「プライマリDNS〜フォースDNS」にDNS情報が入力さている。
※1： | DNS名前解決が発生しなかった場合（接続先IPアドレスを直接指定した等）、NetGenesisのスタティックルーティング設定に従い、回線（PPPoE）接続が行われます。
※2： | ソースルーティング設定 で設定したIPアドレス（パソコン）からのDNS名前解決が発生した場合は、指定したルーティング先以外は自動接続しません。
| 以下の例を参考にして下さい。
例） | PPPoE セッション１：ISP接続 PPPoE セッション２：フレッツ・スクウェア接続
| ・セッション１・セッション２ ともに「自動接続」設定 ・AutoDNS機能を使用する
| スタティックルーティング設定を以下のように設定。 （詳細は、ここでは省略します。）
PPPoE ポート１（セッション１）： | デフォルトゲートウェイ
PPPoE ポート２（セッション２）： | フレッツ・スクウェアのルーティング情報を登録
・ | パソコンでフレッツ・スクウェア以外のIPアドレスを直接指定した場合
| →PPPoE セッション１のみ回線（PPPoE）接続。
・ | パソコンでフレッツ・スクウェアのIPアドレスを直接指定した場合
| →PPPoE セッション２のみ回線（PPPoE）接続。
DNS情報の設定 へ
回線切断の方法について
回線切断の方法は 無通信自動切断の設定 を行う方法 と 「PPPoEポート情報・制御」画面で手動切断を行う方法の2種類です。
手動切断については 5-5.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
チェック！
| 無通信自動切断の設定を行わない場合、「PPPoEポート情報・制御」画面で手動切断を行わない限り、回線の切断は行われません。
「自動接続」と定期的にインターネットと 通信を行うOS・ソフトウェアについて
パソコンが定期的にインターネットと通信を行う状態になっている、あるいは定期的にインターネットと通信を行うソフトウェアが起動している場合、意図しない時に回線が接続されたり、無通信自動切断の設定 を行っても回線が切断されない場合があります。
例1）Windows の自動更新機能（Windows Update） 例2）アンチウィルスソフトウェアのウィルス定義自動更新機能．．．等々
意図しない回線接続を防いだり、無通信自動切断を確実に行いたい場合は、Windows等 OS（オペレーティングシステム）側の設定やアンチウィルスソフトウェア等、定期的にインターネットと通信を行うOS・ソフトウェア等の設定を確認して下さい。
（詳しくは、Windowsやソフトウェア等のマニュアルを参照して下さい。）
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る
手動接続 設定の更新〜NetGenesisの再起動が完了した時点では、回線接続（フレッツ・スクウェアへのPPPoE接続）を行いません。 回線の接続を行う場合は、「PPPoEポート情報・制御」画面で［手動接続］を行って下さい。 （他に回線の接続を行う方法はありません。） 手動接続については 5-5.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
回線切断の方法について
回線切断の方法は 無通信自動切断の設定 を行う方法 と 「PPPoEポート情報・制御」画面で手動切断を行う方法の2種類です。
手動切断については 5-5.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
チェック！
| 無通信自動切断の設定を行わない場合、「PPPoEポート情報・制御」画面で手動切断を行わない限り、回線の切断は行われません。
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る
無通信自動切断の設定 無通信自動切断の設定について説明します。 「回線接続方法の設定」が［自動接続］または［手動接続］の場合、通信（送受信）を監視し、設定した時間内に通信が無かった時に、自動的に回線を切断することが可能です。 （送信と受信の無通信監視時間を、それぞれ別の時間に設定することが可能です。）
| 無通信自動切断機能を使用する
| 無通信自動切断機能を使用する場合、チェックを入れて下さい。
| 送信無通信時間
| 受信無通信時間
| 工場出荷値は［送信無通信時間］、［受信無通信時間］ともに「00:10:00」（10分）です。
| 使用環境等に応じて、設定値を変更して下さい。
「自動接続」と定期的にインターネットと 通信を行うOS・ソフトウェアについて
パソコンが定期的にインターネットと通信を行う状態になっている、あるいは定期的にインターネットと通信を行うソフトウェアが起動している場合、無通信自動切断の設定 を行っても回線が切断されない場合があります。
例） | ・無通信自動切断機能を使用する：チェックあり
| ・送信無通信時間：00:10:00（10分）
| ・受信無通信時間：00:10:00（10分）
| ・Windows の自動更新機能（Windows Update）：有効（5分間隔で更新チェック）
→ | 無通信自動切断による回線切断は行われません。
| （Windowsの自動更新機能により、5分間隔で通信が発生するため。）
意図しない回線接続を防いだり、無通信自動切断を確実に行いたい場合は、Windows等 OS（オペレーティングシステム）側の設定やアンチウィルスソフトウェア等、定期的にインターネットと通信を行うOS・ソフトウェア等の設定を確認して下さい。
（詳しくは、OSやソフトウェア等のマニュアルを参照して下さい。）
直前に表示したページへ戻る
このページの先頭へ戻る