10-1.回線冗長化の設定 WANポートの回線切断時に自動的にデフォルトゲートウェイの切り替えを行う、回線冗長化の設定について説明します。 （説明内容は 16-4.回線冗長化の設定 と同じです。）
チェック！
| 通常時にインターネット接続を行う回線を「メインポート」、バックアップで使用する回線を「バックアップポート」と呼称します。
メインポートとバックアップポートの設定について
回線冗長化の設定を行う前に、WANポート（メインポートとバックアップポート）の接続設定を完了して下さい。
WANポートの設定については以下を参照して下さい。
WANポートに設定する動作モード | マニュアルで参照する箇所
PPPoEクライアント IPアドレス自動取得 | 「4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する」を参照して下さい。
PPPoEクライアント IPアドレス固定（1〜16個） | 「6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う」を参照して下さい。
PPPoEクライアント アンナンバード
DHCPクライアント IPアドレス自動取得 | 「7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する」を参照して下さい。
IPアドレス固定 IPアドレス固定（1〜16個） | 「8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う」を参照して下さい。
IPアドレス固定 アンナンバード
ローカルルータ | 「9.2つの異なるネットワークを接続する」を参照して下さい。
チェック！
| メインポートとバックアップポートの両方をアンナンバードで設定することはできません。
回線冗長化機能の動作条件について
回線冗長化機能（デフォルトゲートウェイの切り替え）は、以下の場合に動作します。
・ | PPPoE接続が切断された場合。
・ | WANポートのIPアドレスが自動取得（更新）できない場合。
・ | WANポートのリンクが切断された場合。
・ | バックアップポートで動作中にメインポートが復旧した場合。
・ | 「回線冗長化 情報・制御」で手動切り替えを行った場合。
3. 設定画面のメニューの「その他の設定」から［回線冗長化の設定］をクリックして下さい。 「回線冗長化機能を使用する」にチェックを入れて下さい。 メインポートで使用するポートを選択して下さい。
   PPPoEセッション1 | PPPoEポート1（セッション1）をメインポートとして使用します。
   PPPoEセッション2 | PPPoEポート2（セッション2）をメインポートとして使用します。
   PPPoEセッション3 | PPPoEポート3（セッション3）をメインポートとして使用します。
   PPPoEセッション4 | PPPoEポート4（セッション4）をメインポートとして使用します。
   WANポート1 （PPPoE以外の動作モード） | WANポート1で動作するPPPoE以外の動作モード（※）をメインポートとして使用します。
   WANポート2 （PPPoE以外の動作モード） | WANポート2で動作するPPPoE以外の動作モード（※）をメインポートとして使用します。
   ※ | 以下の動作モードが該当します。
   ・ | DHCPクライアント IPアドレス自動取得
   ・ | IPアドレス固定（1〜16個）
   ・ | IPアドレス固定 アンナンバード
   ・ | ローカルルータ
4. バックアップポートで使用するポートを選択して下さい。
   PPPoEセッション1 | PPPoEポート1（セッション1）をバックアップポートとして使用します。
   PPPoEセッション2 | PPPoEポート2（セッション2）をバックアップポートとして使用します。
   PPPoEセッション3 | PPPoEポート3（セッション3）をバックアップポートとして使用します。
   PPPoEセッション4 | PPPoEポート4（セッション4）をバックアップポートとして使用します。
   WANポート1 （PPPoE以外の動作モード） | WANポート1で動作するPPPoE以外の動作モード（※）をバックアップポートとして使用します。
   WANポート2 （PPPoE以外の動作モード） | WANポート2で動作するPPPoE以外の動作モード（※）をバックアップポートとして使用します。
   ※ | 以下の動作モードが該当します。
   ・ | DHCPクライアント IPアドレス自動取得
   ・ | IPアドレス固定（1〜16個）
   ・ | IPアドレス固定 アンナンバード
   ・ | ローカルルータ
   バックアップポートの動作について
   バックアップポートは、バックアップポート1から順番に切り替わります。
   メインポート1（回線切断検知）
   ↓
   バックアップポート1（回線切断検知）
   ↓
   バックアップポート2（回線切断検知）
   ↓
   バックアップポート3（回線切断検知）
   ↓
   バックアップポート4（回線切断検知）
   ↓
   バックアップポート1へ
   バックアップポートで動作中にメインポートが復旧すると、メインポートに切り替わります。
バックアップポートで動作中メインポートが復旧した際に、バックアップポートのPPPoE接続を切断する場合、チェックを入れて下さい。 （バックアップポートがPPPoEクライアント接続で、かつ回線接続方法が「手動接続」または「自動接続」の場合のみ動作します。） 初期動作待ち時間の設定を行って下さい。 NetGenesisの起動後、メインポートの死活チェックを実行するまでの待ち時間を設定します。 切り替え実行待ち時間の設定を行って下さい。 回線の切断を検知した後、デフォルトゲートウェイの切り替えを実行するまでの待ち時間を設定します。 設定が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
10.回線冗長化を行う へ戻る