19-5.DMZホスト制御 DMZホスト制御について説明します。 設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［DMZホスト制御］をクリックして下さい。 「DMZホスト制御」画面が表示されます。 「DMZホスト制御」画面の先頭で、以下の情報を確認することが可能です。
◆ | このPCのアドレス
→ | 「DMZホスト制御」画面を開いているパソコンのIPアドレスです。
◆ | PPPoE ポート１〜４ 状態
◆ | WANポート1、WANポート2 状態
→ | 各ポートのDMZホスト機能の状態を表します。
・有効： | DMZホスト機能 動作中。
・無効： | DMZホスト機能 停止中、またはDMZホスト機能が無効に設定。
「DMZホスト制御」画面では、以下の設定・操作を行うことが可能です。
■ | DMZホスト機能の転送先（DMZホスト）IPアドレスの設定。
■ | DMZホスト機能の動作制限時間（無制限/制限時間あり）の設定。
■ | DMZホスト機能の有効にする（動作の開始）/無効にする（動作の停止）。
以下を参照して下さい。
転送先IPアドレスと制限時間、［有効］［無効］ボタン
現在の状態
チェック！
| あらかじめ「DMZホスト機能を使用する」設定にしておく必要があります。
DMZホスト機能の詳細については 11-2.DMZホスト機能の設定 を参照して下さい。
19.制御・情報表示 へ戻る
転送先IPアドレスと制限時間、［有効］［無効］ボタン 「DMZホスト制御」画面の［動作設定］について説明します。 DMZホスト機能を使用するにあたり、以下の設定・操作が必要となります。
■ | 転送先IPアドレス（DMZ HOST IPアドレス・DMZホスト機能によって転送されるIPフレームの転送先IPアドレス）の設定。
■ | 動作制限時間（無制限/制限時間あり）の設定。
■ | DMZホスト機能を有効にする（動作を開始する）。
また、操作を行う箇所は動作モードによって異なります。
◆ | PPPoE セッション１ IPアドレス自動取得
◆ | PPPoE セッション１ IPアドレス固定（1〜16個）
→ | 「PPPoE ポート１（セッション１）」の操作を行う。
◆ | PPPoE セッション２〜４ IPアドレス自動取得
→ | 「PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）」の操作を行う。
◆ | DHCPクライアント・IPアドレス自動取得
◆ | IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）
| →「WANポート1（or2）」の操作を行う。
以降、［動作設定］の内容・操作方法を上から順番に説明します。 （WANポートの操作を例に説明します。）
| 「転送先IPアドレス」の設定
| DMZホスト機能によって転送されるIPフレームの転送先IPアドレスの設定を行います。
| 「転送先IPアドレス」欄に、転送先IPアドレスを入力して下さい。
| 「転送先IPアドレス」に設定したIPアドレスは、セキュリティが低下しますので注意して下さい。
ただし、DMZホスト機能が無効の状態の時は除きます。
DMZホスト機能の状態については 現在の状態 を参照して下さい。
メ モ
| NetGenesisの設定の更新（再起動）や電源をOFFにした場合、本設定は失われますので再度設定して下さい。
ただし、WWWブラウザ（NetGenesisの設定画面）で設定した「DMZホスト機能を使用する」のチェックは失われません。
| 「制限時間」の設定
| DMZホスト機能の動作制限時間の設定を行います。
| 無制限
| 「無効」ボタンをクリックするか、設定の更新（再起動）、電源OFFを行うまで動作し続けます。
| 制限時間あり
| 入力した値の時間だけ動作します 時間が満了となった時に、自動的にDMZホスト機能が停止します。
メ モ
| ・ | 時間が満了となった場合、通信中であってもDMZホスト機能は停止します。
・ | 時間が満了となる前に、設定の更新（再起動）またはNetGenesisの電源をOFFにした場合、DMZホスト機能は停止します。
| 「有効」ボタン（「無効」ボタン）
| 「有効」ボタンをクリックすることにより、DMZホスト機能が動作を開始します。
| 「有効」ボタンは、各動作モード（IPマスカレード変換有効の動作モード）の詳細設定画面で、「DMZホスト機能の設定」欄もしくは、「IPマスカレード変換情報」欄の「DMZホスト機能を使用する」欄にチェックが入っているときに表示されます。
| DMZホスト機能が動作を開始すると、「有効」ボタンが「無効」ボタンへ変わり、「状態」欄が「無効」から「有効」へ変わります。
メ モ
| 設定の更新（再起動）やNetGenesisの電源をOFFにした場合、DMZホスト機能が停止しますので、再度「有効」ボタンをクリックして下さい。
ただし、WWWブラウザ（NetGenesisの設定画面）で設定した「DMZホスト機能を使用する」のチェックは失われません。
（DMZホスト機能・動作開始）
| 「無効」ボタンをクリックすると、DMZホスト機能の動作が停止します。
| 制限時間を設定している場合、残り時間に関係なくDMZホストの動作が停止します。
メ モ
| 「無効」ボタンをクリックした場合、通信中でもDMZホスト機能は停止します。
| 「延長」ボタン
| 制限時間を延長したい場合、制限時間入力欄に延長したい時間を入力した後、「延長」ボタンをクリックします。
| 延長が完了すると制限時間入力欄に入力した時間が加算されます。 （「残り時間」欄で確認できます。）
| 備考
| 「転送先IPアドレス」を変更したい場合、いったんDMZホスト機能の動作を停止して下さい。
| 「状態」欄が「有効」の場合、「無効」ボタンをクリックして「状態」欄が「有効」から「無効」へ変わった後に「転送先IPアドレス」を変更して下さい。
19-5.DMZホスト制御 へ戻る
現在の状態 「DMZホスト制御」画面の［現在の状態］について説明します。 以降、［現在の状態］の内容・操作方法を上から順番に説明します。
| 「状態」欄
| DMZホスト機能の現在の状況を表します。
| 有効
| DMZホスト機能が動作中であることを表します。
| 無効
| DMZホスト機能が停止中であることを表します。
| 無効（DMZホストは未使用設定です。）
| 各動作モード（IPマスカレード変換有効の動作モード）の詳細設定画面で、「DMZホスト機能の設定」欄もしくは、「IPマスカレード変換情報」欄の「DMZホスト機能を使用する」欄にチェックが入っていないことを表します。
| （DMZホスト機能が使用不可の状態です。）
| DMZホスト機能を使用する場合、必ず「DMZホスト機能を使用する」にチェックを入れて下さい。
| DMZホスト機能の設定については 11-2.DMZホスト機能の設定 を参照して下さい。
| 「転送先IPアドレス」欄
| DMZホスト機能の転送先IPアドレスを表します。
| 「DMZホスト制御」欄の「転送先IPアドレス」欄に転送先IPアドレスを設定した後、「有効」ボタンをクリックすると表示されます。
| 「残り時間 （時間：分：秒）」欄
| DMZホスト機能の残り動作時間を表します。
| 「DMZホスト制御」欄の「制限時間」欄で「無制限」か「制限時間」を設定した後、「有効」ボタンをクリックすると表示されます。
| 無制限
| DMZホスト機能は「無効」ボタンをクリックするまで、動作し続けます。
| xx:xx:xx（残り動作時間）
| DMZホスト機能の残り動作時間が表示されます。
| ［最新の情報に更新］ボタンをクリックすると「DMZホスト制御」画面が更新され、残り動作時間が変わります。
| 「最新の情報に更新」ボタン
| 「DMZホスト制御」画面の表示内容を更新します。
19-5.DMZホスト制御 へ戻る