17.帯域制御（シェーピング/優先制御）
シェーピング機能、WANポート帯域制限設定、優先ルーティング設定、について説明します。
帯域制御は、WANポート1でのみ動作します。
WANポート2では動作しませんので注意して下さい。
シェーピング（平滑化）機能とは？
動画配信やIP-TV会議システム等の場合、断続的に回線帯域幅を上回る送信速度でパケットが送信されることがあります。
そのような場合、回線帯域幅を超えたパケットは破棄され、動画の乱れや音声の途切れ等が発生します。
シェーピング機能とは、優先するパケット（IPフレーム）がWANポートと回線終端装置間で制限した帯域幅を超えないように自動的にシェーピング（平滑化）する機能です。
なお、NetGenesisのシェーピング機能は、WANポート帯域制限設定 を行えば自動的に有効になります。 （シェーピング機能の明示的な設定項目はありません。）
シェーピング機能使用時の注意
■ | NetGenesisのシェーピング機能により、パケットロスや遅延を防ぐことができるのは、回線終端装置までです。
| 回線終端装置から先（インターネット側）で発生するパケットロスや遅延を防ぐことはできません。
■ | NetGenesisのHUBポート側で発生するパケットロスや遅延を防ぐことはできません。
| 例えば、NetGenesisのL1（LAN1）〜L4（LAN4）ポートの全てで同時に400Mbps（合計1600Mbps）のトラフィックが発生した場合、NetGenesis内部のHUBポート−LANポート間の帯域（最大1000Mbps）を上回るため、HUBポート側でパケットロスや遅延が発生します。
以下の内容を参照して下さい。
| 17-1.WANポート1 帯域制限設定
| NetGenesisのWANポート1と回線終端装置間の上り帯域を制限する設定について説明します。
| 17-2.優先ルーティング設定
| 特定の通信を優先的にルーティングする設定について説明します。 （内容は 14-3 優先ルーティング設定 と同じです。）
| 17-3.帯域制御 設定例
| 帯域制御の設定例です。 WANポート帯域制限設定、シェーピング、優先ルーティングを併用し特定の通信を優先させる設定例を説明します。