2. 5-3.スタティックルーティング設定［送信先IPアドレスによる振り分け］ PPPoE ポート２（セッション２） で フレッツ・スクウェア へ接続する例を元に、スタティックルーティング設定について説明します。 以下の手順で設定を行って下さい。 「ルーティングの設定」の中の、［スタティックルーティング設定］をクリックして下さい。 「スタティックルーティング設定」画面が表示されますので、「PPPoE ポート２（セッション２）」欄の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「PPPoE ポート２（セッション２） ルーティングテーブル リスト追加・編集」画面が表示されます。
   メ モ
   | 「PPPoE ポート２（セッション２）をデフォルトゲートウェイに設定する」のチェックは、そのままチェックを入れないで下さい。
3. フレッツ・スクウェアのルーティング情報を登録します。 下記表の "IPアドレス/サブネット" を「PPPoE ポート２（セッション２） ルーティングテーブル リスト追加・編集」画面の「IPアドレス/サブネット」欄に入力して下さい。
   NTT東日本 | NTT西日本
   IPアドレス/サブネット | メトリック | IPアドレス/サブネット | メトリック
   220.210.194.0/25 | 1 | 10.0.0.0/8 | 1
   220.210.198.0/26 | 1 | - | -
   220.210.199.144/28 | 1 | - | -
   ※1： | 上記は2011年10月の情報です。
   | 将来、変更される場合もありますので、以下のURLから最新情報を入手して下さい。
   ・ | NTT東日本 FLET'S .com （フレッツ・スクウェア ルーティングアドレス情報）
   | http://flets.com/square/routing.html
   ・ | NTT西日本 フレッツ・スクウェア アクセスガイド
   | http://www.flets-square.info/new/connection/another.html
   上記のURLは予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承下さい。
   ※2： | NTT東日本の管轄地域でご利用の方は、上記3個の情報を全て登録して下さい。
4. 「IPアドレス/サブネット」の入力後、追加ボタンをクリックして下さい。 登録リストに追加されます。
   メ モ
   | 登録（追加）した情報の右横に表示されているボタン（［編集］〜［最後］）については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
ルーティング情報の登録しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。 以上でフレッツ・スクウェアへ接続するために必要な、スタティックルーティング設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
設定の更新・NetGenesisの再起動が完了した後、5-5.PPPoEポート情報・制御 を参照して下さい。
直前に表示したページへ戻る
5.PPPoEマルチセッション機能を使う へ戻る