WAN側ネットワークの設定 WAN側ネットワークの設定について説明します。
ISPから提供された情報を元に、ネットワークアドレス/サブネット（※）、デフォルトゲートウェイを入力して下さい。
※ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
| （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
［ネットワークアドレス/サブネット］欄について
IPアドレスとサブネットの組み合わせにより、ネットワークアドレスが決定します。
固定IPアドレスが1個の場合、そのIPアドレスのネットワークアドレスを入力します。
例） | 固定IPアドレスが「192.168.100.100」、サブネットが「/24」（255.255.255.0に相当）の場合
→ | 「WAN側ネットワークの設定」の「ネットワークアドレス/サブネット」欄に「192.168.100.0/24」（ネットワークアドレス/サブネット）（※）を入力します。
※ | 固定IPアドレスが1個で、そのIPアドレスのネットワークアドレスが分からない場合、ISPから提供された「固定IPアドレス/サブネット」を入力してもかまいません。
| （上記例の場合「192.168.100.100/24」のように入力します。）
直前に表示したページへ戻る