19-6.回線冗長化 情報・制御 「回線冗長化 情報・制御」画面について説明します。 本画面で、現在のデフォルトゲートウェイポートの確認や、デフォルトゲートウェイポートの手動切り替えを行うことができます。
回線冗長化の設定について
回線冗長化の設定については、16-4.回線冗長化の設定 を参照して下さい。
以下の手順で操作を行って下さい。
設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［回線冗長化 情報・制御］をクリックして下さい。 「回線冗長化 情報・制御」画面が開きます。
以降、「回線冗長化 情報・制御」画面の表示内容を説明します。
| 現在のデフォルトゲートウェイ ポート
| 現在デフォルトゲートウェイとして動作しているポートを表示します。 回線冗長化機能が設定されていない場合、「無効」と表示されます。
チェック！
| メインポートやバックアップポートの指定に間違いがある場合も「無効」と表示されます。
| メインポートへ戻す（ボタン）
| デフォルトゲートウェイポートをメインポートに戻します。
| バックアップポートへ切り替える（ボタン）
| デフォルトゲートウェイポートをバックアップポートへ切り替えます。 バックアップポートが複数設定されている場合は、ボタンをクリックするたびに、次のバックアップポートに切り替わります。 バックアップポートが設定されていない場合、ボタンを押しても切り替わりません。
チェック！
| メインポートが接続状態でバックアップポートに切り替えた場合、[メインポートへ戻す]ボタンをクリックしない限りメインポートへは戻りません。
| 最新の情報に更新（ボタン）
| 「回線冗長化 情報・制御」画面を更新します。
19.制御・情報表示 へ戻る