15-3.VLAN設定
LAN内を仮想的なグループ（VirtualLAN）に分割するための設定について説明します。
本設定を行うことにより、異なるグループとの通信を遮断することが可能になり、プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染を予防することが可能になります。
VLAN 未設定時）
| HUBポート（LAN1〜LAN4）の通信は特に制限無し。
| プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染の恐れ有り。
ポートベースVLAN 設定時の例）
| 異なるグループ間の通信を遮断。
| LAN1 | LAN2 | LAN3 | LAN4
LAN1 | − | ○ | × | ×
LAN2 | ○ | − | × | ×
LAN3 | × | × | − | ○
LAN4 | × | × | ○ | −
LAN1とLAN2は同じグループなので通信可能。
↑ 異なるグループなので通信不可能。 ↓
LAN3とLAN4は同じグループなので通信可能。
| プライバシー侵害やウィルス・ワーム等の2次感染を予防することが可能。
VLAN設定には以下の3種類があります。
15-3-1.ポートベースVLANの設定
| HUBの各ポート（LAN1〜LAN8）単位にVLANグループを設定します。
15-3-2.タグベースVLANの設定
| 端末側から送信されるフレーム中の "IEEE 802.1Q VLANタグ" によって、VLANグループを設定します。
＊ | 端末側のLANカード（アダプタ）が "IEEE 802.1Q VLANタグ" に対応している必要があります。
15-3-3.マルチプルVLANの設定
| 任意のポートを複数のVLANグループに属させように設定します。
15.HUBポートの設定 へ戻る