Q. | PPPoEセッション２〜4が接続できない。 〜常時接続、手動接続〜
A. | 「SYSLOG表示」画面の表示内容を確認して下さい。 （手動接続の場合、「PPPoEポート情報・制御」画面で［接続］ボタンを押してから確認して下さい。）
（「SYSLOG表示」については 19-8.SYSLOG表示 を参照して下さい。）
| SYSLOG表示例1 〜 PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） S04〜S06 に関するSYSLOGが何も表示されない 〜
| ※時刻は省略します。
NWG 　 V4.xxx Syslog start.
| 「PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） を使用する」にチェックを入れましたか？
| 「PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）を使用する」にチェックが入っているか確認して下さい。
| 「PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） を使用する」チェックボックスについては以下を参照して下さい。
画面内のチェックボックスと各ボタンの意味
（4-2.PPPoEポート 動作モード設定）
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックしましたか？
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックしてから、設定の更新/再起動をして再度確認して下さい。
| ［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンについては以下を参照して下さい。
画面内のチェックボックスと各ボタンの意味
（4-2.PPPoEポート 動作モード設定）
| SYSLOG表示例2 〜 "CHAP DOWN" または "PAP DOWN" と表示された 〜
| ※時刻は省略します。
NWG 　 V4.xxx Syslog start. S04:POE: Open start. S04:POE: Discovery stage start. S04:POE: Discovery stage opened. S04:POE: Session stage start. S04:PPP: Open start. S04:PPP: LCP UP. S04:PPP: CHAP DOWN. S04:POE: LCP DOWN.
| 「接続情報（アカウント）の設定」に設定した「ユーザー名」や「パスワード」に誤りがあります。
| 以下の項目の中の「接続情報（アカウント）の設定」を参照して下さい。
5-2.PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定
| SYSLOG表示例3 〜 "Connect successfully" と表示された 〜
| ※時刻は省略します。
NWG 　 V4.xxx Syslog start. S04:POE: Open start. S04:POE: Discovery stage start. S04:POE: Discovery stage opened. S04:POE: Session stage start. S04:PPP: Open start. S04:PPP: LCP UP. S04:PPP: CHAP UP. S04:PPP: IPCP UP. My IP=xxx.xxx.xxx.xxx, Peer IP=yyy.yyy.yyy.yyy S04:PPP: PriDNS=yyy.yyy.yyy.yy1, SecDNS=yyy.yyy.yyy.yy2 S04:POE: Session stage opened. S04: : Connect successfully.(--:--:--)
| ISPとの接続は完了しています。 PPPoEマルチセッション機能を使用する場合、スタティックルーティング設定、ソースルーティング設定のどちらかを行う必要があります。 すでに設定を行っている場合は、設定内容が正しいか確認して下さい。
| スタティックルーティング設定（送信先IPアドレスによる通信の振り分け）の場合
| 14-1.スタティックルーティング設定
| ソースルーティング設定（送信元IPアドレスによる通信の振り分け）の場合
| 14-2.ソースルーティング設定
| パソコンのDNSサーバー設定が正しくされているか確認して下さい。 （DNSサーバーのIPアドレスに「NetGenesisのLANポートIPアドレス」を設定する必要があります。）
| パソコンのTCP/IP設定を確認して下さい。
| 2.パソコンの設定
Q&A一覧 へ戻る