19-7.UPnPポートマッピング一覧 UPnPポートマッピング一覧について説明します。 本画面では、LAN側のUPnP対応端末 もしくは UPnP対応ソフトウェアが、UPnPによってNetGenesisに登録したポートマッピング情報を、確認・消去することが可能です。
UPnP機能は、WANポート1（PPPoEクライアント接続の場合は、"WANポート1に設定したPPPoEポート１（セッション１）"）でのみ動作します。
WANポート2、及びPPPoEセッション２〜４では動作しませんので注意して下さい。
チェック！
| NetGenesisのUPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能が無効の場合、本画面の表示内容は変化しません。
UPnP機能の設定については 12-3.UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定 を参照して下さい。
設定画面のメニューの「制御・情報表示」の中の、［UPnPポートマッピング一覧］をクリックして下さい。 「UPnPポートマッピング一覧」画面が開きます。
| NetGenesisにポートマッピング情報が登録されている場合
| 以下のように表示されます。
| 消去
| ポートマッピング情報を消去する場合、チェックを入れます。
| 内容
| UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアによって登録された内容（サービス名等）を表示します。
| 有効/無効
| 登録されたポートマッピング情報の状態を表示します。
| 有効期限
| 登録されたポートマッピング情報の有効期限（秒）を表示します。 有効期限が「無制限」で登録されたポートマッピング情報は、以下の場合に消去されます。
・ | UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアから消去（DeletePortMapping）
・ | NetGenesisのUPnPポートマッピング一覧（本画面）から手動「消去」
・ | NetGenesisの電源OFF/ONや再起動
| プロトコル
| 登録されたポートマッピング情報のプロトコル（TCPまたはUDP）を表示します。
| リモートホスト
| 登録されたポートマッピング情報の通信相手を表示します。 「＊」と表示されている場合、通信相手が特に指定されていないことを示します。
| 外部IPアドレス
| 登録されたポートマッピング情報の外部IPアドレス（NetGenesisのWAN側IPアドレス）を表示します。
| 外部ポート
| 登録されたポートマッピング情報の外部ポート番号（NetGenesisのWAN側のTCP/UDPポート番号）を表示します。
| 内部IPアドレス
| 登録されたポートマッピング情報のLAN側IPアドレスを表示します。
| 内部ポート
| 登録されたポートマッピング情報のLAN側のTCP/UDPポート番号を表示します。
| 「消去」ボタン
| 消去するポートマッピング情報の左端にチェックを入れ、本ボタンをクリックすると、ポートマッピング情報が消去されます。
メ モ
・ | UPnP対応ソフトウェアが動作している際に、ポートマッピング情報を消去すると、ソフトウェアの動作に問題が発生する可能性がありますので、注意して下さい。
・ | NetGenesisの電源OFF/ONや再起動を行うと、ポートマッピング情報は全て消去されます。
| 「元に戻す」ボタン
| 画面を元の状態に戻します。 ただし、「消去」済みのポートマッピング情報は、元に戻せません。
| 「最新の情報に更新」ボタン
| 登録されたポートマッピング情報のLAN側のTCP/UDPポート番号を表示します。「UPnP ポートマッピング一覧」画面の表示内容を更新します。
| NetGenesisにポートマッピング情報が登録されていない場合
| 以下のように表示されます。
UPnPポートマッピング情報の消去について
UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアによって登録されたUPnPポートマッピング情報は、以下の場合に消去されます。
・ | UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアが指定した有効期限（Lease Duration）を経過
・ | UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアから消去（DeletePortMapping）
・ | NetGenesisのUPnPポートマッピング一覧から手動「消去」
・ | NetGenesisの電源OFF/ONや再起動
チェック！
| UPnP対応ソフトウェア/ハードウェアの動作によっては、ソフトウェア/ハードウェア終了時にUPnPポートマッピング情報が消去されない場合があります。
その場合は、UPnPポートマッピング一覧で手動「消去」して下さい。 （予めUPnP対応ソフトウェア/ハードウェアの動作を確認することを推奨します。）
19.制御・情報表示 へ戻る