8-2-3.WANポート 動作モード設定 WANポートの「動作モード設定」について説明します。
| WANポート1に設定を行う場合
→ | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート1 動作モード・帯域制限設定］をクリックして下さい。
| WANポート2に設定を行う場合
→ | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート2 動作モード設定］をクリックして下さい。
「IPアドレス固定」の中の［アンナンバード（unnumbered）］を選択して、［詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
メ モ
| 「WANポート帯域制限の設定」については 17.帯域制御（シェーピング/優先制御） を参照して下さい。
8-2-4.IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う へ戻る