14-2.ソースルーティング設定 ソースルーティング設定について説明します。 送信元IPアドレス（ネットワークアドレス）により、ルーティング先ポートを振り分けることができます。 設定画面のメニューの「ルーティング設定」の中の、［ソースルーティング設定］をクリックして下さい。
ソースルーティング機能について
ソースルーティング機能は、PPPoEポート、もしくは"スタティックルーティング設定でデフォルトゲートウェイに設定したWAN/LANポート"へのみルーティングすることができます。
"デフォルトゲートウェイに設定していないWAN/LANポート"へはルーティングできませんのでご注意下さい。
ルーティング処理の優先順位について
NetGenesisの内部では、スタティックルーティング（RIP）→ソースルーティングの順番で処理されます。
スタティックルーティングおよびRIPにより登録されたルーティング情報に該当した通信は、ソースルーティングでは処理されません。
<<動作例>>
ソースルーティング設定 | スタティックルーティング設定
送信元IPアドレス/サブネット | 192.168.0.100/32
ルーティング先 | PPPoE1
送信先IPアドレス/サブネット | 192.168.1.0/24
ルーティング先 | PPPoE2
→ | 上記の場合、送信元IPアドレス「192.168.0.100」から送信先ネットワークアドレス「192.168.1.0/24」宛の通信はPPPoE2へルーティングされます。 （スタティックルーティング設定の条件に合致するため、PPPoEポート1へはルーティングされません。）
以下の手順で設定を行って下さい。
メ モ
| 登録可能なソースルーティング情報は最大16個です。
3. 「ソースルーティング機能を有効にする」にチェックを入れて下さい。 登録リストの［編集］ボタンをクリックして下さい。 「ソースルーティング リスト追加・編集」画面が表示されます。 「ソースIPアドレス/サブネット」に送信元IPアドレス（ネットワークアドレス）とサブネットマスクのビット数を入力して下さい。 （サブネットマスクのビット数を入力しない場合は、ユニキャストIPアドレス（/32）となります。）
   ※ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
4. 「ルーティング先ポート」を選択して下さい。
   PPPoE1 | PPPoEポート1（セッション1）へルーティングします。
   PPPoE2 | PPPoEポート2（セッション2）へルーティングします。
   PPPoE3 | PPPoEポート3（セッション3）へルーティングします。
   PPPoE4 | PPPoEポート4（セッション4）へルーティングします。
   default_out | スタティックルーティング設定 でデフォルトゲートウェイに設定したポートへルーティングします。
   チェック！
   | ソースルーティング機能は、PPPoEポート、もしくは"スタティックルーティング設定でデフォルトゲートウェイに設定したWAN/LANポート"へのみルーティングすることができます。
   "デフォルトゲートウェイに設定していないWAN/LANポート"へはルーティングできませんのでご注意下さい。
5. ［追加］ボタンをクリックして下さい。 入力したソースルーティング情報が登録リストに追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
以上で「ソースルーティング設定」は完了です。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
14.ルーティングの設定 へ戻る