Q. | 回線冗長化」の設定手順は？
A. | 回線冗長化の設定は以下の手順で行って下さい。
1) | WANポート（メインポートとバックアップポート）の接続設定を行う。
WANポート（メインポートとバックアップポート）の接続設定を行います。 WANポートの設定については以下を参照して下さい。
WANポートに設定する動作モード | マニュアルで参照する箇所
PPPoEクライアント IPアドレス自動取得 | 「4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する」を参照して下さい。
PPPoEクライアント IPアドレス固定（1〜16個） | 「6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う」を参照して下さい。
PPPoEクライアント アンナンバード
DHCPクライアント IPアドレス自動取得 | 「7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する」を参照して下さい。
IPアドレス固定 IPアドレス固定（1〜16個） | 「8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う」を参照して下さい。
IPアドレス固定 アンナンバード
ローカルルータ | 「9.2つの異なるネットワークを接続する」を参照して下さい。
チェック！
| メインポートとバックアップポートの両方をアンナンバードで設定することはできません。
2) | スタティックルーティング設定を行う。
| スタティックルーティング設定で、メインポートとして使用するポートを「デフォルトゲートウェイに設定」します。
| 14-1.スタティックルーティング設定
3) | 回線冗長化の設定を行う。
| メインポート、バックアップポートの設定、回線の切り替え待ち時間等を設定します。
| 16-4.回線冗長化の設定
| 詳しくは、10.回線冗長化を行う を参照して下さい。
Q&A一覧 へ戻る