2. 3-1.設定の開始 パソコンのTCP/IP設定やソフトウェアの設定が完了しましたら、WWWブラウザを起動し、NetGenesisの設定画面へログオンして下さい。 WWWブラウザのアドレス入力欄に、NetGenesisのLANポートIPアドレス（工場出荷値：192.168.0.1）を入力して、Enter（Return）キーを押して下さい。 ユーザー認証画面が表示されますので、「ユーザー名」に admin （半角英小文字）と入力して［OK］ボタンをクリックして下さい。
   ＊ | 「ユーザー名」と「パスワード」を入力する際、半角大文字と小文字を間違えないよう注意して下さい。
   | （大文字と小文字を間違えると設定画面にログオンすることができません。）
   チェック！
   | 上記のユーザー認証画面が表示されない場合は 3-5.設定画面が開かないときの確認事項 を参照して下さい。
「NetGenesisの設定」画面（トップ画面）が表示されます。 以上でNetGenesisの設定画面へのログオン完了です。 3-2.設定画面の構成 へ進んで下さい。
備　考
■ | 「ユーザー名」と「パスワード」の工場出荷値とログオンID（管理者IDとユーザーID）について。
| NetGenesisの設定画面へログオンする際の「ユーザー名」（ログオンID）と「パスワード」には、「管理者ID」と「ユーザーID」の2種類があります。
| それぞれのIDの「ユーザー名」と「パスワード」の工場出荷値は以下のようになっています。
| 管理者ID | ユーザー名：admin | パスワード：（無し） |
| → | NetGenesisの全ての設定、操作が可能なIDです。
|  | NetGenesisの設定を行う際は、管理者IDでログオンしなければなりません。
| ユーザーID | ユーザー名：（無し） | パスワード：（無し） |
| → | NetGenesisの制御/情報表示（一部）のみが可能なIDです。 制御/情報表示のみを行うことができます。
| 「ユーザー名」や「パスワード」を変更したい場合は、16-1 セキュリティ設定 を参照して下さい。
■ | 再ログオンについて。
| NetGenesisの設定画面へ再ログオンしたい場合、WWWブラウザを再起動して下さい。
（「ユーザーID」でログオンした後、「管理者ID」で再ログオンしたい場合等。）
■ | ログオンの失敗について。
| ユーザー認証画面で［キャンセル］ボタンをクリックした、あるいは「ユーザー名」や「パスワード」の入力を3回続けてミスした場合、以下の「認証キャンセル」画面が表示されます。
| この場合、WWWブラウザのアドレス入力欄にNetGenesisのLANポートIPアドレスを再入力して下さい。
3.設定の開始と終了 へ戻る