6-2-3.PPPoEポート 動作モード設定 PPPoEポートの「動作モード設定」について説明します。 「PPPoEポート 動作モード設定」画面を開く手順は、2通りあります。
| WANポート1に設定を行う場合
→ | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート1 動作モード・帯域制限設定］をクリックして下さい。
| WANポート2に設定を行う場合
→ | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート2 動作モード設定］をクリックして下さい。
チェック！
| 必ず設定を行うWANポートの「動作モード設定」をクリックして設定画面に進んで下さい。
例えば、「WANポート1 動作モード・帯域制限設定」から「PPPoE動作モード設定」を開いた場合、WANポート2の設定は行えませんので注意して下さい。
| 「PPPoEクライアント」枠の中の「IPアドレス自動取得 / IPアドレス固定．．．」を選択して、画面下の［詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
メ モ
| 「WANポート帯域制限の設定」については 17.帯域制御（シェーピング/優先制御） を参照して下さい。
「PPPoEポート 動作モード設定」設定画面が表示されます。
次項の 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味 を参照して下さい。
画面内のチェックボックスと各ボタンの意味
説明を見たい箇所をクリックして下さい。
Ａ． |
PPPoE ポート１（セッション１） を使用する | 〔チェックボックス〕
| PPPoE ポート１（セッション１） を使用する場合にチェックを入れます。
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
B． |
IPアドレス自動取得 IPアドレス固定（1〜16個） アンナンバード（unnumbered） | 〔ラジオボタン〕
| PPPoE ポート１（セッション１）の動作モードを選択します。
| IPアドレス自動取得
| プロバイダからIPアドレスを自動取得する場合に選択します。
・ | プロバイダから自動取得したIPアドレスを、複数のプライベートIPアドレスへ、IPマスカレード（1対複数）変換を行います。
| IPアドレス固定（1〜16個）
| プロバイダから固定IPアドレスを取得し、かつその固定IPアドレスを複数のプライベートIPアドレスへ変換して使用する場合に選択します。
・ | プロバイダから取得した固定IPアドレスが「1個」の場合、IPマスカレード（1対複数）変換を行います。
・ | プロバイダから取得した固定IPアドレスが「2〜16個」の場合、NAT（1対1）/IPマスカレード（1対複数）変換を行います。
| アンナンバード（unnumbered） 《本項目ではこちらを選択して下さい。》
| プロバイダから固定IPアドレスを取得し、かつその固定IPアドレスをLAN内に設定する場合に選択します。
| （IPアドレス変換は行いません。）
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
C． |
セッション１ 詳細設定 | 〔ボタン〕
| PPPoE ポート１（セッション１）の詳細設定を行う際にクリックします。
| （B．で選択した動作モードの設定画面へ進みます。）
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
D． |
WANポート1、WANポート2 | 〔ラジオボタン〕
| 該当するPPPoEポート（セッション）を、WANポート1とWANポート2のどちらに振り分けるか選択します。
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
E． |
PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） を使用する | 〔チェックボックス〕
| PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）から を使用する（PPPoEマルチセッション機能を使用する）場合にチェックを入れます。
備　考
PPPoEマルチセッション機能を使用する場合は、6-2-4.PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定 の設定を行った後、5.PPPoEマルチセッション機能を使う を参照して下さい。
＊ | PPPoE ポート１（セッション１）が正しく接続できることを確認した後、PPPoEマルチセッション機能の設定を行って下さい。
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
F． |
ＩＰアドレス自動取得 | 〔ラジオボタン〕
| PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）の動作モードです。「IPアドレス自動取得」固定です。
| IPアドレス自動取得
| プロバイダからIPアドレスを自動取得する場合に選択します。
・ | プロバイダから自動取得したIPアドレスを、複数のプライベートIPアドレスへ、IPマスカレード（1対複数）変換を行います。
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
G． |
セッション２〜４ 詳細設定 | 〔ボタン〕
| PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）の詳細設定を行う際にクリックします。
| 「PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） IPアドレス自動取得設定」画面へ進みます。）
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
H． |
PPPoEポート 動作モード適用 | 〔ボタン〕
| 各PPPoEポートの詳細設定や、本画面（PPPoEポート 動作モード設定）の設定内容を保存（※）し、かつWANポートの動作モードが「PPPoEクライアント」に設定されます。
※ | NetGenesisの一時保存領域に設定を保存します。
| PPPoEポートの詳細設定を行った場合は、本ボタンを必ずクリックして下さい。
操作手順
［セッション１ 詳細設定］または［セッション２（〜４） 詳細設定］ボタンをクリックします。
《 以降、PPPoE ポート１（セッション１）の設定を行う場合の例です。 》
PPPoE ポート１（セッション１） の詳細設定画面へ進みます。
PPPoE ポート１（セッション１）の詳細設定を行います。
PPPoE ポート１（セッション１） の詳細設定が完了した後、 ［設定］ボタン（画面下）をクリックします。
PPPoE ポート１（セッション１）の詳細設定画面の先頭へ戻りますので、 ［PPPoEポート 動作モード設定］ へ戻るリンクをクリックします。
PPPoEポート 動作モード設定画面へ戻ります。
［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックします。
以上の操作により、PPPoE ポート１（セッション１）の詳細設定と、 PPPoEポート 動作モード設定の設定内容が保存されます。
設定内容をNetGenesisの実動作へ反映させる場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| 画面内のチェックボックスと各ボタンの意味へ戻る
直前に表示したページへ戻る
6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う へ戻る
PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定 へ進む手順 「PPPoE ポート１（セッション１） を使用する」にチェックを入れ、「アンナンバード（unnumbered）」を選択した後、「使用するWANポート」を選択して［セッション１ 詳細設定］ボタンをクリックして下さい。 6-2-4.PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う へ戻る