マニュアルの構成
本マニュアルは以下のように構成されています。
以下のリンクをクリックすると、本ページ内の説明項目へジャンプします。
1.はじめに | 12.基本設定
2.パソコンの設定 | 13.LANポートの設定
3.設定の開始と終了 | 14.ルーティングの設定
4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する | 15.HUBポートの設定
5.PPPoEマルチセッション機能を使う | 16.その他の設定
6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う | 17.帯域制御（シェーピング/優先制御）
7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する | 18.設定バックアップ・初期化
8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う | 19.制御・情報表示
9.2つの異なるネットワークを接続する （ローカルルータ・LAN間接続） | 20.ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動
10.回線冗長化を行う | 付録
11.サーバー公開を行う −IPマスカレード変換有効時− |
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 1.はじめに
| NetGenesisを使用する上で、知っておいて頂きたいことについて説明します。
| 1-1.NetGenesisの各機能概要
| NetGenesisの各機能の概要について説明します。
| 1-2.設定を行う前に確認すること
| NetGenesisの設定を行う前に確認すべき内容について説明します。 主な内容は以下の通りです。
・ | 回線接続（開通）の確認。
・ | PPPoEソフトウェアについての注意。
・ | MACアドレス記憶型のケーブルモデム。
・ | IPアドレスの解放（DHCPクライアント）。
・ | NetGenesisに複数台のパソコンを接続する手順。
・ | 既存のLANにNetGenesisを追加する手順。 （NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する手順）
NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する方は、NetGenesisの設定を行う前に必ず確認して下さい。
・ | ルータタイプのADSLモデムと接続する際の注意。
| 1-3.各部の名称と各機器との接続
| NetGenesisの前面（モニタランプ）と背面（コネクタ類）の名称と、各機器との接続方法について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 2.パソコンの設定
| NetGenesisを使用するために必要な、パソコン側の設定について説明します。
| 2-1.Windows 7 のTCP/IP設定 2-2.Windows Vista のTCP/IP設定 2-3.Windows XP のTCP/IP設定 2-4.Windows 2000 のTCP/IP設定 2-5.Windows 98/Me のTCP/IP設定 2-6.Mac OS X のTCP/IP設定 2-7.Mac OS 9.x のTCP/IP設定
| 各オペレーティングシステム毎のTCP/IP設定について説明します。 （環境に応じて設定を行って下さい。）
・ | 自動取得 | ： | NetGenesisのDHCPサーバーからIPアドレス等を自動取得します。
・ | 個別に設定 | ： | IPアドレス等を指定（固定）します。
| 2-8.ソフトウェアの設定
| WWWブラウザやメールソフトウェアの設定について説明します。
| 2-9.ネットワーク構成例
| NetGenesisを導入するにあたっての構成例（各パソコンのIPアドレス等）について説明します。 以下の例を元に説明します。
| 例1）初めてLANを構築する例 〜NetGenesisのDHCPサーバーを利用する。
| 例2）LAN内にプライベートIPアドレスを設定する例 〜IPアドレス自動取得のパソコンとIPアドレス固定のパソコンを混在させる。
| 例3）LAN内にグローバルIPアドレスを設定する例 〜プロバイダから取得した複数のグローバルIPアドレスをLAN内に設定する。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 3.設定の開始と終了
| NetGenesisの設定画面（WWWブラウザ）へのログオン方法や、設定画面の構成、設定の終了（更新・再起動）等について説明します。
| 3-1.設定の開始
| WWWブラウザでNetGenesisの設定画面へログオンする方法と、ユーザー名の入力（ユーザー認証画面）について説明します。
| 3-2.設定画面の構成
| 設定画面の構成について説明します。
| 3-3.設定画面内のボタンの意味
| 設定画面内に存在するボタンの意味について説明します。
| 3-4.設定の終了（更新・再起動）
| 設定の終了時に行う作業（更新・再起動）について説明します。
| 3-5.設定画面が開かないときの確認事項
| 設定画面が開かないときの確認事項について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する
| フレッツ 光ネクスト や Bフレッツ、フレッツ・ADSL、eo光等、PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダへ接続するために必要な設定について説明します。
| 4-1.フレッツ（PPPoE）簡単設定
| PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダへ接続するために、最低限必要な設定を行う「フレッツ（PPPoE）簡単設定」について説明します。
・ | 固定IPアドレスのサービスを利用する場合、「フレッツ（PPPoE）簡単設定」では設定を行うことができません。
| 固定IPアドレスのサービスを利用する場合は本ページの 6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う を参照して下さい。
| 4-2.PPPoEポート 動作モード設定
| PPPoEポートの「動作モード設定」について説明します。
| 4-3.PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定
| PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダへ接続する（*1）ための設定について説明します。
| 主な設定項目は以下の通りです。
・ | ニックネーム（接続名称）の設定
・ | 接続情報（アカウント）の設定
・ | MTUの設定
・ | 回線接続方法の設定
・ | セッションキープアライブ機能の設定
・ | DMZホスト機能の設定（*2）
・ | IPアドレス変換の設定（*3）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
*1 | ： | PPPoEクライアントによって、IPアドレスを1つ自動取得します。
*2 | ： | DMZホスト機能については本ページの 11.サーバー公開を行う を参照して下さい。
*3 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（IPマスカレード変換）が有効になります。
「フレッツ（PPPoE）簡単設定」を行った場合、この動作モードに設定されます。
| 4-4.スタティックルーティング設定
| PPPoEポートのスタティックルーティング設定について説明します。
| 4-5.PPPoEポート情報・制御
| PPPoE接続時の情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoEポート情報・制御」について説明します。
| 4-6.接続できない場合（SYSLOG表示の確認）
| PPPoE接続できない場合の原因を、設定画面の「SYSLOG表示」（制御・情報表示）で調べる方法・対処等について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 5.PPPoEマルチセッション機能を使う
| PPPoEマルチセッション機能の使い方について説明します。
| 5-1.PPPoEポート 動作モード設定
| PPPoEポートの「動作モード設定」（PPPoE ポート２〜４を有効にする方法等）について説明します。
| 5-2.PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） IPアドレス自動取得設定
| PPPoE セッション２〜４（*1・*2）でフレッツ・スクウェアや、PPPoE ポート１（セッション１）と別のプロバイダへ接続する場合の設定について説明します。
*1 | ： | 「PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４） IPアドレス自動取得設定」の設定項目は、「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定」と同じです。
|  | （PPPoEクライアントによってIPアドレスを1つ自動取得し、IPマスカレード変換を行います。）
*2 | ： | PPPoE ポート２〜４（セッション２〜４）では、UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能を使用できません。
| 5-3.スタティックルーティング設定 ［送信先IPアドレスによる振り分け］
| PPPoE ポート２（セッション２）でフレッツ・スクウェアへ接続する例を元に、スタティックルーティング設定について説明します。
| （PPPoE ポート２にフレッツ・スクウェアのルーティング情報を登録します。）
| 5-4.ソースルーティング設定 ［送信元IPアドレスによる振り分け］
| LAN内の特定のパソコン（IPアドレス）のみ、PPPoE ポート２（セッション２）のプロバイダへ接続する例を元に、ソースルーティング設定について説明します。
| （"特定のIPアドレスは、ルーティング先をPPPoE ポート２とする" ように登録します。）
| 5-5.PPPoEポート情報・制御
| PPPoE接続時の情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoEポート情報・制御」について説明します。
| 5-6.接続できない場合（SYSLOG表示の確認）
| PPPoE接続できない場合の原因を、設定画面の「SYSLOG表示」（制御・情報表示）で調べる方法・対処等について説明します。
備　考
PPPoEマルチセッション機能を使用する場合、パソコンのTCP/IP設定を以下のどちらかに設定する必要があります。
・ | 「IPアドレスを自動的に取得」に設定する。 （NetGenesisのDHCPサーバーを利用する。）
・ | 「IPアドレスを指定」する場合、DNSサーバーIPアドレスにNetGenesisのLANポートIPアドレス（工場出荷値：192.168.0.1）を設定する。
〔設定方法については 2.パソコンの設定 を参照して下さい。〕
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 6.Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う
| Bフレッツやフレッツ・ADSL（PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダ）等において、プロバイダから固定IPアドレスを取得している場合の設定について説明します。
| 設定方法は以下の2通り（※）になります。
※ | プロバイダから取得した固定IPアドレスの個数や、固定IPアドレスの使用方法によって、設定方法が異なります。
〔設定方法１〕 |
NetGenesisのLAN内にプライベートIPアドレスを設定する。
→IPアドレス変換（NAT/IPマスカレード）を使用する。
| 6-1-1.PPPoEポート 動作モード設定
| PPPoEポートの「動作モード設定」（PPPoE セッション１で「IPアドレス固定（1〜16個）」を選択する手順等）について説明します。
| 6-1-2.PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）設定
| PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダから固定IPアドレスを取得し、かつ固定IPアドレスをNAT/IPマスカレード変換して使用する場合の設定について説明します。
| 主な設定項目は以下の通りです。
・ | ニックネーム（接続名称）の設定
・ | 接続情報（アカウント）の設定
・ | MTUの設定
・ | 回線接続方法の設定
・ | セッションキープアライブ機能の設定
・ | DMZホスト機能の設定（*1）
・ | IPアドレス変換の設定（*2）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
*1 | ： | DMZホスト機能については本ページの 11.サーバー公開を行う を参照して下さい。
*2 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（IPマスカレード）が有効になります。
|  | 固定IPアドレスが1つの場合はIPマスカレード変換、複数の場合はNAT/IPマスカレードへん変換となります。
備　考
| 使用可能な固定IPアドレス数は1・2・4・8・16個です。
| 「IPアドレス固定（1〜16個）」設定は、PPPoE セッション１でのみ使用可能です。
〔設定方法２〕 |
NetGenesisのLAN内にグローバルIPアドレスを設定する。
→IPアドレス変換を無効にし、グローバル（固定）IPアドレスをLAN内で使用する。
| 6-2-1.LANポートIPアドレスの変更
| プロバイダから取得した固定IPアドレスの中の一つを、NetGenesisのLANポートに設定する方法について説明します。
| （LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更します。）
| 6-2-2.DHCPサーバー設定の変更
| NetGenesisのDHCPサーバー設定について説明します。
| （変更が必要な設定項目について説明します。）
| 6-2-3.PPPoEポート 動作モード設定
| PPPoEポートの「動作モード設定」（PPPoE セッション１で「アンナンバード（unnumbered）」を選択する手順等）について説明します。
| 6-2-4.PPPoE ポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定
| PPPoEによるユーザー認証が必要なプロバイダから複数の固定IPアドレスを取得し、かつ固定IPアドレスをLAN内で使用する場合の設定について説明します。（*1）
| 主な設定項目は以下の通りです。
・ | ニックネーム（接続名称）の設定 |
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換が無効になります。
・ | 接続情報（アカウント）の設定
・ | MTUの設定
・ | 回線接続方法の設定
・ | セッションキープアライブ機能の設定
・ | DNS情報の設定
備　考
| 使用可能な固定IPアドレス数は4・8・16個です。
| 「アンナンバード（unnumbered）」設定は、PPPoE セッション１でのみ使用可能です。
| NetGenesisの動作モードをアンナンバード（unnumbered）に設定する場合、NetGenesisのLANポート、及びLAN内の各パソコンにプロバイダから指定された固定IPアドレスを設定する必要があります。
| 設定方法等については、以下を参照して下さい。
・ | NetGenesisのLANポートIPアドレス設定
→ | 6-2-1.LANポートIPアドレスの変更 または 12-1 LANポートIPアドレスの設定
| 〔固定IPアドレスの中の一つを設定する等。〕
・ | NetGenesisのDHCPサーバー設定
→ | 6-2-2.DHCPサーバー設定の変更 または 13-1 DHCPサーバー設定
| 〔無効にする、または固定IPアドレスをLAN側へ付与するように設定を変更する等。〕
・ | パソコンのTCP/IP設定
→ | 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
| 〔パソコンに固定IPアドレスを設定する等。〕
| 6-3-1.スタティックルーティング設定
| PPPoEポート１（セッション１）をメインポートとして使用する場合のスタティックルーティング設定について説明します。
| 6-3-2.PPPoEポート情報・制御
| PPPoE接続時の情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoEポート情報・制御」について説明します。
| 6-3-3.接続できない場合（SYSLOG表示の確認）
| PPPoE接続できない場合の原因を、設定画面の「SYSLOG表示」（制御・情報表示）で調べる方法・対処等について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する
| Yahoo!BB ADSLやCATV等、プロバイダ（のDHCPサーバー）からIPアドレスを自動取得する場合の設定について説明します。
| 7-1.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定」画面を開く手順）について説明します。
| 7-2.DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定
| DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定（*1）について説明します。
| 主な設定項目は以下の通りです。
・ | DHCPクライアントのオプション設定
・ | DMZホスト機能の設定（*2）
・ | IPアドレス変換の設定（*3）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
・ | UPnPニックネーム（接続名称）の設定
*1 | ： | DHCPクライアントによって、IPアドレスを1つ自動取得します。
*2 | ： | DMZホスト機能については本ページの 11.サーバー公開を行う を参照して下さい。
*3 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（IPマスカレード変換）が有効になります。
| 7-3.スタティックルーティング設定
| WANポートのスタティックルーティング設定について説明します。
| 7-4.WANポート情報
| （WANポートの）DHCPクライアントがDHCPサーバーから自動取得したIPアドレス等の情報を確認する「WANポート情報」画面について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 8.プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う
| プロバイダからIPアドレスを指定（固定）された場合の設定について説明します。
| 設定方法は以下の2通り（※）になります。
※ | プロバイダから取得した固定IPアドレスの個数や、固定IPアドレスの使用方法によって、設定方法が異なります。
備　考
プロバイダから指定されたWAN側のゲートウェイアドレスと、実際に使用可能なアドレス（パソコン等で使用可能なアドレス）が、それぞれ別々のネットワークの場合、9.2つの異なるネットワークを接続する を参照して下さい。
（「IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個設定」や「IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）設定」では接続できません。）
〔設定方法１〕 |
NetGenesisのLAN内にプライベートIPアドレスを設定する。
→IPアドレス変換（NAT/IPマスカレード）を使用する。
| 8-1-1.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「IPアドレス固定（1〜16個）設定」画面を開く手順）について説明します。
| 8-1-2.IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）設定
| 固定IPアドレスをNAT/IPマスカレード変換して使用する場合の設定について説明します。
| 主な設定項目は以下の通りです。
・ | WAN側ネットワークの設定
・ | IPアドレス変換の設定（*1）
・ | DMZホスト機能の設定（*2）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
・ | UPnPニックネーム（接続名称）の設定
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（NAT/IPマスカレード）が有効になります。
|  | 固定IPアドレスが1つの場合はIPマスカレード変換、複数の場合はNAT/IPマスカレード変換となります。
*2 | ： | DMZホスト機能については本ページの 11.サーバー公開を行う を参照して下さい。
備　考
使用可能な固定IPアドレス数は1・2・4・8・16個です。
〔設定方法２〕 |
NetGenesisのLAN内にグローバルIPアドレスを設定する。
→IPアドレス変換を無効にし、グローバル（固定）IPアドレスをLAN内で使用する。
| 8-2-1.LANポートIPアドレスの変更
| 固定IPアドレスの中の一つを、NetGenesisのLANポートに設定する方法について説明します。
| （LANポートIPアドレスを工場出荷値から変更します。）
| 8-2-2.DHCPサーバー設定の変更
| NetGenesisのDHCPサーバー設定について説明します。
| （変更が必要な設定項目について説明します。）
| 8-2-3.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「アンナンバード（unnumbered）設定」画面を開く手順）について説明します。
| 8-2-4.IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）設定
| 固定IPアドレスをLAN内で使用する場合の設定について説明します。（*1）
| 主な設定項目は以下の通りです。
・ | WAN側ネットワークの設定 |
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換が無効になります。
・ | DNS情報の設定
備　考
| 使用可能な固定IPアドレス数は8・16個です。
| NetGenesisの動作モードをアンナンバード（unnumbered）に設定する場合、NetGenesisのLANポート、及びLAN内の各パソコンにプロバイダから指定された固定IPアドレスを設定する必要があります。
| 設定方法等については、以下を参照して下さい。
・ | NetGenesisのLANポートIPアドレス設定
→ | 8-2-1.LANポートIPアドレスの変更 または 12-1 LANポートIPアドレスの設定
| 〔固定IPアドレスの中の一つを設定する等。〕
・ | NetGenesisのDHCPサーバー設定
→ | 8-2-2.DHCPサーバー設定の変更 または 13-1 DHCPサーバー設定
| 〔無効にする、または固定IPアドレスをLAN側へ付与するように設定を変更する等。〕
・ | パソコンのTCP/IP設定
→ | 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
| 〔パソコンに固定IPアドレスを設定する等。〕
| 8-3.スタティックルーティング設定
| WANポートのスタティックルーティング設定について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 9.2つの異なるネットワークを接続する
| 2つの異なるネットワークを接続する（ローカルルータ・LAN間接続）を行うための設定について説明します。
| 9-1.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「ローカルルータ設定」画面を開く手順）について説明します。
| 9-2.ローカルルータ設定
| ローカルルータ接続（LAN間接続）を行うための設定について説明します。（*1）
| 主な設定項目は以下の通りです。
・ | WAN側IPアドレスの設定 |
*1 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換が無効になります。
・ | DNS情報の設定
備　考
NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する場合、NetGenesisのDHCPサーバー設定と、LAN内の各パソコンのTCP/IP設定を確認して下さい。
設定方法等については、以下を参照して下さい。
・ | NetGenesisのLANポートIPアドレス設定
→ | 12-1 LANポートIPアドレスの設定
| 〔工場出荷値：192.168.0.1/24 から変更する場合に参照。〕
・ | NetGenesisのDHCPサーバー設定
→ | 13-1 DHCPサーバー設定
| 〔LANポートIPアドレスを変更する場合に参照。〕
・ | パソコンのTCP/IP設定
→ | 2.パソコンの設定 を参照して下さい。
| 〔パソコンに固定IPアドレスを設定する等。〕
| 9-3.スタティックルーティング設定
| WANポートのスタティックルーティング設定について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 10.回線冗長化を行う
| 回線冗長化を行うための設定について説明します。
| 10-1.回線冗長化の設定
| WAN側回線の切断時にデフォルトゲートウェイを自動的に切り替える回線冗長化の設定について説明します。 （内容は 16-4.回線冗長化の設定 と同じです。）
| 10-2.回線冗長化設定例
| 以下の設定例について説明します。
| 10-2-1.複数のPPPoEクライアント接続で回線冗長化を行う。
| 10-2-2.PPPoEクライアント接続とDHCPクライアント接続で回線冗長化を行う。
| 10-3.回線冗長化 情報・制御
| デフォルトゲートウェイの情報表示・手動切り替えを行う「回線冗長化 情報・制御」画面について説明します。 （内容は 19-6 回線冗長化 情報・制御 と同じです。）
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 11.サーバー公開を行う−IPマスカレード変換有効時−
| サーバー公開を行うための設定について説明します。
| 11-1.IPマスカレードテーブル設定
| インターネット側から発信されたIPフレームを、プロトコルやポート番号に応じてLAN内の特定のIPアドレスへ転送するための設定について説明します。
| 設定方法等に加え、以下の設定例について説明します。
| 例1）WWWサーバーをインターネット側へ公開する。
| 例2）FTPサーバーをインターネット側へ公開する。
| 例3）インターネット側からPPTPサーバーへのアクセスを許可する。
| 例4）IPsecパススルーを行う。
| 11-2.DMZホスト機能の設定
| インターネット側から発信された全てのIPフレームを、LAN内の特定のIPアドレスへ転送するための設定について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 12.基本設定
| NetGenesis本体の基本的な設定について説明します。
| 12-1.LANポートIPアドレスの設定
| LANポートIPアドレスの設定、及び設定変更を行うにあたっての注意事項等について説明します。
＊ | NetGenesisのアンナンバード（unnumbered）機能を使用する場合は、LANポートIPアドレスを変更して下さい。
| 12-2.LANポートのMTU/MRUの設定
| LANポート側のMTU/MRUの設定について説明します。
| LANポート側（HUBポート L1〜L8）に接続した（ギガビット対応LANカードを搭載した）パソコンでジャンボフレームを有効にする場合、本設定が必要となります。
| 12-3.UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定
| Windows Live Messenger等のUPnP対応ソフトウェアや、NTT東日本/西日本のVoIPアダプター等、UPnP対応機器を使用するために必要な設定について説明します。
| 12-4.IPv6ブリッジ機能の設定
| IPv6サービスを利用するために必要な、IPv6ブリッジ機能の設定について説明します。
| 12-5.ニックネームとタイムゾーンの設定
| NetGenesis本体のニックネームとタイムゾーンの設定について説明します。
| 12-6.WANポートのMACアドレスの設定
| WANポートのMACアドレスの設定について説明します。
| 通常は設定を変更する必要ありません。 変更する場合は、設定値を間違えないように注意して下さい。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 13.LANポートの設定
| LANポートの各設定について説明します。
| 13-1.DHCPサーバー設定
| LAN内の各パソコン等へ自動的にTCP/IP関係の設定を行うための、DHCPサーバーの設定について説明します。
＊ | NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更する場合は、必ず設定を変更して下さい。
| 13-2.SNTPサーバー設定
| インターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバー（時刻情報のサーバー）を利用して、NetGenesis及びLAN内のパソコン等の時刻を調整するための設定について説明します。
| 13-3.SYSLOG設定
| システムで発生したイベントや情報等を、システムのメッセージとして送出するための設定について説明します。
| 13-4.ファイアウォール設定
| LAN内部のコンピュータ資源を保護するための、ファイアウォール（IPフィルタ）設定について説明します。
| 13-5.EasyDNS設定
| NetGenesisを簡易DNSサーバーとして使用するための設定について説明します。
| 設定方法等に加え、以下の設定例について説明します。
| 例1）HOSTSファイルをNetGenesisで一括管理する例
| 例2）LAN内のホームページを登録する例
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 14.ルーティングの設定
| ルーティングの各設定について説明します。
| 14-1.スタティックルーティング設定
| 送信先IPアドレスによって、ルーティング先（経由先）を決めるための設定について説明します。
| 14-2.ソースルーティング設定
| ソース（送信元）IPアドレスによって、ルーティング先（経由先）を決めるための設定について説明します。
| 14-3.優先ルーティング設定
| 特定の通信を優先的にルーティングするための設定について説明します。 （内容は 17-2.優先ルーティング設定 と同じです。） |
| 14-4.RIP設定
| 他のRIP対応機器と通信経路情報を送受信するための設定について説明します。
備　考
PPPoEマルチセッション機能を使用する場合、14-1.スタティックルーティング設定 または 14-2.ソースルーティング設定 が必要となります。
なお、スタティックルーティングとソースルーティングの両方を設定した場合、スタティックルーティングが優先されます。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 15.HUBポートの設定
| HUBポートの各設定について説明します。
| 15-1.QoS設定
| 任意の通信を優先させるための設定について説明します。
| 15-2.速度制限設定
| 各LANポートの送信速度（L1（LAN1）〜L8（LAN8） → 端末）に制限を設けるための設定について説明します。
| 15-3.VLAN設定
| LANポートを複数のグループへ分割するための設定について説明します。
| 15-4.ミラーリング設定
| 任意のポートをミラーリング（データコピー）するための設定について説明します。
| この設定により、任意のポートの通信をモニタリングすることが可能となります。
| 15-5.ポート設定
| HUBポートとWANポートのハードウェア設定（PHY制御）について説明します。
| 各ポートのリンク速度やフロー制御、HUBポートの使用/未使用を指定することが可能です。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 16.その他の設定
| その他の各設定について説明します。
| 16-1.セキュリティ設定
| NetGenesisの設定等を保護するための設定（管理者用設定/ユーザー用設定等）や、ブラウザ設定ポート番号の変更方法について説明します。
| 16-2.時刻設定
| 設定画面を起動したパソコンの時刻を、NetGenesisに設定する手順について説明します。
| （SNTPサーバー機能を使用する場合、本設定は不要です。）
| 16-3.DNS設定
| WANポートの動作モードが「PPPoEクライアント」で、かつNetGenesisのLAN側でDNSサーバーを運用する場合に必要な設定について説明します。
| NetGenesisのProxyDNS機能によるDNS解決に、LAN側のDNSサーバーを使用する場合、本設定が必要となります。
| （WANポートの動作モードが「DHCPクライアント」「IPアドレス固定」の場合、各設定画面の「DNS情報の設定」と本設定が共用となるため、設定不要です。）
| 16-4.回線冗長化の設定
| WAN側回線の切断時にデフォルトゲートウェイを自動的に切り替える回線冗長化の設定について説明します。 （内容は 10-1.回線冗長化の設定 と同じです。）
| 16-5.筐体内温度チェック設定
| 筐体内温度チェック設定について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 17.帯域制御（シェーピング/優先制御）
| WAN/PPPoEポートの帯域制御（上り方向 帯域制限/シェーピング設定、優先ルーティング設定）について説明します。
| 17-1.WANポート1 帯域制限設定
| NetGenesisのWAN/PPPoEポートと回線終端装置間等、上り方向の帯域を制限するための設定について説明します。
| 17-2.優先ルーティング設定
| 特定の通信を優先的にルーティングする設定について説明します。 （内容は 14-3.優先ルーティング設定 と同じです。）
| 17-3.帯域制御 設定例
| 帯域制御の設定例について説明します。
| 例1）VoIP端末の通信を優先させる。
| 例2）TOS値により、特定の通信を優先させる。
| 例3）LAN内の特定の公開サーバーの通信を優先させる。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 18.設定バックアップ・初期化
| 設定を更新する手順、及び設定をバックアップ・復元する手順等について説明します。
| 18-1.設定ファイル保存・読み込み
| 設定内容をバックアップ（ファイルへ保存）・復元（ファイルから読み込む）する手順について説明します。
| 18-2.設定を工場出荷値に戻す
| 各ポートの設定内容を工場出荷値に戻す手順について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 19.制御・情報表示
| NetGenesisの制御・情報表示について説明します。
| 19-1.PPPoEポート情報・制御
| PPPoEポートの情報（取得したIPアドレス等）の表示や制御（手動接続・切断の操作等）を行う「PPPoEポート情報・制御」画面について説明します。
| 19-2.帯域制限情報・制御（WAN1）
| （WANポート1の）帯域制限機能の状態確認や、NetGenesisの再起動を行わずに帯域制限設定をリアルタイムに変更することが可能な「帯域制限情報・制御」画面について説明します。
| 19-3.WANポート情報
| （WANポートの）DHCPクライアントがDHCPサーバーから自動取得したIPアドレス等の情報を確認する「WANポート情報」画面について説明します。
| 19-4.DHCPサーバーIPアドレス割り当て情報
| DHCPサーバー機能が割り当てているIPアドレスの情報表示を行う「DHCPサーバーIPアドレス割り当て情報」画面について説明します。
| 19-5.DMZホスト制御
| DMZホスト機能の「転送先IPアドレス」の設定や、DMZホスト機能の有効・無効の切り替えを行う「DMZホスト制御」画面について説明します。
| 19-6.回線冗長化 情報・制御
| デフォルトゲートウェイの情報表示・手動切り替えを行う「回線冗長化 情報・制御」画面について説明します。
| 19-7.UPnPポートマッピング一覧
| NetGenesisに登録されているUPnPポートマッピング情報の表示/消去を行う「UPnPポートマッピング一覧」画面について説明します。
| 19-8.SYSLOG表示
| プロバイダと回線が接続されたか確認したい場合等に役立つ「SYSLOG表示」画面について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 20.ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動
| NetGenesisのファームウェアバージョンアップ方法と、NetGenesisの再起動について説明します。
| このページの先頭へ戻る
《 | 以下のリンクをクリックすると各項目へジャンプします。 | 》
| 付録
| NetGenesisに関する資料等、補足情報です。
| 必要に応じて参照して下さい。
Q&A集 | ユーザーサポート | ハードウェア仕様 | TOS値 16進数変換ツール
IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット）早見表 | プロトコル番号一覧
− WWWブラウザの別ウィンドウが開きます −
| このページの先頭へ戻る