複数固定IPアドレス変換 IPアドレス記入表 （PPPoE・固定IPアドレス・16個）
本ページを印刷し、ISPから取得した固定IPアドレスとプライベートIPアドレス、IPアドレス変換方式を記入して下さい。
（複数固定IPアドレス変換機能の設定を行う際の参考にして下さい。）
※1： | 固定IPアドレスの先頭（ネットワークアドレス）と最後（ブロードキャストアドレス）はIPアドレス変換の対象外となります。
※2： | 「LAN側 変換後の先頭IPアドレス」の最後の数値は「16の倍数」（固定IPアドレス数の倍数）にして下さい。
| 【 NetGenesisのLANポートIPアドレスが「192.168.0.1」（工場出荷値）の場合の設定例 】
| →192.168.0.0 / 192.168.0.16 / 192.168.0.32．．．．192.168.0.240
| ISPから取得した固定IPアドレス（※1） | IPアドレス変換方式 （NAT or IPマスカレード） | プライベートIPアドレス（※2）
1) | （ネットワークアドレス） | IPアドレス変換されません | （LAN側 変換後の先頭IPアドレス）
2) |  |  |
3) |  |  |
4) |  |  |
5) |  |  |
6) |  |  |
7) |  |  |
8) |  |  |
9) |  |  |
10) |  |  |
11) |  |  |
12) |  |  |
13) |  |  |
14) |  |  |
15) |  |  |
16) | （ブロードキャストアドレス） | IPアドレス変換されません |
IPマスカレード変換される プライベートIPアドレス（範囲） |