7.プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する
Yahoo!BB ADSLやCATV等、プロバイダ（のDHCPサーバー）からIPアドレスを自動取得する場合の設定について説明します。 プロバイダ（ISP）がDHCPサーバーによってIPアドレス等を付与している場合、NetGenesisのDHCPクライアント機能によって自動取得することができます。
メ モ
| WANポート1の工場出荷値は、この動作モードに設定されています。
| 7-1.WANポート 動作モード設定
| WANポートの「動作モード設定」（「DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定」画面を開く手順）について説明します。
| 7-2.DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定
| DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定（*1）について説明します。
・ | DHCPクライアントのオプション設定
・ | DMZホスト機能の設定（*2）
・ | IPアドレス変換の設定（*3）
・ | PPTP変換の設定
・ | DNS情報の設定
・ | UPnPニックネーム（接続名称）の設定
・ | WANポートのMTU/MRUの設定 （※）
| ※WANポート側ジャンボフレームの設定
*1 | ： | DHCPクライアントによって、IPアドレスを1つ自動取得します。
*2 | ： | DMZホスト機能についての詳細は 11-2.DMZホスト機能の設定（11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−） を参照して下さい。
*3 | ： | この動作モードを選択すると、IPアドレス変換（IPマスカレード変換）が有効になります。
| 7-3.スタティックルーティング設定
| WANポートのスタティックルーティング設定について説明します。
| 7-4.WANポート情報
| （WANポートの）DHCPクライアントがDHCPサーバーから自動取得したIPアドレス等の情報を確認する「WANポート情報」について説明します。