5-1.PPPoEポート 動作モード設定
はじめに
本章では「PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定」（または「フレッツ（PPPoE）簡単設定」）が完了していること（PPPoE ポート１ でインターネット接続が可能なこと）を前提に説明します。
PPPoEポートの「動作モード設定」について説明します。 「PPPoEポート 動作モード設定」画面を開く手順は、2通りあります。
| WANポート1に設定を行う場合
→ | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート1 動作モード・帯域制限設定］をクリックして下さい。
| WANポート2に設定を行う場合
→ | 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート2 動作モード設定］をクリックして下さい。
チェック！
| 必ず設定を行うWANポートの「動作モード設定」をクリックして設定画面に進んで下さい。
例えば、「WANポート1 動作モード・帯域制限設定」から「PPPoE動作モード設定」を開いた場合、WANポート2の設定は行えませんので注意して下さい。
| 「PPPoEクライアント」枠の中の「IPアドレス自動取得 / IPアドレス固定．．．」が選択されていることを確認して、画面下の［詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
メ モ
| 「WANポート帯域制限の設定」については 17.帯域制御（シェーピング/優先制御） を参照して下さい。
「PPPoEポート 動作モード設定」設定画面が表示されます。
PPPoE ポート２（セッション２） の設定を始める手順と終える手順 へ進んで下さい。
PPPoE ポート２（セッション２）の設定を始める手順と終える手順 〔注意点〕
PPPoE ポート２（セッション２）の設定を行う際は、以下の手順で行って下さい。
《 以降、PPPoE ポート２（セッション２）を例とします。 》
「PPPoE ポート２（セッション２） を使用する」にチェックを入れ、「使用するWANポート」を選択して下さい。 ［セッション２ 詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定画面へ進みます。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定を行います。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定が完了した後、 ［設定］ボタン（画面下）をクリックします。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定画面の先頭へ戻りますので、 ［PPPoEポート 動作モード設定］ へ戻るリンクをクリックします。
PPPoEポート 動作モード設定画面へ戻ります。
［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックします。
チェック！
| PPPoE ポート２（セッション２）の設定が完了した際、必ず［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックして下さい。
［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックすることにより、PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定と PPPoEポート 動作モード設定 の設定内容が保存されます。
スタティッルーティング設定を行った後
（フレッツ・スクウェアのルーティング情報を登録した後）
左のメニューの | 設定の更新 | を行って下さい。
直前に表示したページへ戻る
5.PPPoEマルチセッション機能を使う へ戻る
PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定 へ進む手順 「PPPoE ポート２（セッション２） を使用する」にチェックを入れ、「使用するWANポート」を選択して［セッション２ 詳細設定］ボタンをクリックして下さい。 5-2.PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
5.PPPoEマルチセッション機能を使う へ戻る