15-4.ミラーリング設定
任意のポートをミラーリングするための設定について説明します。
本設定を行うことにより、設定したポートの通信のモニタリングを行うことが可能となります。
環境例）
上記の「L3（LAN3）ポート（PC3）の通信をL1（LAN1）ポート（PC1）へコピーする例」（PC1でPC3の通信のモニタリングを行う例）を元に、設定方法について説明します。
1. メニューの「HUBポートの設定」の中の［ミラーリング設定］をクリックして下さい。 「ミラーリング設定」画面が開きます。
2. ［ミラーリング機能を使用する］にチェックを入れて下さい。
3. ミラーリング対象ポート（コピーを行う元のポート）を指定して下さい。 データの送信〔端末←L1〜L8〕〔ルータ（WAN）→インターネット〕ポートと データの受信〔端末→L1〜L8〕〔ルータ（WAN）←インターネット〕ポートの両方を指定することが可能です。 （複数指定することが可能です。）
   | L1〜L8 | ： | HUBのLAN1〜LAN8ポートです。
   | ルータ | ： | NetGenesis内部のLANポートです。
   |  |  | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
   端末− |
   各ポートの位置関係（略図）
   HUBポート （L1〜L8） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート1 WANポート2
   | −インターネット
   |  |  | 例えば、NetGenesisのLAN内（HUBポート側）からインターネット接続を行う場合、L1〜L8からルータポート（LANポート）を経由し、内部でルータ処理が行われた後にWANポート1、2へ出力されます。
4. ミラーリングポート（コピー先のポート）を指定して下さい。
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15.HUBポートの設定 へ戻る