12-4.IPv6ブリッジ機能の設定 フレッツ・スクウェアv6等、IPv6サービスを利用するために必要な、IPv6ブリッジ機能の設定について説明します。 本設定を行うことにより、LAN−WAN間でIPv6パケットをブリッジすることが可能になります。
IPv6ブリッジ機能は、WANポート1でのみ動作します。
WANポート2では動作しませんので注意して下さい。
| IPv6フレームはNetGenesisのルータ処理を介さずに転送されます。 IPv6フレームに対するセキュリティ対策は、端末側で行って下さい。
2. 設定画面のメニューの［基本設定］をクリックして下さい。 「IPv6ブリッジ機能を使用する」にチェックを入れて下さい。
   ※ | 工場出荷値は「IPv6ブリッジ機能を使用する」にチェックは入っていません。
設定が完了しましたら、画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
12.基本設定 へ戻る