11-1-2.VPNプロトコル（IPsecとPPTP）の扱い IPマスカレードテーブルとVPNプロトコル（IPsecとPPTP)の扱いについて説明します。
チェック！
| NetGenesisは「IPsecまたはPPTPの通信を透過するのみ」で、NetGenesis自体はVPNのサーバー・クライアントとして動作しません。
VPNの通信は「NetGenesisのLAN側に接続したパソコン」で行う必要があります。
（VPNに対応したOS、あるいはソフトウェアが必要となります。）
必要に応じて参照して下さい。
IPsec通信（IPsecパススルー）を行う例
PPTPサーバーをWAN側から接続可能にする例（※）
※ | LAN内でPPTPサーバーを運用する場合（WAN側→LAN側へのPPTP通信）、本設定例のIPマスカレードテーブル設定が必要です。
| LAN内からWAN側のPPTPサーバーへ接続する場合（LAN側→WAN側へのPPTP通信）、IPマスカレードテーブル設定は不要です。 （WANポートの動作モード・詳細設定、PPPoE動作モード・詳細設定で「PPTP変換の設定」を行う必要があります。）
11-1.IPマスカレードテーブル設定 へ戻る
IPsec通信（IPsecパススルー）を行う例 LAN内のパソコンからIPsec通信（IPsecパススルー）を行うための設定について説明します。
| IPsecの使用環境や設定条件によっては、IPsec側の制限によりIPsec通信（IPsecパススルー）ができない場合があります。
| あらかじめご了承下さい。
| IPsec通信（IPsecパススルー）を行うにあたり、IPsec側を「IPアドレス変換を通過可能なESPトンネルモード」に設定する必要があります。
| （例．Windows 2000/XP標準のIPsecでは、この設定ができません。）
【 構成例 】 上記の構成例の場合、以下のように設定します。
登録するテーブル情報１
プロトコル | UDP
開始ポート番号 | 500
終了ポート番号 | 500
変換IPアドレス （IPsec通信を行うパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
登録するテーブル情報2
プロトコル | ESP
開始ポート番号 | （空欄）
終了ポート番号 | （空欄）
変換IPアドレス （IPsec通信を行うパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
11-1-2.VPNプロトコル（IPsecとPPTP）の扱い へ戻る
PPTPサーバーをWAN側から接続可能にする例 LAN内で運用しているPPTPサーバーへ、WAN側から接続可能にするための設定について説明します。
契約しているISPによっては、IPマスカレードテーブルを設定してもLAN内のPPTPサーバーへ接続できない場合があります。
（ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
NetGenesisのLAN内のパソコンでPPTPサーバーを運用する場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
【 構成例 】
| PPTP接続を行う場合、WAN（PPPoE）ポートの各動作モードの詳細設定画面において、［PPTP変換を有効にする］（PPTP変換の設定）にチェックを入れる必要があります。
| ［PPTP変換を有効にする］にチェックを入れ、かつIPマスカレードテーブルに「TCPプロトコル・ポート番号1723」を設定することにより、GREプロトコルが同時にルーティングされます。
| （DMZホスト機能によるPPTPサーバーの運用はできません。）
上記の構成例の場合、以下のように設定します。
登録するテーブル情報
プロトコル | TCP
開始ポート番号 | pptp（ポート番号：1723）
終了ポート番号 | pptp（ポート番号：1723）
変換IPアドレス （PPTPサーバーを運用するパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
11-1-2.VPNプロトコル（IPsecとPPTP）の扱い へ戻る