10-2-2.PPPoEクライアント接続とDHCPクライアント接続で回線冗長化を行う WANポート１に「PPPoEクライアント接続 IPアドレス自動取得」の設定を行い、WANポート2に「DHCPクライアント IPアドレス自動取得」の設定を行います。 WANポート1をメインポート、WANポート2をバックアップポートとして設定する例です。
・ | WANポート1にPPPoE接続のインターネット回線を接続します。
・ | WANポート2にDHCPクライアント接続のインターネット回線を接続します。
・ | 通常のインターネット接続はWANポート1（PPPoEセッション1)で行います。
・ | WANポート1の回線切断を検知した場合、デフォルトゲートウェイをWANポート2に切り替えます。
以下の手順で設定を行って下さい。
（1） | メインポート（WANポート1・PPPoEセッション1）の接続設定を行う
| WANポート1にPPPoEセッション1 IPアドレス自動取得の接続設定を行います。
（2） | バックアップポート（WANポート2・DHCPクライアント）の接続設定を行う
| WANポート2にDHCPクライアント IPアドレス自動取得の接続設定を行います。
（3） | スタティックルーティング設定を行う
| PPPoEセッション1をメインポートとして動作させるための設定を行います。
（4） | 回線冗長化の設定を行う
| 回線冗長化の設定を行います。
10-2.回線冗長化設定例 へ戻る
10.回線冗長化を行う へ戻る
メインポート（WANポート1・PPPoEセッション1）の接続設定を行う WANポート1にPPPoEセッション1 IPアドレス自動取得の接続設定を行います。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート1 動作モード・帯域制限設定］をクリックして下さい。 「PPPoEクライアント」枠の中の「IPアドレス自動取得 / IPアドレス固定．．．」を選択して、画面下の［詳細設定］ボタンをクリックして下さい。 「PPPoE ポート１（セッション１） を使用する」にチェックを入れ、「IPアドレス自動取得」を選択して下さい。 「使用するWANポート」で「WANポート1」を選択して、［セッション１ 詳細設定］ボタンをクリックして下さい。 「PPPoEクライアント設定」画面が開きますので、接続設定を行って下さい。 設定内容については、4-3.PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定 を参考にして下さい。 設定が終わりましたら、[設定]ボタン（画面下）をクリックして下さい。 「PPPoE セッション１の詳細設定」画面の先頭へ戻りますので、［PPPoE 動作モード設定］ へ戻るリンクをクリックして下さい。 「PPPoE動作モード設定」画面に戻りますので、[PPPoE動作モード適用]ボタンをクリックして下さい。 以上で、メインポート（WANポート1・PPPoEセッション1）の接続設定は完了です。 バックアップポート（WANポート2・DHCPクライアント）の接続設定を行う に進んで下さい。
10-2.回線冗長化設定例 へ戻る
10.回線冗長化を行う へ戻る
2. バックアップポート（WANポート2・DHCPクライアント）の接続設定を行う WANポート2にDHCPクライアント IPアドレス自動取得の接続設定を行います。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「WANポートの設定」の中の、［WANポート2 動作モード設定］をクリックして下さい。 「DHCPクライアント」枠の中の「DHCPクライアント IPアドレス自動取得」を選択して、画面下の［詳細設定］ボタンをクリックして下さい。
   メ モ
   | WANポート2の動作モードは、工場出荷時に「WANポート2 未使用（無効）」が選択されています。
「DHCPクライアント設定」画面が開きますので、接続設定を行って下さい。 設定内容については、7-2.DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定 を参考にして下さい。 設定が終わりましたら、[設定]ボタン（画面下）をクリックして下さい。 以上で、バックアップポート（WANポート2・DHCPクライアント）の接続設定は完了です。 スタティックルーティング設定を行う に進んで下さい。
10-2.回線冗長化設定例 へ戻る
10.回線冗長化を行う へ戻る
2. スタティックルーティング設定を行う PPPoEセッション1をメインポートとして動作させるための設定を行います。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「ルーティングの設定」の中の、［スタティックルーティング設定］をクリックして下さい。 「PPPoE ポート1（セッション１）」欄の「PPPoEポート１（セッション１）をデフォルトゲートウェイに設定する」にチェックを入れて下さい。
   メ モ
   | メインポートとして使用するポートをデフォルトゲートウェイに設定します。
3. 「WANポート1をデフォルトゲートウェイに設定する」のチェックを外して下さい。
   チェック！
   | メインポート以外の「デフォルトゲートウェイに設定する」チェックは外して下さい。
設定が終わりましたら、[設定]ボタン（画面下）をクリックして下さい。 以上で、スタティックルーティング設定は完了です。 回線冗長化の設定を行う に進んで下さい。
10-2.回線冗長化設定例 へ戻る
10.回線冗長化を行う へ戻る
回線冗長化の設定を行う 回線冗長化の設定を行います。 以下の手順で設定を行って下さい。 設定画面のメニューの「その他の設定」から［回線冗長化の設定］をクリックして下さい。 「回線冗長化機能を使用する」にチェックを入れて下さい。 「メインポート」で「PPPoEセッション1」を選択して下さい。 「バックアップポート1」で「WANポート2（PPPoE以外の動作モード）」を選択して下さい。 設定が終わりましたら、[設定]ボタン（画面下）を押して下さい。 以上で、回線冗長化の設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
10-2.回線冗長化設定例 へ戻る
10.回線冗長化を行う へ戻る