9-2.ローカルルータ設定 「ローカルルータ」の各設定について説明します。
必要な設定が完了しましたら こちら の操作（設定の保存）を行って下さい。
| WAN側IPアドレスの設定
| （NetGenesisの）WAN側IPアドレスの設定について説明します。
| DNS情報の設定
| DNS情報（DNSサーバー・ネームサーバー）の設定について説明します。
| WANポートのMTUの設定 〔WANポート側 ジャンボフレームの設定〕
| WANポート側 MTUの設定について説明します。
・ | WANポート側でジャンボフレームを有効にする場合、本設定が必要となります。
必要な設定が完了しましたら以下の操作を行い、「ローカルルータ設定」画面の［設定］ボタンをクリックし、設定を保存して下さい。 9-3.スタティックルーティング設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
9.2つの異なるネットワークを接続する へ戻る