5-2.PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定 PPPoE ポート２（セッション２）の「IPアドレス自動取得」の各設定について説明します。
PPPoE ポート２（セッション２）の設定を行うにあたって
■ | 接続情報（アカウント）の設定 は設定必須です。
■ | 他に必要な設定は以下の通りです。
| ニックネーム（接続名称）の設定
| 工場出荷値の「PPPoE2 connection」を「ISP2」や「Flets Square」等、接続先を判別しやすい名称へ変更します。
| （ここで設定する接続名称は、「PPPoEポート情報・制御」画面に表示されます。）
| 回線接続方法の設定 / DNS情報の設定
| PPPoE ポート２（セッション２）の接続方法を「常時接続」（工場出荷値）から「自動接続」または「手動接続」へ変更する場合、「回線接続方法の設定」を行う必要があります。
| また、接続方法を変更する場合は「DNS情報の設定」（DNSサーバー・ネームサーバーの設定）を行う必要があります。
| （接続方法を変更しない場合、上記設定は不要です。）
■ | 必要な設定が完了しましたら こちら の操作（PPPoEポート 動作モード適用）を行って下さい。
以下の設定については、必要に応じて設定を行って下さい。
| MTUの設定
| MTU（Maximum Transmission Unit）の設定について説明します。
・ | 特に変更する必要がない場合は、工場出荷値（MSS CLAMPを使用する/MTU値：1454）のままお使い下さい。
・ | NTT西日本フレッツ・光プレミアムで使用する際は、MTU値を「1438」以下に設定して下さい。
| セッションキープアライブ機能の設定
| 意図しない回線切断が発生した際、自動的に再接続を行うための「セッションキープアライブ機能」の設定について説明します。
・ | 特に変更する必要がない場合は、工場出荷値（セッションキープアライブ機能を使用する / 発行回数：6 / 発行間隔：0:00:30）のままお使い下さい。
| IPアドレス変換の設定（IPマスカレード）
| 以下の内容について説明します。
| IPアドレス変換（IPマスカレード）の概要。
| IPアドレス変換（IPマスカレード）のセッション情報保持時間の設定。
| PPTP変換の設定。
セッション情報保持時間を特に変更する必要がない場合は、工場出荷値（3分）のままお使い下さい。
メ モ
| DMZホスト機能の設定については 11-2.DMZホスト機能の設定（11.サーバー公開を行う −IPアドレス変換有効時−） を参照して下さい。
必要な設定が完了しましたら以下の操作を行い、「PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定」の設定値を保存する作業と、「PPPoEポート 動作モード適用］を行って下さい。
PPPoE ポート２（セッション２） の詳細設定を行います。）
PPPoE ポート２（セッション２）の詳細設定画面の先頭へ戻りますので、 ［PPPoEポート 動作モード設定］ へ戻るリンクをクリックします。
PPPoEポート 動作モード設定画面へ戻ります。
［PPPoEポート 動作モード適用］ボタンをクリックします。
以上の操作により、PPPoE セッション２の詳細設定と、 PPPoE 動作モード設定の設定内容が保存されます。
例１） | PPPoE ポート２（セッション２）でフレッツ・スクウェアへ接続する場合
・PPPoE ポート１(セッション１） | ：プロバイダへ接続
・PPPoE ポート２（セッション２） | ：フレッツ・スクウェアへ接続
| 「PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定」の他に、スタティックルーティング設定が必要です。
| 5-3.スタティックルーティング設定 へ進んで下さい。
例2） | PPPoE ポート２（セッション２）でプロバイダ（ISP）へ接続する場合
・PPPoE ポート１(セッション１） | ：プロバイダ１へ接続
・PPPoE ポート２（セッション２） | ：プロバイダ２へ接続
| 「PPPoE ポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定」の他に、ソースルーティング設定が必要です。
| 5-4.ソースルーティング設定 へ進んで下さい。
直前に表示したページへ戻る
4.Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する へ戻る