15-3-3.マルチプルVLANの設定
任意のポートを複数のVLANグループに属させるための設定について説明します。
メ モ
| VLANグループは、最大16グループまで作成可能です。
本設定を行うことにより、異なるグループ間での共有機器アクセスが可能となります。
L1ポートをVLANグループ1とVLANグループ2に属させる例）
以降、以下の例を元に、ポートベースVLANを利用した、マルチプルVLANの設定方法を説明します。 (1) L2とL3をグループ1とする。 (2) L4〜L8をグループ2とする。 (3) L1をグループ1＆2共有とする。 (4) グループ1からのインターネット接続を許可する。 (5) グループ2からのインターネット接続を禁止する。 (6) グループ1とグループ2の通信を禁止する。
【 VLAN 基本設定 】
| メニューの「HUBポートの設定」の中の［VLAN設定］をクリックして下さい。 「VLAN設定」画面が開きます。
| ［ポートID］は、「そのポートで受信したフレームのVLAN ID」となります。 この例では、以下のように設定します。
| L1：1L2：2L3：2L4：3L5：3L6：3L7：3L8：3ルータ：4
| L1〜L8 | ： | HUBのLAN1〜LAN8ポートです。
| ルータ | ： | NetGenesis内部のLANポートです。
|  |  | 各ポートの（NetGenesis内部の）位置関係は以下のようになっています。
端末− |
各ポートの位置関係（略図）
HUBポート （L1〜L8） | ルータポート （LANポート） | <ルータ処理> | WANポート1 WANポート2
| −インターネット
|  |  | 例えば、NetGenesisのLAN内（HUBポート側）からインターネット接続を行う場合、L1〜L8からルータポート（LANポート）を経由し、内部でルータ処理が行われた後にWANポート1、2へ出力されます。
※ | ポートベースVLANの場合、［タグ無しフレーム破棄］はチェック無しのまま、変更する必要はありません。
【 VLAN グループの設定 】
| ［ポートID］（受信したフレームのVLAN ID） と ［グループID］の関連付けを行います。 ［ポートID］＝［グループID］となったフレームは、チェックを入れたポートへ送信されます。
| グループ1： | ［ポートID：2］のフレームを送信するグループです。
|  | 「L2」「L3」ポートが受信したフレーム（端末→HUBポート）は、「L1」「L2」「L3」「ルータ」ポートへ送信されます。
|  | 「L1」「L2」「L3」ポートは「M」を、「L4」〜「L8」ポートは「−」を、「ルータ」ポートは「MU」を選択します。
| グループ2： | ［ポートID：3］のフレーム（「L4」「L5」「L6」「L7」「L8」ポートが受信したフレーム）を送信するグループです。
|  | 「L4」「L5」「L6」「L7」「L8」ポートが受信したフレーム（端末→HUBポート）は、「L1」「L4」「L5」「L6」「L7」「L8」へ送信されます。
|  | 「L1」「L4」「L5」「L6」「L7」「L8」ポートは「M」を、「L2」「L3」「ルータ」ポートは「−」を選択します。
| グループ3： | ［ポートID：1］のフレーム（「L1」ポートが受信したフレーム）を送信するグループです。
|  | 「L1」ポートが受信したフレーム（端末→HUBポート）は、「L1」〜「L8」ポートへ送信されます。
|  | 「L1」〜「L8」ポートは「M」を、「ルータ」ポートは「−」を選択します。
| グループ4： | ［ポートID：4］のフレーム（「ルータ」ポートが受信したフレーム）を送信するグループです。
|  | 「ルータ」ポートが受信したフレーム（インターネット→WANポート→ルータポート）は、「L2」「L3」「ルータ」ポートへ送信されます。
|  | 「L1」「L4」「L5」「L6」「L7」「L8」ポートは「−」を、「L2」「L3」ポートは「M」を、「ルータ」ポートは「MU」を選択します。
| ⇒ | 上記のようにグループ設定を行うことにより、 ・「L1」<->「L2」「L3」通信許可 ・「L1」<->「L4」「L5」「L6」「L7」「L8」通信許可 ・「L2」「L3」<->「L4」「L5」「L6」「L7」「L8」通信禁止 となり、「L1」を複数のグループに属させることが可能となります。
| ＊必ず、各グループの［有効］にチェックを入れて下さい。
チェック！
| インターネット接続（及び設定画面へのログオン）を許可する場合、必ず「ルータ」ポートとの関連付けを行って下さい。
「ルータ」ポートと関連付けされたグループが一つも無い状態で、NetGenesisの「設定の更新」〜「再起動」を行った場合、再起動以降、インターネット接続や設定画面へのログオンができなくなりますので、注意して下さい。
このような状態になった場合、NetGenesisのリセットを行う以外、復旧方法はありません。
リセット方法については 全ての設定を工場出荷値に戻したい（付録・Q&A集） を参照して下さい。
設定が完了した後、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
15-3.VLAN設定 へ戻る 15.HUBポートの設定 へ戻る