20. | ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動
NetGenesisのファームウェアバージョンアップ方法と、NetGenesisの再起動について説明します。 以下を参照して下さい。
ファームウェアバージョンアップ
NetGenesisの再起動
ファームウェアバージョンアップと設定ファイル
今後のファームウェアバージョンアップにより、現在のファームウェアバージョンの設定ファイルが読み込めなくなる場合があります。
あらかじめご了承下さい。
ファームウェアバージョンアップ NetGenesisのファームウェアバージョンアップ（※）について説明します。 NetGenesisはファームウェアをバージョンアップすることにより、不具合の修正や機能追加等を行うことができます。
※ | 本項目では「バージョンアップ手順の概略」について説明します。
| 弊社ホームページからバージョンアップ用ファイルをダウンロードし、実際にバージョンアップを行う際は、バージョンアップ用ファイルに同梱される「Redame」ファイルを必ず参照して下さい。
以下、バージョンアップ手順の概略を説明します。
メ モ
| 以降、Windows XP上でInternet Explorerを使用した場合を例に説明します。
バージョンアップを行う前に、「NetGenesisの再起動」を行って下さい。
（念のため、設定の「一時保存領域」の情報を消去して下さい。）
NetGenesisの再起動 を参照して下さい。
4. 設定画面のメニューの、［ファームウェアバージョンアップ］をクリックして下さい。 赤枠の中の内容を必ず確認して下さい。 ［ファームウェアのファイルを指定］欄に、ファームウェアファイルのパス/ファイル名を入力して下さい。 ［参照］ボタンをクリックして、ファイルを探すことも可能です。 ［ファームウェアのファイルを指定］欄に、ファームウェアファイル名が入っていることを確認して下さい。 バージョンアップと同時に設定を工場出荷値に戻す場合、［バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す］にチェックを入れて下さい。
   | ［バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す］にチェックを入れると、バージョンアップ完了後に全ての設定が工場出荷値に戻ります。
   既存のLANによってはIPアドレスの重複等、問題が発生する恐れがありますので注意して下さい。
   （［バージョンアップと同時に、設定を工場出荷値に戻す］にチェックを入れる場合は、NetGenesisにパソコンを1台だけ接続してバージョンアップを行うことを推奨します。）
［バージョンアップ開始］ボタンをクリックすると、バージョンアップが開始されます。 バージョンアップが完了すると、［再起動］ボタンが表示されますので、クリックして下さい。 再起動画面以降については 3-4.設定の終了（更新・再起動）の［再起動］ボタン以降 を参照して下さい。 以上でバージョンアップ完了です。
20.ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動 へ戻る
NetGenesisの再起動 NetGenesisの再起動について説明します。 NetGenesisの再起動は"再起動を行うのみ"で、設定の更新は行いません。 他には以下が行われます。
| 設定の「一時保存領域」の情報を消去します。 フラッシュROMに保存した（「設定の更新」を行った）設定情報は消去されません。
→ | ファームウェアのバージョンアップや（現在動作中の）設定内容の確認を行う際は、事前にNetGenesisの再起動を行い、設定の「一時保存領域」の情報を消去しておくことをお勧めします。
| NetGenesisの再起動を行うことにより、「一時保存領域」の設定情報が「フラッシュROM」の設定情報（現在動作中の設定情報）と同期されます。
| PPPoEクライアント接続の場合、回線の切断/再接続を行います。
| 「回線接続方法の設定」が「常時接続」の場合、再起動完了後に回線の接続が行われます。
| DHCPクライアント接続の場合、WANポートのIPアドレス解放/再取得を行います。
設定画面のメニューの［NetGenesisの再起動］をクリックして下さい。 「NetGenesisの再起動を行います。」画面が表示されます。 ［再起動］ボタンをクリックして下さい。 以下のカウントダウン画面が表示されます。 カウントダウンが完了し、画面が切り替わるまで何も操作せず、そのままお待ち下さい。 以下の画面に切り替わると、設定の更新・再起動完了です。 （画面の内容に従って下さい。）
20.ファームウェアバージョンアップとNetGenesisの再起動 へ戻る