LANポート（スタティックルーティング設定） LANポートのスタティックルーティング設定について説明します。
チェック！
| NetGenesisのLANポートと同一LAN内に他のルータやゲートウェイが存在しない場合、本設定は不要です。
はじめに
デフォルトゲートウェイポートに設定できるポートは一つだけです。
複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定することはできませんので注意して下さい。
複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定した場合、設定画面の上からデフォルトゲートウェイとして動作します。 PPPoEポート1＞PPPoEポート2＞PPPoEポート3＞PPPoEポート4＞WANポート1＞WANポート2＞LANポート
例えば、PPPoEポート1とWANポート2をデフォルトゲートウェイに設定した場合、PPPoEポート1がデフォルトゲートウェイとして動作します。 （WANポート2はデフォルトゲートウェイとして動作しません。）
スタティックルーティングの設定方法は以下の2通りがあります。
| LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する
| NetGenesisのLANポートと異なるネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、全てゲートウェイに指定したIPアドレス（他のルータ等）宛に送ります。（※）
※ | 「LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する」設定は、以下に該当する場合にのみ動作します。
・ | WANポートの動作モードを「DHCPクライアント」に設定した場合。
| ISP等のDHCPサーバーからIPアドレスの自動取得に失敗した場合、TCP/IPパケットを「LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する」に設定したゲートウェイ（IPアドレス）宛に送ります。
・ | WANポートの動作モードを「PPPoEクライアント」に設定し、かつPPPoE ポートにルーティングテーブルのみを設定した場合。
| ［PPPoEポート１（２、３、４）をデフォルトゲートウェイに設定する］のチェックを外した状態です。
・ | WANポートの動作モードを「ローカルルータ」に設定し、かつWANポートにルーティングテーブルのみを設定した場合。
| 「WANポートのスタティックルーティング設定」の［WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する］のチェックを外した状態です。
・ | WANポート、PPPoEポート、どちらもデフォルトゲートウェイに設定しない場合。
| ［WANポートをデフォルトゲートウェイに設定する］、［PPPoEポート1（２、３、４）をデフォルトゲートウェイに設定する］全てのチェックを外した状態です。
| LANポートにルーティングテーブルを設定する
| 特定のネットワークアドレス宛のTCP/IPパケットを、ゲートウェイに指定したIPアドレス（他のルータ）宛に送ります。
メ モ
| デフォルトゲートウェイとルーティングテーブルを併用することも可能です。 その場合、ルーティングテーブルが優先されます。
RIP機能について
他のルータの中にRIP対応のルータがある場合、NetGenesisのRIP機能（※）を使用することが可能です。
RIP機能の設定については 14-4.RIP設定 を参照して下さい。
※ | WAN側へのRIP広告動作が有効となる動作モードは「ローカルルータ」のみです。
| （他の動作モードの場合、動作保証外となります。）
14-1.スタティックルーティング設定 へ戻る
LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する 「LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する」設定について説明します。
デフォルトゲートウェイについて
デフォルトゲートウェイポートに設定できるポートは一つだけです。
複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定することはできませんので注意して下さい。
複数のポートをデフォルトゲートウェイに設定した場合、設定画面の上からデフォルトゲートウェイとして動作します。 PPPoEポート1＞PPPoEポート2＞PPPoEポート3＞PPPoEポート4＞WANポート1＞WANポート2＞LANポート
例えば、PPPoEポート1とWANポート2をデフォルトゲートウェイに設定した場合、PPPoEポート1がデフォルトゲートウェイとして動作します。 （WANポート2はデフォルトゲートウェイとして動作しません。）
以下の手順で設定を行って下さい。
メ モ
| 実際に設定する際は、既存のLANやISPからの情報等に合わせて設定して下さい
3. 「LANポートのスタティックルーティング設定」の中の、［LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する］にチェックを入れて下さい。 ［ゲートウェイ］欄に、ゲートウェイのIPアドレス（他のルータのIPアドレス）を入力して下さい。 メトリック（ルーティングの優先順位）の設定を行います。
   | LAN内にルータがNetGenesis 1台のみの場合 そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   | LAN内に他のルータがある場合（RIP機能と併用）
   ・ | NetGenesisを最優先にする場合、そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   ・ | 他のルータ等を優先させる場合、環境に応じてメトリック値を選択して下さい。
※RIP機能については 13-4.RIP設定 を参照して下さい。 以上で「LAN上のデフォルトゲートウェイを使用する」の設定は完了です。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
LANポート（スタティックルーティング設定） へ戻る
LANポートにルーティングテーブルを設定する 以下の構成例を元に「LANポートにルーティングテーブルを設定する」設定について説明します。 ※本社・支社のLANともにサブネット「/24（255.255.255.0）」の例です。
本社LANのNetGenesisの設定 （ルーティングテーブルの設定・LANポート）
IPアドレス/サブネット | 192.168.1.0/24
ゲートウェイ | 192.168.0.200
メトリック | 1
上記構成例の場合、NetGenesisが設置されている本社LANでは、以下のようにTCP/IPパケットが送られます。
| NetGenesisと同じネットワークアドレス宛のTCP/IPパケット （IPアドレス「192.168.0.1〜255」宛のTCP/IPパケット。）
| そのまま本社LANへ送られます。
| IPアドレス「192.168.1.1〜192.168.1.255」宛のTCP/IPパケット （支社LAN宛のTCP/IPパケット）
| 本社LANのルータ（IPアドレス「192.168.0.200」）を経由して、支社LANへ送られます。
| 上記以外の宛先へのTCP/IPパケット
| NetGenesisのWANポートを経由してインターネットへ送られます。
メ モ
| 実際に設定する際は、既存のLAN等に合わせて設定して下さい。
以下の手順で設定を行って下さい。
メ モ
| 登録可能なルーティング情報（テーブル）数は最大16個です。
2. 「LANポート ルーティングテーブル 登録リスト」の［メトリック］欄右下の［編集］ボタンをクリックして下さい。 「LANポート ルーティングテーブル リスト追加・編集」画面が表示されます。 宛先のネットワークを［IPアドレス/サブネット］（※）欄に入力して下さい。
   ※ | サブネットが「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で指定された場合、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
4. ［ゲートウェイ］欄に、ゲートウェイのIPアドレス（他のルータのIPアドレス等）を入力して下さい。 メトリック（ルーティングの優先順位）の設定を行います。
   | ［ゲートウェイ］に設定したルータ以外、ルーティング先がない場合 そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   | ［ゲートウェイ］に設定したルータ以外にも、ルーティング先がある場合（RIP機能と併用）
   ・ | ［ゲートウェイ］に設定したルータを最優先にする場合、そのまま変更せず「1」で使用して下さい。
   ・ | 他のルータ等を優先させる場合、環境に応じてメトリック値を選択して下さい。
5. ※RIP機能については 13-4.RIP設定 を参照して下さい。 ［追加］ボタンをクリックして下さい。 入力したルーティングテーブル情報が登録リストに追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   「追加したエントリが最後尾にある＝一番最後に処理される」ということになりますので、必要に応じて追加したエントリを移動して下さい。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
以上で「LANポートにルーティングテーブルを設定する」の設定は完了です。 画面下の［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
LANポート（スタティックルーティング設定） へ戻る