11-1-1.設定例（IPマスカレードテーブル） IPマスカレードテーブルの設定例について説明します。 必要に応じて参照して下さい。
WWWサーバーをインターネット側へ公開する例
FTPサーバーをインターネット側へ公開する例
ネットワークゲームを行う例
WANポート1とWANポート2でWWWサーバーを公開する例
WAN側からNetGenesisの設定を行う例
11-1.IPマスカレードテーブル設定 へ戻る
WWWサーバーをインターネット側へ公開する例
契約しているISPによっては、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しないソフトウェアがあります。
（ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
NetGenesisのLAN内のWWWサーバーをインターネット側へ公開する場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
【 構成例 】 上記の構成例の場合、以下のように設定します。
登録するテーブル情報
プロトコル | TCP
開始ポート番号 | www-http（ポート番号：80）
終了ポート番号 | www-http（ポート番号：80）
変換IPアドレス （WWWサーバーを運用するパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
11-1-1.設定例（IPマスカレードテーブル） へ戻る
FTPサーバーをインターネット側へ公開する例
契約しているISPによっては、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しないソフトウェアがあります。
（ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
NetGenesisのLAN内のFTPサーバーをインターネット側へ公開する場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
【 構成例 】 上記の構成例の場合、以下のように設定します。
登録するテーブル情報
プロトコル | TCP
開始ポート番号 | ftp（ポート番号：21）
終了ポート番号 | ftp（ポート番号：21）
変換IPアドレス （FTPサーバーを運用するパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
※ | FTPデータセッション用のTCPポートは設定不要です。
11-1-1.設定例（IPマスカレードテーブル） へ戻る
ネットワークゲームを行う例
| 契約しているISPによっては、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しないソフトウェアがあります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
| NetGenesisのLAN内でネットワークゲームを行う場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
| 全てのネットワークゲームにおいて本設定が必要なわけではありません。
| あらかじめNetGenesisに接続したパソコンでネットワークゲームの動作を確認し、正しく動作しない場合のみ本設定を行うことをお勧めします。
ネットワークゲームとIPマスカレードテーブル
| IPマスカレードテーブルの設定を行うにあたり、使用するネットワークゲームの以下の情報が必要となります。
使用するプロトコル | TCPプロトコルかUDPプロトコルか等
ポート番号 | プロトコルの使用するポート番号xxxx等
| 詳しくは、ネットワークゲームのマニュアル等を参照して下さい。
| TCP、UDP、ICMP以外のプロトコルを使用するソフトウェアは、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しません。
| ネットワークゲームによっては、LAN内の複数台のパソコンで同時使用ができないものがあります。
| あらかじめご了承下さい。
以下、ネットワークゲーム（TCP4000、UDP6112を使用）を行う際の構成例です。 上記の構成例の場合、以下のように設定します。
登録するテーブル情報1
プロトコル | TCP
開始ポート番号 | 4000
終了ポート番号 | 4000
変換IPアドレス （ゲームを行うパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
登録するテーブル情報2
プロトコル | UDP
開始ポート番号 | 6112
終了ポート番号 | 6119
変換IPアドレス （ゲームを行うパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
11-1-1.設定例（IPマスカレードテーブル） へ戻る
WANポート1とWANポート2でWWWサーバーを公開する例
| 契約しているISPによっては、IPマスカレードテーブルを設定しても動作しないソフトウェアがあります。
| （ISPから付与されたIPアドレスがグローバルIPアドレスでは無い場合や、セキュリティの問題によりISP側で遮断している場合等）
| NetGenesisのLAN内のWWWサーバーをインターネット側へ公開する場合、あらかじめ契約しているISPへ確認して下さい。
| 本設定例は、WANポート1、WANポート2がPPPoEクライアント接続時のみ設定可能です。
| WANポート1、WANポート2の動作モードがPPPoEクライアント接続以外の場合、本設定例は適用できませんのでご注意下さい。
以下、WANポート1とWANポート2でWWWサーバー公開を行う際の構成例です。 上記の構成例の場合、以下のように設定します。
PPPoEポート1（セッション1）に登録するテーブル情報
プロトコル | TCP
開始ポート番号 | 80
終了ポート番号 | 80
変換IPアドレス （ゲームを行うパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.100
PPPoEポート2（セッション2）に登録するテーブル情報2
プロトコル | TCP
開始ポート番号 | 80
終了ポート番号 | 80
変換IPアドレス （ゲームを行うパソコンのIPアドレス） | 192.168.0.200
本設定例の場合、他に以下のソースルーティング設定が必要になります。
ソースルーティング設定に登録するテーブル情報
ソースIPアドレス/サブネット | 192.168.0.200/32
ルーティング先ポート | PPPoE2
ソースルーティング設定については、14-2.ソースルーティング設定 を参照して下さい。
11-1-1.設定例（IPマスカレードテーブル） へ戻る
WAN側からNetGenesisの設定を行う例 【 構成例 】
| インターネット側からNetGenesisの設定画面へログオンする場合、本設定の他にセキュリティ設定が必要です。
| セキュリティ設定については、 16-1.セキュリティ設定 を参照して下さい。
| WWWサーバーをインターネット側へ公開する設定と本設定を併用する場合は、NetGenesisの設定ポート番号を80から変更して下さい。
| NetGenesisの設定には工場出荷値状態でTCPポート番号80（www-http）が使用されますので、WWWサーバーの通信と競合してしまいます。 その場合は、NetGenesisの設定ポート番号を変更して回避して下さい。 設定ポート番号の変更方法については、16-1.セキュリティ設定 を参照して下さい。 （複数のグローバルIPアドレスを使用して、NAT変換でWWWサーバーをインターネット側へ公開している場合は問題ありません。）
上記の構成例の場合、以下のように設定します。
登録するテーブル情報
プロトコル | TCP
開始ポート番号 | 80（www-http）（※）
終了ポート番号 | 80（www-http）（※）
変換IPアドレス （NetGenesisのLANポートIPアドレス） | 192.168.0.1
※ | 16-1.セキュリティ設定 でNetGenesisの設定ポート番号を変更した場合は、変更したポート番号を入力して下さい。
11-1-1.設定例（IPマスカレードテーブル） へ戻る