表紙
マニュアルの構成 | 〔もくじ：簡易表示〕
- 1. | はじめに
1-1. | 各機能の概要
1-2. | 設定を行う前に確認すること
1-3. | 各部の名称と各機器との接続
- 2. | パソコンの設定
2-1. | Windows 7 のTCP/IP設定
2-2. | Windows Vista のTCP/IP設定
2-3. | Windows XP のTCP/IP設定
2-4. | Windows 2000 のTCP/IP設定
2-5. | Windows 98/Me のTCP/IP設定
2-6. | Mac OS X のTCP/IP設定
2-7. | Mac OS 9.x のTCP/IP設定
2-8. | ソフトウェアの設定
2-9. | ネットワーク構成例
- 3. | 設定の開始と終了
3-1. | 設定の開始
3-2. | 設定画面の構成
3-3. | 設定画面内のボタンの意味
3-4. | 設定の終了（更新・再起動）
3-5. | 設定画面が開かないときの確認事項
- 4. | Bフレッツやフレッツ・ADSL等へ接続する
4-1. | フレッツ（PPPoE）簡単設定
4-2. | PPPoEポート 動作モード設定
4-3. | PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス自動取得設定
4-4. | スタティックルーティング設定
4-5. | PPPoEポート情報・制御
4-6. | 接続できない場合 （SYSLOG表示の確認）
- 5. | PPPoEマルチセッション機能を使う
5-1. | PPPoEポート 動作モード設定
5-2. | PPPoEポート２（セッション２） IPアドレス自動取得設定
5-3. | スタティックルーティング設定 〔送信先IPアドレスによる振り分け〕
5-4. | ソースルーティング設定 〔送信元IPアドレスによる振り分け〕
5-5. | PPPoEポート情報・制御
5-6. | 接続できない場合 （SYSLOG表示の確認）
- 6. | Bフレッツやフレッツ・ADSLで固定IPアドレスを使う
【 | 設定方法1 】
LAN内にプライベートIPアドレスを設定する
−IPマスカレード変換有効時−
6-1-1. | PPPoEポート 動作モード設定
6-1-2. | PPPoE ポート１（セッション１） IPアドレス固定（1〜16個）設定
【 | 設定方法2 】
LAN内にグローバルIPアドレスを設定する
−IPアドレス変換無効時−
6-2-1. | LANポートIPアドレスの変更
6-2-2. | DHCPサーバー設定の変更
6-2-3. | PPPoEポート 動作モード設定
6-2-4. | PPPoEポート１（セッション１） アンナンバード（unnumbered）設定
6-3-1. | スタティックルーティング設定
6-3-2. | PPPoEポート情報・制御
6-3-3. | 接続できない場合 （SYSLOG表示の確認）
- 7. | プロバイダからIPアドレスを自動取得（DHCP）する
7-1. | WANポート 動作モード設定
7-2. | DHCPクライアント・IPアドレス自動取得設定
7-3. | スタティックルーティング設定
7-4. | WANポート情報
- 8. | プロバイダから取得した固定IPアドレスを使う
【 | 設定方法1 】
LAN内にプライベートIPアドレスを設定する
−IPマスカレード変換有効時−
8-1-1. | WANポート 動作モード設定
8-1-2. | IPアドレス固定・IPアドレス固定（1〜16個）設定
【 | 設定方法2 】
LAN内にグローバルIPアドレスを設定する
−IPアドレス変換無効時−
8-2-1. | LANポートIPアドレスの変更
8-2-2. | DHCPサーバー設定の変更
8-2-3. | WANポート 動作モード設定
8-2-4. | IPアドレス固定・アンナンバード（unnumbered）設定
8-3. | スタティックルーティング設定
- 9. | 2つの異なるネットワークを接続する （ローカルルータ・LAN間接続）
9-1. | WANポート 動作モード設定
9-2. | ローカルルータ設定
9-3. | スタティックルーティング設定
-10. | 回線冗長化を行う
10-1. | 回線冗長化の設定
10-2. | 回線冗長化設定例
10-2-1. | 複数のPPPoEクライアント接続で回線冗長化を行う
10-2-2. | PPPoEクライアント接続とDHCPクライアント接続で回線冗長化を行う
10-3. | 回線冗長化 情報・制御
-11. | サーバー公開を行う −IPマスカレード変換有効時−
11-1. | IPマスカレードテーブル設定
11-1-1. | 設定例
11-1-2. | VPNプロトコル（IPsecとPPTP）の扱い
11-2. | DMZホスト機能の設定
11-2-1. | DMZホスト制御
-12. | 基本設定
12-1. | LANポートIPアドレスの設定
12-2. | LANポートのMTU/MRUの設定
12-3. | UPnP（ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能の設定
12-4. | IPv6ブリッジ機能の設定
12-5. | ニックネームとタイムゾーンの設定
12-6. | WANポートのMACアドレスの設定
-13. | LANポートの設定
13-1. | DHCPサーバー設定
13-2. | SNTPサーバー設定
13-3. | SYSLOG設定
13-4. | ファイアウォール設定
13-5. | EasyDNS設定
-14. | ルーティングの設定
14-1. | スタティックルーティング設定
14-2. | ソースルーティング設定
14-3. | 優先ルーティング設定
14-4. | RIP設定
-15. | HUBポートの設定
15-1. | QoS設定
15-2. | 速度制限設定
15-3. | VLAN設定
15-4. | ミラーリング設定
15-5. | ポート設定
-16. | その他の設定
16-1. | セキュリティ設定
16-2. | 時刻設定
16-3. | DNS設定
16-4. | 回線冗長化の設定
16-5. | 筐体内温度チェック設定
-17. | 帯域制限 （シェーピング・優先制御）
17-1. | WANポート1 帯域制限設定
17-2. | 優先ルーティング設定
17-3. | 帯域制御 設定例
-18. | 設定バックアップ・初期化
18-1. | 設定ファイル保存・読み込み
18-2. | 設定を工場出荷値に戻す
-19. | 制御・情報表示
19-1. | PPPoEポート情報・制御
19-2. | 帯域制限情報・制御（WAN1）
19-3. | WANポート情報
19-4. | DHCPサーバーIPアドレス割り当て情報
19-5. | DMZホスト制御
19-6. | 回線冗長化 情報・制御
19-7. | UPnPポートマッピング一覧
19-8. | SYSLOG表示
+20. | ファームウェアバージョンアップ とNetGenesisの再起動
-付録.
| Q＆A集
| ユーザーサポート
| ハードウェア仕様
IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット）早見表 （＊）
TOS値 16進数変換ツール （＊）
プロトコル番号一覧 （＊）
| ＊別ウィンドウが開きます。
|  | 〔もくじ：簡易表示〕
マイクロリサーチ サポート＆ダウンロード