3-4.設定の終了（更新・再起動） 必要な設定が完了しましたら、設定の更新 と NetGenesisの再起動 を行って下さい。
| 設定の更新 を行うと、NetGenesisの「一時保存領域」に保存された情報が、NetGenesisの「フラッシュROM」に書き込まれます。
| 一時保存領域
| 「設定」ボタンをクリックした画面の設定内容を（一時的に）保存する領域です。
| NetGenesisの電源をOFF/ONしたり、設定メニューの「NetGenesisの再起動」を行うと消去されます。
| フラッシュROM
| NetGenesisが実際に動作するための設定内容が保存されている領域です。
| 「設定の更新」画面の「更新」ボタンをクリックすることにより、「一時保存領域」の内容を「フラッシュROM」に書き込みます。
| NetGenesisの電源をOFF/ONしても消去されません。
| NetGenesisの再起動 を行った後、フラッシュROMに保存した設定内容を元に動作するようになります。
以下に 設定の更新 〜 NetGenesisの再起動 の操作と画面遷移を記します。
設定を更新する際の注意
NetGenesisの設定を更新する際は、インターネットとの通信（データ転送）をできる限り行わないようにして下さい。
〔 参考 〕
NetGenesis前面 「WAN」LED下段 | 通信状況
点　灯 | インターネットと通信無し
点　滅 | インターネットと通信中（※）
※ | NetGenesisのWANポートに接続している回線終端装置によっては、通信が行われていなくても「WAN」ランプが点滅する場合があります。
| この場合、パソコン上で起動しているインターネットと通信を行うソフトウェア（NetGenesisの設定を行っているWWWブラウザを除く）を出来る限り終了するようにして下さい。
［設定］ボタンをクリックします。 （一時保存領域に設定内容が保存されます。）
設定メニューの［設定の更新］をクリックします。
［更新］ボタンをクリックします。 （一時保存領域に保存された情報をフラッシュROMに書き込みます。）
［再起動］ボタンをクリックします。
・ | NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更して 設定の更新 〜 再起動 を行った場合は こちら へ 進んで下さい。
・ | HUBポートの設定を変更した場合、再起動中にHUBが リセットされ、一瞬リンクが切れます。
以下の画面が表示されると 設定の更新 〜 再起動 完了です。
作業完了後、動作の確認（インターネット接続の確認等）を行って下さい。
NetGenesisのLANポートIPアドレスを変更した場合の画面遷移
カウントダウン表示が「0秒」になった時点で止まります。
「取り消されたアクション」や「ページが表示されません」等の エラーメッセージが表示されます。
LANポートIPアドレス変更後に 再度NetGenesisの設定画面へログオンする方法
■ | LANポートIPアドレスを、同一ネットワーク内の別IPアドレスへ変更した場合。
| 《 例.「192.168.0.1/24」（工場出荷値）から「192.168.0.100/24」へ変更。 》
→ | ブラウザのアドレス入力欄に、変更したNetGenesisのLANポートIPアドレス（この例の場合「192.168.0.100」）を入力して下さい。
■ | LANポートIPアドレスを、別ネットワークへ変更した場合。
| 《 例.「192.168.0.1/24」（工場出荷値）から「xxx.xxx.xxx.105/29」へ変更。 》
→ | NetGenesisのLANポートIPアドレスとパソコンのIPアドレスが別ネットワークの場合、NetGenesisの設定画面へログインすることができません。
| NetGenesisに接続したパソコンのIPアドレスを、変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワークに設定した後、ブラウザのアドレス入力欄に変更したNetGenesisのLANポートIPアドレス（この例の場合「xxx.xxx.xxx.105」）を入力して下さい。
1台のパソコンをNetGenesisに接続する。
パソコンのIPアドレスを「192.168.0.xx/24」 （NetGenesisのLANポートIPアドレスと同一ネットワーク） に設定する。
例） xxx.xxx.xxx.106/29 → 192.168.0.2/24
パソコンでWWWブラウザを起動 して NetGenesisの設定画面（基本設定）へログオンし、 LANポートIPアドレスを変更する。
例) 192.168.0.1/24 → xxx.xxx.xxx.105/29
NetGenesisの設定を更新し、再起動する。
※ | このとき、「NetGenesisの再起動が完了しました」 の画面は表示されません。
| この時点でNetGenesisの設定画面へログオン できなくなります。
パソコンのIPアドレスを、変更したNetGenesis のLANポートIPアドレスと同一ネットワークに設定する。
例） 192.168.0.2/24 → xxx.xxx.xxx.106/29
WWWブラウザで 変更したNetGenesisのLANポートIPアドレスを 指定して設定画面へアクセスする。
《 ログオン可能 》
備　考
■ | NetGenesisのDHCPサーバーを使用し、かつDHCPサーバーの設定を工場出荷値から変更した場合、設定の更新・再起動完了後、NetGenesisに接続されている各パソコンを再起動して下さい。
| パソコンを再起動することにより、NetGenesisから各パソコンへTCP/IPの設定が自動的に行われます。
| （DHCPサーバーの設定を工場出荷値のまま使用する場合、パソコンの再起動を行う必要はありません。）
■ | NetGenesisの設定の更新・再起動が完了しましたら、NetGenesisの時刻情報を合わせて下さい。
＊ | あらかじめ時刻情報を合わせておくことにより、万が一の障害発生時にSYSLOG情報が有効に活用できます。
| NetGenesisの時刻情報を合わせるには、以下の2通りの方法があります。
| （どちらか1つを行って下さい。）
| インターネット（またはLAN）上のSNTP/NTPサーバーから時刻情報を取得する方法
| 13-2.SNTPサーバー設定 を参照して下さい。
| （SNTPサーバー設定を行った場合、設定の更新・再起動が必要です。）
| パソコンの時刻情報を読み取る方法
| 16-2.時刻設定 を参照して下さい。
■ | PPPoEクライアント機能使用時に、回線終端装置、またはNetGenesisの電源をOFFにした場合、（回線事業者のPPPoEサーバーと）PPPoEの切断処理が行われないため、一定時間再接続ができなくなることがあります。
| この場合は、以下の手順を参考に再接続を行って下さい。
（回線終端装置の電源をOFFにした。）
一定時間（5分以上）経過するまで待つ。
回線終端装置の電源をONにする。
回線終端装置のリンクが確立するまで待つ。 （詳しくは回線終端装置のマニュアルを参照。）
NetGenesisの電源をONにする。 （電源アダプターを接続する等。）
PPPoE再接続が行われる。
※ | 回線の再接続に関する動作や時間についての詳細は、回線事業者へ問い合わせ下さい。
直前に表示したページへ戻る
3.設定の開始と終了 へ戻る