ポートベースVLAN設定例
ポートベースVLAN 設定例1 | ポートベースVLAN 設定例2 | ポートベースVLAN 設定例3
| ポートベースVLAN 設定例1）
| 〔 グループ化のポリシー 〕
| HUBポート間（L1〜L8）の通信を全て遮断する。
| 各グループからのインターネット接続を許可する。
（必要なグループ数：9）
閉じる
| ポートベースVLAN 設定例2）
| 〔 グループ化のポリシー 〕
| HUBポート間（L1〜L8）の通信を全て許可する。
| L2〜L4ポートからのインターネット接続を禁止する。
| L1ポートからのインターネット接続を許可する。
（必要なグループ数：2）
閉じる
先頭へ戻る
| ポートベースVLAN 設定例3）
| 〔 グループ化のポリシー 〕
| L1ポートとL2ポートの通信を許可する。
| L2ポートとL3ポートの通信を許可する。
| L3ポートとL4ポートの通信を許可する。
| L4ポートとL5ポートの通信を許可する。
| L5ポートとL6ポートの通信を許可する。
| L6ポートとL7ポートの通信を許可する。
| L7ポートとL8ポートの通信を許可する。
| 上記7通り以外のHUBポート間の通信を全て遮断する。
| 各LANポートからのインターネット接続を許可する。
（必要なグループ数：9）
閉じる
先頭へ戻る