10.回線冗長化を行う
回線冗長化機能の設定について説明します。
チェック！
| 通常時にインターネット接続を行う回線を「メインポート」、バックアップで使用する回線を「バックアップポート」と呼称します。
回線冗長化機能とは？
回線冗長化機能とは、あらかじめメインポートとバックアップポートを設定することにより、WAN側（インターネット）回線切断時に自動的にメインポートとバックアップポートを切り替える（デフォルトゲートウェイを切り替える）機能です。
回線冗長化機能の動作条件について
回線冗長化機能（デフォルトゲートウェイの切り替え）は、以下の場合に動作します。
・ | PPPoE接続が切断された場合。
・ | WANポートのIPアドレスが自動取得（更新）できない場合。
・ | WANポートのリンクが切断された場合。
・ | バックアップポートで動作中にメインポートが復旧した場合。
・ | 「回線冗長化 情報・制御」で手動切り替えを行った場合。
以下の内容を参照して下さい。
| 10-1.回線冗長化の設定
| 回線冗長化設定について説明します。 （内容は 16-4 回線冗長化の設定 と同じです。）
| 10-2.回線冗長化設定例
| 回線冗長化の設定例を説明します。
| 10-3.回線冗長化 情報・制御
| デフォルトゲートウェイの情報表示・手動切り替えを行う「回線冗長化 情報・制御」画面について説明します。 （内容は 19-6 回線冗長化 情報・制御 と同じです。）