17-2.優先ルーティング設定
優先ルーティング機能は、WANポート1でのみ動作します。
WANポート2では動作しませんので注意して下さい。
優先ルーティング設定について説明します。（説明内容は 14-3.優先ルーティング設定 と同じです。） 音声通信や動画配信等、特定の通信を優先的にルーティングさせたい場合、本設定を行います。 設定画面のメニューの「ルーティングの設定」の中の、［優先ルーティング設定］をクリックして下さい。 「優先ルーティング設定」画面が開きます。
優先ルーティング設定を行う際の注意
■ | 特定の通信を優先する設定を行うためには、以下の情報が必要となる場合があります。
使用するプロトコル | TCPプロトコルかUDPプロトコルか等
ポート番号 | プロトコルの使用するポート番号xxxx等
| 詳しくは、使用するアプリケーション等のマニュアルを参照して下さい。
■ | 各ポートに登録可能なテーブル情報数は最大8個です。
| （WAN/PPPoEポート優先ルーティング設定・8個、LANポート優先ルーティング設定・8個）
1. 以下の手順で設定を行って下さい。 「優先ルーティング機能を使用する」にチェックを入れて下さい。 設定箇所は優先度を設定する通信の方向によって異なります。
   WAN/PPPoEポート | WAN/PPPoEポート→LANポート方向の通信の優先度を設定します。
   LANポート | LANポート→WAN/PPPoEポート方向の通信の優先度を設定します。
4. 登録するIPフレーム以外のIPフレームの優先度を選択して下さい。 （以降、LAN ポートに登録する例です。） 登録リストの［編集］ボタンをクリックして下さい。 「LANポート 優先ルーティング リスト追加・編集」画面が表示されます。 ［優先度］を選択して下さい。
   チェック！
   | 手順2で設定した優先度（登録されていないIPフレームの優先度）と同じ優先度を選択すると、優先対象となりませんので注意して下さい。
5. ［MACアドレス］の行の設定を行います。
   | 送信元 MACアドレス
   | 送信元機器のMACアドレス（物理アドレス）を指定します。 MACアドレスは「:」区切りで入力して下さい。
   | 送信先 MACアドレス
   | 送信先機器のMACアドレスを指定します。 MACアドレスは「:」区切りで入力して下さい。
   | 【MACアドレスの送信元と送信先の設定について 】
   Case1）［送信元］と［送信先］の両方を設定した場合
   → | ［送信元］で指定したMACアドレスから発信され、［送信先］で指定したMACアドレス宛てに送られるIPフレームを対象とします。
   Case2）［送信元］のみを設定した場合
   → | ［送信元］で指定したMACアドレスから発信された、全てのIPフレームを対象とします。
   Case3）［送信先］のみを設定した場合
   → | ［送信先］で指定したMACアドレスに送られる、全てのIPフレームを対象とします。
   Case4）［送信元］と［送信先］の両方とも設定しない場合
   → | MACアドレスによる特定はしません。
   | MACアドレスマスク
   | 対象とするMACアドレスの範囲を指定します。 MACアドレスマスクは「:」区切りで入力して下さい。
   | 【 参考例 】
   MACアドレスとMACアドレスマスク | 対象となるMACアドレス
   例1 |
   MACアドレス： | 00:10:38:00:00:01
   MACアドレスマスク： | FF:FF:FF:FF:FF:FF
   | "00:10:38:00:00:01"のみが対象
   例2 |
   MACアドレス： | 00:10:38:00:00:01
   MACアドレスマスク： | FF:FF:FF:00:00:00
   | "00:10:38:00:00:00" 〜 "00:10:38:FF:FF:FF" が対象（ベンダーコードのみで対象を特定する。）
   | ANDとOR
   | 送信元と送信先の両方を設定した場合に選択して下さい。
   AND | ［送信元］と［送信先］の両方の条件が合致した場合のみを対象とします。
   OR | ［送信元］と［送信先］のどちらか片方の条件が合致した場合を対象とします。
   | フレームタイプ
   | フレームタイプを指定する場合は、16進表記で入力して下さい。
   | 【 参考情報：フレームタイプと16進表記 】
   フレームタイプ | 16進表記
   IPv4 | 0800
   IPv6 | 86DD
6. ［IPアドレス/サブネット］の行の設定を行います。
   | 送信元 IPアドレス/サブネット
   | 送信元のIPアドレスやネットワークアドレスを指定します。
   | 入力欄に「IPアドレス/サブネットマスクのビット数」を入力して下さい。 サブネットマスクのビット数を入力しない場合は、ユニキャストIPアドレス（/32）となります。
   | 送信先 IPアドレス/サブネット
   | 送信先のIPアドレスやネットワークアドレスを指定します。
   | 送信元 IPアドレス/サブネットと同じ要領で入力して下さい。
   ＊ | サブネットマスクのビット数については、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
   | 【 IPアドレス/サブネットの送信元と送信先の設定について 】
   Case1）［送信元］と［送信先］の両方を設定した場合
   → | ［送信元］で指定したIPアドレスから発信され、［送信先］で指定した相手に送られるIPフレームを対象とします。
   Case2）［送信元］のみを設定した場合
   → | ［送信元］で指定したIPアドレスから発信された、全てのIPフレームを対象とします。
   Case3）［送信先］のみを設定した場合
   → | ［送信先］で指定したIPアドレスに送られる、全てのIPフレームを対象とします。
   Case4）［送信元］と［送信先］の両方とも設定しない場合
   → | IPアドレスによる特定はしません。
   | ANDとOR
   | 送信元と送信先の両方を設定した場合に選択して下さい。
   AND | ［送信元］と［送信先］の両方の条件が合致した場合のみを対象とします。
   OR | ［送信元］と［送信先］のどちらか片方の条件が合致した場合を対象とします。
   | 【 参考例 】
   対象とするアドレス | IPアドレス/サブネットの設定
   例1 | 以下のネットワークを対象とする ・ネットワークアドレス：192.168.0.0 ・サブネット：/24（255.255.255.0） | 192.168.0.0/24
   例2 | 以下のネットワークを対象とする ・ネットワークアドレス：192.168.0.128 ・サブネット：/25（255.255.255.128） | 192.168.0.128/25
   例3 | IPアドレス：192.168.0.88 を対象とする | 192.168.0.88 もしくは 192.168.0.88/32
   例4 | 以下のIPアドレス範囲をを対象とする ・IPアドレス：192.168.0.80〜95 | 192.168.0.80/28
   ＊ | 上記以外のサブネット値については、付録・IPアドレス範囲（IPアドレス/サブネット） 早見表 を参考にして下さい。
   | （WWWブラウザの別ウィンドウが開きます。）
   WANポート優先ルーティング設定時の注意 〜IPアドレス変換時のIPアドレス/サブネット設定について〜
   IPアドレス変換（IPマスカレード変換やNAT変換）環境の場合、WAN/PPPoEポート優先ルーティング設定のIPアドレス/サブネット欄にLAN側のローカルIPアドレスを設定しても、優先ルーティングの対象となりませんので注意して下さい。
   NetGenesisの優先ルーティング機能は、IPアドレス変換前に処理されます。 例えば、上記環境において、WANポート優先ルーティング設定に以下の設定を行っても優先ルーティングの対象となりませんので注意して下さい。 優先ルーティングはIPアドレス変換前に処理されますので、192.168.0.2宛のパケットは優先ルーティングの対象にはなりません。
7. ［ポート番号］の行の設定を行います。
   | 送信元 ポート番号
   | 送信元のプロトコルやサービスのポート番号を指定します。 入力欄にポート番号を入力して下さい。
   | 送信先 ポート番号
   | 送信先のプロトコルやサービスのポート番号を指定します。 入力欄にポート番号を入力して下さい。
   ※ | ［送信元］及び［送信先］入力欄は、ポート番号とポート番号の間に「/」を入れることで、範囲を指定することができます。
   | 例 ： 「20/23」 ＝ 20（ftp-data）から 23（telnet）まで。
   | 【 ポート番号の送信元と送信先の設定について 】
   Case1）［送信元］と［送信先］の両方を設定した場合
   → | ［送信元］で指定したポート番号から発信され、［送信先］で指定したポート番号へ送られるIPフレームを対象とします。
   Case2）［送信元］のみを設定した場合
   → | ［送信元］で指定したポート番号から発信された、全てのIPフレームを対象とします。
   Case3）［送信先］のみを設定した場合
   → | ［送信先］で指定したポート番号に送られる、全てのIPフレームを対象とします。
   Case4）［送信元］と［送信先］の両方とも設定しない場合
   → | ポート番号による特定はしません。
   | ANDとOR
   | 送信元と送信先の両方を設定した場合に選択して下さい。
   AND | ［送信元］と［送信先］の両方の条件が合致した場合のみを対象とします。
   OR | ［送信元］と［送信先］のどちらか片方の条件が合致した場合を対象とします。
   ウェルノウンポート一覧について
   ウェルノウンポートについてはプロトコル名またはサービス名での入力も可能です。
   （NetGenesisの設定画面と別のウィンドウが開きます。「ウェルノウンポート一覧」画面からコピーが可能です。）
8. ［プロトコル］の行の設定を行います。
   | プロトコル
   | 対象とするプロトコルを設定します。 プロトコル番号(0〜255)、もしくはプロトコル名を入力して下さい。 プロトコルを指定しない場合は空欄のままにして下さい。
   プロトコル名で設定可能なのは、「ICMP」、「TCP」、「UDP」、「GRE」、「ESP」、「AH」、「EtherIP」のみです。
   上記以外のプロトコルを設定する場合は、プロトコル番号で設定して下さい。
   参考情報 ： | プロトコル番号一覧
   | TOS値
   | TOS（Type of Service）値を指定します。 TOSマスクと組み合わせることにより、詳細な指定が可能です。 16進表記で入力して下さい。
   参考情報 ： | TOS値 16進数変換ツール（WWWブラウザのJavaスクリプトを有効にして参照して下さい。）
   | TOSマスク
   | チェックするTOSフィールドを指定します。 16進表記で入力して下さい。
   参考情報 ： | TOS値 16進数変換ツール（WWWブラウザのJavaスクリプトを有効にして参照して下さい。）
   | 【 TOS値とTOSマスクの組み合わせ例 】
   Case1） | 全てのフィールドをチェックし、「優先度（Precedence）」が「5」（ビット0=1、ビット1=0、ビット2=1）であり、その他のビットが「0」の通信を対象とする場合。
   | 優先度 （Precedence） | D | T | R | M | 予約
   TOS値（2進） | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
   TOS値（16進） | a0
   TOSマスク（2進） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
   TOSマスク（16進） | ff
   Case2） | 「D（遅延）」と「R（信頼性）」のみをチェックし、そのビットが1の通信を対象とする場合。 （その他のフィールドは無視する。）
   | 優先度 （Precedence） | D | T | R | M | 予約
   TOS値（2進） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
   TOS値（16進） | 14
   TOSマスク（2進） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
   TOSマスク（16進） | 14
   Case3） | 「D（遅延）」、「T（スループット）」、「R（信頼性）」、「M（コスト）」をチェックし、「R」と「D」のビットが1であり、「M」と「T」のビットが0の通信を対象とする場合。
   | 優先度 （Precedence） | D | T | R | M | 予約
   TOS値（2進） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
   TOS値（16進） | 14
   TOSマスク（2進） | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
   TOSマスク（16進） | 1e
9. 全ての設定が完了しましたら、［追加］ボタンをクリックして下さい。 ［追加］ボタンをクリックすると、エントリに「編集を行った優先ルーティング情報」が追加されます。
   チェック！
   | 登録リストの順番が、そのまま処理の「優先順位」になります。
   例えば、パケットが2つ以上のエントリに一致した場合、リストの先頭により近いエントリが選択され、処理されます。
以上で優先ルーティング情報（1エントリ）の登録は完了です。
| エントリ右横のボタンについて
| 既存のエントリを編集（修正）、移動する際に使用します。
| 操作方法については 登録リストを有する画面に表示されるボタン （3-3.設定画面内のボタンの意味） を参照して下さい。
全ての設定が完了しましたら、［設定］ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が完了した場合は、
左のメニューの | 設定の更新 | をクリックして下さい。
| "設定の更新" と "NetGenesisの再起動" を行って下さい。
| 詳しくは 3-4.設定の終了（更新・再起動） を参照して下さい。
| 引き続き設定を行う場合は、左のメニューをクリックし、必要な設定を行って下さい。
17.帯域制御（シェーピング/優先制御） へ戻る